SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

Boletim agosto 2009

As informações apresentadas neste Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico referem-se aos dados consolidados até o dia 31 de agosto de 2009, exceto quando indicado.

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO
SUMÁRIO

Sinopse Gerencial.	4
Hidrologia.	4
Expansão – Transmissão.	4
Expansão – Geração.	4
Exportação de Energia Elétrica – Conversoras de Rivera e Garabi II	5
Hidrologia.	6
Energia Natural Afluente – ENA Armazenável	6
Recursos Hídricos – Reservatórios Equivalentes.	8
Energia Armazenada – EAR nas Regiões do Sistema Interligado.	10
Intercâmbio Verificados entre Regiões.	10
Mercado Consumidor de Energia Elétrica	11
Brasil – Consumo de Energia Elétrica Total.	11
Brasil – Consumo de Energia Elétrica	12
Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW) (ponta noturna).	12
Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW).	13
Produção de Energia Elétrica por Fonte – Sistemas Isolados	14
Produção de Energia Elétrica por Fonte – Sistema Interligado	14
Encargos Setoriais.	15
Consumo de Combustíveis.	17
Geração a Base de Carvão – SIN.	17
Consumo de Combustíveis nos Sistemas Isolados.	18
Matriz de Energia Elétrica	20
Capacidade Instalada	20
Capacidade Instalada e Contratos de Importação.	21

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	2

Expansão Realizada	22
Entrada em Operação de Novos Empreendimentos em 2009 – Geração (MW).	22
Brasil – Expansão de Linhas de Transmissão (Km) em 2009	22
Brasil – Expansão da Capacidade de Transformação	23
Expansão em Implantação.	23
Brasil – Empreendimentos em Implantação Geração (MW).	23
Brasil – Linhas de Transmissão em Implantação – Expansão (Km)	24
Ocorrências no Sistema Elétrico.	24
Ocorrências no Sistema Interligado Nacional – 2009.	24
Ocorrências nos Sistemas Isolados – 2009.	25
Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro – SEB	26
Glossário.	27

– SINOPSE GERENCIAL

– Hidrologia

A hidrologia nas regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul apresentou-se muito acima da média do histórico em agosto, devido às precipitações ocorridas durante o mês.

Na região Sudeste/Centro-Oeste verificou-se 139% da Média de Longo Termo (MLT) (23.629 MW médios)
o sexto melhor agosto do histórico de 79 anos. Para a região Sul, tivemos 185% da MLT (15.478 MW médios) – o nono agosto do histórico, refletindo o volume de precipitação ocorrido nas bacias desta região.

A Energia Natural Afluente (ENA) da região Nordeste esteve abaixo da média, com 92% MLT – 3.247 MW médios. Foi a 43ª ENA no ranking decrescente do histórico.

A região Norte ficou na média: 101% MLT – 1.689 MW médios - 37º agosto do histórico de 79 anos.

– Expansão - Transmissão

No mês de agosto foram concluídos e incorporados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), as Linhas de Transmissão (LT): Seccionamento da LT 500 kV Serra da Mesa 2 (Serra da Mesa/Rio das Éguas) com 1,5 km; LT 230 kV Foz do Iguaçu/Cascavel com 115 km, totalizando até o mês 37,8%  da meta anual de 2009, a qual é de 3.908 km.

Além disto, foram adicionados três novos transformadores ao SIN. Um na subestação Foz do Iguaçu (Entrada de Linha para Cascavel) - 230/138 kV – 150 MVA, no Paraná; outro na subestação Rio do Sul - 230/138/13,8 - 150 MVA, em Santa Catarina e outro na subestação Tacaimbó - 230/69 kV –100 MVA em Pernambuco.

Foram concluídas as compensações reativas das seguintes Subestações:
Subestação 138 kV Votuporanga II - 50 Mvar;
Subestação 138 kV São José do Rio Preto – 100 Mvar.

– Expansão - Geração

Foram concluídas e incorporadas ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB 11 usinas num total de 424 MW:
UHE São Salvador, 1 máquina, com um total de 121,6 MW, em Tocantins/TO;
UTE Guariroba, 1 máquina, com um total de 12 MW, em São Paulo/SP;
UTE Alterosa, 1 máquina, com um total de 6 MW, em Minas Gerais/MG;
UTE Rigesa, 1 máquina, com um total de 25 MW, em Santa Catarina/SC;
UTE Louis Dreyfus Rio Brilhante, 1 máquina, com um total de 50 MW, em Mato Grosso do Sul/MS;
UTE Santa Terezinha Paranacity, 2 máquina, com um total de 46 MW, no Paraná/PR;
PCH Carandaí, 2 máquinas, com um total de 3,6 MW, em Minas Gerais/MG;
PCH ARS, 2 máquinas, com um total de 6,6 MW, no Mato Grosso/MT;
PCH Pirapetinga, 2 máquinas, com um total de 20 MW, no Rio de Janeiro e Espírito Santo;
UEE Praias de Parajuru, 19 máquinas, com um total de 28,8 MW, no Ceara/CE;
UEE Praia Formosa, 50 máquinas, com um total de 104,4 MW, no Ceara/CE.

– Exportação de Energia Elétrica - Conversoras de Rivera e Garabi II

500,0

450,0

449,8

Despacho Térmico

400,0

294,7

350,0

MW med

260,8

300,0

196,9

179,0

250,0

129,0

141,7

200,0

150,0

57,0

100,0

8,0

9,4

9,1

0,0

14,0

0,0

25,9

20,3

50,0

0,0

Dez/08   Jan/09   Fev/09   Mar/09   Abr/09    Mai/09    Jun/09    Jul/09    Ago/09   Set/09    Out/09   Nov/09   Dez/09

Exportação Uruguai (Rivera)	Exportação Argentina (Garabi II)

Fonte: CCEE/ONS-CNOS

500,0

450,0

143,0

13,0	

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0		

1	

Despacho Hidráulico

400,0

350,0

MW med

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

Dez/08   Jan/09   Fev/09   Mar/09   Abr/09    Mai/09    Jun/09    Jul/09    Ago/09   Set/09    Out/09   Nov/09   Dez/09

Exportação de Geração Hidráulica (Garabi II)

Fonte: ONS

O processo de exportação foi para atendimento às necessidades energéticas complementares do Uruguai via Conversora de Rivera e para Argentina via Conversora de Garabi, utilizando-se de geração térmica não despachada para atendimento ao SIN, e também por meio de geração hidráulica com devolução futura, ocorrendo nos dias 15 e 17/08, 25 a 29/08 e dia 31/08.
No dia 31/08/2009, foi concluído o processo de exportação de energia hidráulica para devolução à Argentina.

80.000

70.000

– HIDROLOGIA

2.1 – Energia Natural Afluente - ENA Armazenável

Região Sudeste/Centro-Oeste

2008
2009
MLT

48.713
53.531
60.772
56.270
56.270

58.889

52.114

60.000

43.776

41.714
46.002
38.985
35.064
29.647
28.507
27.052
24.615
24.371
20.310
26.606
20.310
20.762
23.315
17.018
15.193

17.071
19.957

20.364
23.981

26.066
34.147

39.249

50.000

MW med

35.866

40.000

30.000

20.000

10.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ONS

20.000

18.000

16.000

Região Sul

2008
2009

15.149

MLT

13.496

11.305
11.050

14.000

MW med

9.825

7.650

8.596
6.646

10.070

12.000

8.430

7.267
8.174

8.515
5.708

9.357

8.007

10.000

6.235

6.053

6.991

5.941

6.384

8.000

4.479

4.195
3.915

3.624
3.862

4.893

5.560

4.213

6.000

2.180

3.236

4.000

1.501

2.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ONS

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

20.000

18.000

16.000

Região Nordeste

2008
2009
MLT

16.234
14.366

11.361

14.542
15.148

12.643

15.233
14.448

13.477
12.141

14.000

MW med

9.901

10.324

12.000

8.503

10.000

6.042

7.459

3.391
4.620
4.915
2.880
3.814
4.057
2.444
3.188
3.542
2.090

3.166
2.209

3.451
2.585

5.619
6.814

8.000

5.459

6.000

4.000

2.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ONS

20.000

18.000

16.000

Região Norte

2008
2009
MLT

11.329
11.136
11.401
13.257

13.602
13.206

16.655

14.000

MW med

12.000

8.393
8.270
9.063

7.659

8.541

10.000

6.379

6.662

7.147

8.000

3.777

3.655

4.061

1.889
2.928
2.361
1.202
1.670
1.670
923

1.319
927

1.472
1.372

2.407
4.246

4.718

6.000

4.000

2.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ONS

As afluências verificadas na região Sul apresentaram-se muito elevadas com valores bem superiores a média histórica no mês de agosto. A região Sudeste / Centro Oeste continua significativamente acima da média.

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	7

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

2.2 – Recursos Hídricos - Reservatórios Equivalentes

Região Sudeste / Centro-Oeste

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

8

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

2003

0%

1/1/2009
8/1/2009
15/1/2009

2004    2005    2006    2007

22/1/2009
29/1/2009
5/2/2009
12/2/2009
19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009
12/3/2009
19/3/2009
26/3/2009
2/4/2009
9/4/2009

2008    2009

16/4/2009
23/4/2009

Energia Armazenada Máxima = 18.425 MWmês

30/4/2009
7/5/2009
14/5/2009
21/5/2009
28/5/2009
4/6/2009
11/6/2009
18/6/2009
25/6/2009
2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009

31.08.09 : 84,73%

30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009
24/9/2009
1/10/2009
8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009
12/11/2009
19/11/2009
26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009

Fonte: ONS

24/12/2009
31/12/2009

1/1/2009

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2003

8/1/2009
15/1/2009

2004    2005    2006    2007

22/1/2009

Período Chuvoso

29/1/2009
5/2/2009
12/2/2009
19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009
12/3/2009
19/3/2009
26/3/2009
2/4/2009
9/4/2009

2008    2009

16/4/2009

Período Seco Energia Armazenada Máxima = 190.419 MWmês

23/4/2009
30/4/2009
7/5/2009
14/5/2009
21/5/2009
28/5/2009

Região Sul

4/6/2009
11/6/2009
18/6/2009
25/6/2009
2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009

31.08.09 : 72,49%

30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009
24/9/2009
1/10/2009
8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009
12/11/2009

Chuvoso

19/11/2009
26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009

Fonte: ONS

24/12/2009
31/12/2009

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Região Nordeste

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31.08.09 : 77,04%

2003

2004    2005    2006

2007

2008    2009

Período Seco Energia Armazenada Máxima = 51.690 MWmês

Período Chuvoso

Chuvoso

Fonte: ONS

Região Norte

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31.08.09 : 66,97%

2003

2004    2005   2006

2007

2008

2009

Período Chuvoso

Chuvoso

Período Seco
Energia Armazenada Máxima = 12.414 MWmês

Fonte: ONS

De  maneira  geral,  todas  as  regiões  apresentam  níveis  bastante  satisfatórios
reservatórios para este período do ano.

de  acumulação

em  seus

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

9

1/1/2009	1/1/2009	
8/1/2009	8/1/2009	
15/1/2009	15/1/2009	
22/1/2009	22/1/2009	
29/1/2009	29/1/2009	
5/2/2009	5/2/2009	
12/2/2009	12/2/2009	
19/2/2009	19/2/2009	
26/2/2009	26/2/2009	
5/3/2009	5/3/2009	
12/3/2009	12/3/2009	
19/3/2009	19/3/2009	
26/3/2009	26/3/2009	
2/4/2009	2/4/2009	
9/4/2009	9/4/2009	
16/4/2009	16/4/2009	
23/4/2009	23/4/2009	
30/4/2009	30/4/2009	
7/5/2009	7/5/2009	
14/5/2009	14/5/2009	
21/5/2009	21/5/2009	
28/5/2009	28/5/2009	
4/6/2009	4/6/2009	
11/6/2009	11/6/2009	
18/6/2009	18/6/2009	
25/6/2009	25/6/2009	
2/7/2009	2/7/2009	
9/7/2009	9/7/2009	
16/7/2009	16/7/2009	
23/7/2009	23/7/2009	
30/7/2009	30/7/2009	
6/8/2009	6/8/2009	
13/8/2009	13/8/2009	
20/8/2009	20/8/2009	
27/8/2009	27/8/2009	
3/9/2009	3/9/2009	
10/9/2009	10/9/2009	
17/9/2009	17/9/2009	
24/9/2009	24/9/2009	
1/10/2009	1/10/2009	
8/10/2009	8/10/2009	
15/10/2009	15/10/2009	
22/10/2009	22/10/2009	
29/10/2009	29/10/2009	
5/11/2009	5/11/2009	
12/11/2009	12/11/2009	
19/11/2009	19/11/2009	
26/11/2009	26/11/2009	
3/12/2009	3/12/2009	
10/12/2009	10/12/2009	
17/12/2009	17/12/2009	
24/12/2009	24/12/2009	
31/12/2009	31/12/2009	

2.3 – Energia Armazenada - EAR nas Regiões do Sistema Interligado

				

Regiões	% da Capacidade
Máxima (em 31/08/2009)	Capacidade Máxima
(MWmês)	% da Capacidade
Total	
Sudeste/Centro-Oeste	71,84	190.419	69,8	
Sul	83,26	18.425	6,8	
Nordeste	76,45	51.690	18,9	
Norte	65,00	12.414	4,6	

– INTERCÂMBIOS VERIFICADOS ENTRE REGIÕES

Fonte: ONS

Recebimento pelo Norte
Carga do Norte menos 5 geradores de Tucuruí
72
Exportação do Norte

Recebimento pelo Nordeste Cenário Norte Exportador 3.850 Cenário SE/CO Exportador 3.500

4.000

682

436

755

Exportação do Nordeste
2.000

Exportação do Sudeste para o Nordeste
3.500

Recebimento pelo Sudeste/Centro-Oeste
Sul + Itaipu 9.350

Recebimento do Sul Intercâmbio

2.551

6.400

Os  limites  de  intercâmbios  são  os considerados no modelo Decomp.

Internacional

235

Intercâmbio Verificado (MWmed)
Limite de Intercâmbio (MWmed)

Fonte: ONS

O intercâmbio de energia entre regiões SE/CO e Sul apresentou-se com fornecimento de energia da região Sul para a região SE/CO durante todo o mês, sendo que:

De 01/08 a 15/08/2009 em torno de 2.000 MWmédios; De 16/08 a 31/08/2009 em torno de 3.060 MWmédios;
A região Norte manteve-se como exportadora de energia em patamares de 72 MWmédios.

Nota: A capacidade de importação da região Norte (recebimento pelo Norte – Interligado) representa a carga deste subsistema menos 5 unidades geradoras da UHE Tucuruí, que representa o despacho mínimo necessário apresentado pelos estudos elétricos das interligações.

– MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

– Brasil - Consumo de Energia Elétrica Total

37.997
39.261
38.230

34.838
37.297
35.298

40.129
40.118
40.981

37.483
38.842
37.633

37.441
38.670
38.301

35.820
38.706
36.631

37.140
39.251
38.802

38.105
40.275

39.704
41.190

45.000

37.383
39.138

37.933
38.809

39.064
37.885

40.000

35.000

30.000

25.000

GWh

20.000

15.000

10.000

5.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

2007      2008      2009

Fonte: EPE

– Brasil - Consumo de Energia Elétrica

	Brasil - Consumo de Energia Elétrica - GWh	
	Mesmo Mês	Acumulado - 12 Meses	
	Jul/08	Jul/09	Evolução
%	Ago/07-Jul/08	Ago/08-Jul/09	Evolução
%	
	GWh	%	GWh	%		GWh	%	GWh	%		
Residencial	7.644	19,47	8.106	20,89	6,05	92.414	19,90	97.805	21,12	5,83	
Industrial	14.398	36,68	12.984	33,46	-9,82	166.414	35,84	156.198	33,72	-6,14	
Comercial	4.797	12,22	4.988	12,86	3,99	59.754	12,87	63.617	13,74	6,47	
Outros	4.521	11,52	4.577	11,80	1,24	55.197	11,89	56.573	12,21	2,49	
Autoprodução Transportada	
31.359	
79,89	
30.655	
79,00	
-2,25	
12.824	
2,76	
12.476	
2,69	
-2,71	
Perdas	6.745	17,18	7.170	18,48	6,31	77.732	16,74	76.504	16,52	-1,58	
Carga - GWh	39.251	100,00	38.802	100,00	-1,15	464.335	100,00	463.173	100,00	-0,25	
	
Carga - Demanda Máxima -
MW	
66.985	
64.649	
-3,49	
67.174	
67.632	
0,68	
Fator de Carga - FC	78,8	80,7	-	78,9	78,2	-	
	
NUCR	53.136.132	55.176.366	3,84	53.136.132	55.176.366	3,84	
NUCT	62.319.096	64.640.601	3,73	62.319.096	64.640.601	3,73	
Total  (kWh/NUCT)	503	474	-5,76	5.998	5.789	-3,48	
Residencial  (kWh/NUCR)	144	147	2,12	1.739	1.773	1,92	

Dados contabilizados até Julho de 2009, possíveis de ratificação até a consolidação.

Fonte: EPE

Os valores de carga de energia do SEB verificados em julho/09 (38.802 GWh) acarretaram uma variação positiva de 5,92% em relação ao mês de junho/09 (36.631 GWh).
Com relação a julho de 2008 (39.251 GWh), verifica-se uma redução de 1,15% e no acumulado dos últimos 12 meses, o SEB apresentou um crescimento negativo de 0,25% em relação ao mesmo período anterior.
O segmento industrial permanece como o responsável pela retração do consumo no país, com uma variação negativa de 9,82% em ao mesmo período do ano de 2008. Os consumos das classes residencial e comercial mantêm taxas de crescimento elevadas.

– Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW) (ponta noturna)

Máxima	
SE/CO	
Sul	
NE	
Norte	
SIN	

Agosto/2009	
39.023	
10.655	
8.918	
3.945	
62.065	

Recorde	41.635	12.263	9.582	4.245	65.586	
	11/09/08 às	04/03/2009 às	01/11/08 às	17/10/08 às	11/09/08 às	
	18h54	14h34	19h42	18h58	18h52	
Fonte: ONS

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

4.4 – Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW)

Demanda Máxima Coincidente - Quinta-Feira

70.000

SIN - 31.08.09 - 62.065 MW

Máxima SIN SE/CO

MW 65.586
41.635

Data 11/09/08
11/09/08

Hora 18h52min 18h54min

SE/CO - 31.08.09 - 39.023 MW

SIN - 2008

SE/CO - 2009

SIN - 2009

Fonte: ONS

Demanda Máxima Coincidente - Quinta-Feira

SUL - 31.08.09 - 10.665 MW

NE - 31.08.09 - 8.918 MW

Data 10/02/09
01/11/08
17/10/08

Hora 14h53min 19h42min 18h58min

N - 31.08.09 - 3.945 MW

NE - 2008

N - 2008

Sul - 2009

NE - 2009

N - 2009

Fonte: ONS

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

13

65.000

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

SE/CO - 2008

12.000

10.000

8.000

Máxima SUL
NE
N

MW 12.100
9.582
4.245

6.000

4.000

2.000

Sul - 2008

MW	MW

01/01/09	01/01/09	
08/01/09	08/01/09	
15/01/09	15/01/09	
22/01/09	22/01/09	
29/01/09	29/01/09	
05/02/09	05/02/09	
12/02/09	12/02/09	
19/02/09	19/02/09	
26/02/09	26/02/09	
05/03/09	05/03/09	
12/03/09	12/03/09	
19/03/09	19/03/09	
26/03/09	26/03/09	
02/04/09	02/04/09	
09/04/09	09/04/09	
16/04/09	16/04/09	
23/04/09	23/04/09	
30/04/09	30/04/09	
07/05/09	07/05/09	
14/05/09	14/05/09	
21/05/09	21/05/09	
28/05/09	28/05/09	
04/06/09	04/06/09	
11/06/09	11/06/09	
18/06/09	18/06/09	
25/06/09	25/06/09	
02/07/09	02/07/09	
09/07/09	09/07/09	
16/07/09	16/07/09	
23/07/09	23/07/09	
30/07/09	30/07/09	
06/08/09	06/08/09	
13/08/09	13/08/09	
20/08/09	20/08/09	
27/08/09	27/08/09	
03/09/09	03/09/09	
10/09/09	10/09/09	
17/09/09	17/09/09	
24/09/09	24/09/09	
01/10/09	01/10/09	
08/10/09	08/10/09	
15/10/09	15/10/09	
22/10/09	22/10/09	
29/10/09	29/10/09	
05/11/09	05/11/09	
12/11/09	12/11/09	
19/11/09	19/11/09	
26/11/09	26/11/09	
03/12/09	03/12/09	
10/12/09	10/12/09	
17/12/09	17/12/09	
24/12/09	24/12/09	
31/12/09	31/12/09	

– Produção de Energia Elétrica por Fonte - Sistemas Isolados

Fonte	
Jan-Jun/2008	
Jan-Jun/2009	Comparação 2008/2009	
	GWh	%	GWh	%	%	
Hidráulica	1.933,59	33,24	2.084,86	34,35	7,82	
Térmica à Gás
Natural	
0	
0,00	
0	
0,00	
0,00	
Térmica
Convencional	
3.884,24	
66,76	
3.984,79	
65,65	
2,59	

Térmica Nuclear	
0	
0,00	
0	
0,00	
0,00	
Eólica	0	0,00	0	0,00	0,00	
Total	5.817,83	100	6.069,65	100	4,3	

Nota: Dados contabilizados até Junho de 2009. Os dados referentes a julho 2009 ainda não foram contabilizados pelo GTON até a data de publicação deste boletim.

Fonte: Eletrobrás

– Produção de Energia Elétrica por Fonte - Sistema Interligado

Fonte	
Jan-Ago/2008	
Jan-Ago/2009	Comparação 2008/2009	
	GWh	%	GWh	%	%	
Hidráulica	265.395,65	88,51	270.197,42	93,18	1,8	
Térmica à Gás
Natural	
15.924,43	
5,31	
7.440,89	
2,57	
-53,3	
Térmica
Convencional	
9.579,33	
3,19	
3.792,26	
1,31	
-60,4	

Térmica Nuclear	
8.644,11	
2,88	
8.214,34	
2,83	
-5,0	
Eólica	321,07	0,11	313,41	0,11	-2,4	
Total	299.864,59	100	289.958,32	100	-3,3	

Fonte: ONS

Devido às melhores condições hidrológicas, observou-se uma redução significativa na geração de usinas térmicas. Esta condição apresenta menor custo operacional em relação ao ano de 2008.

5 – ENCARGOS SETORIAIS

43.006

48.000
45.000
42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000
24.000
21.000
18.000
15.000

6.359

12.000
9.000
6.000
3.000
0

Restrição de Operação (103  R$)

2008

31.260

2009

367

4

13.665

4.802

0

571

4.219

777
896

10.218
5.250

14.451

8.303

10.192

2.495

1.541

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

445.734

Fonte: CCEE

500.000

450.000

400.000

Segurança Energética* (103  R$)

2008

2009

264.297

334.836

350.000

300.000

207.811
159.927

168.414

180.356

250.000

64.049

123.871

135.717

115.590

157.373

200.000

105.593

150.000

34.903
6.456

100.000

2.085

556

50.000

0

0

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: CCEE

30.000

27.000

24.000

Serviços Ancilares (103  R$)

2008

2009

21.000

18.000

15.000

12.000

2.593
5.038

3.769
4.855

4.491
6.821

7.040

2.492
5.303

9.000

2.720
4.319

3.440
4.265

2.742

3.771

3.080

3.346

2.196

3.880

6.000

3.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: CCEE

2008	

23.8

	

			

			
2.772			
		0		0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0	

30.000

27.000

24.000

Ultrapassagem da CAR (103  R$)

2009

90

21.000

18.000

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: CCEE

– CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

– Geração a Base de Carvão - SIN

600.000

Consumo de Carvão

500.000

Toneladas de Carvão

400.000

300.000

200.000

100.000

Consumo de Carvão - 2007 Consumo de Carvão - 2008 Consumo de Carvão - 2009

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: Agentes (CGTEE, TRACTEBEL, COPEL)

700.000

Produção de Energia

600.000

500.000

MWh

400.000

300.000

200.000

100.000

Geração de Energia Elétrica - 2007 Geração de Energia Elétrica - 2008 Geração de Energia Elétrica - 2009

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: Agentes (CGTEE, TRACTEBEL, COPEL)

O consumo e geração com base nas usinas a carvão foram definidos para atendimento às necessidades energéticas da região Sul.

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO
– Consumo de Combustíveis nos Sistemas Isolados

80.000

Óleo Diesel

73.822

60.962
63.741

63.884
68.034

60.169

71.041

75.835

70.000

54.283
52.524

50.431
48.967

56.109

60.000

50.000

59.681

55.193
49.952
62.806

55.884
52.110
62.874

54.619
51.782
67.478

54.176
49.827
65.136

58.478
56.924
73.011

56.271
65.051

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Óleo Diesel (103  l)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2007	2008	2009

Fonte: ELETROBRAS

80.000

Óleo Combustível para Geração Elétrica

68.481

69.751
67.683

67.917
70.658

67.138
67.748

70.000

45.293
49.037

53.480

53.318
45.855
48.175

57.338
55.369

72.035
67.546

52.539
57.935

60.000

36.473
30.705
34.859

43.568
32.771
38.466

43.121
34.068
41.722

37.072
44.505

50.000

37.107

40.000

30.000

20.000

10.000

0

OPGE (103 l)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2007	2008	2009

Fonte: ELETROBRAS

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro 	18

20.000

Óleo Leve para Turbina Elétrica

18.669

16.510

15.822

18.498

17.113

17.745

18.438

17.090

17.010

16.890

17.420

16.864

18.000

13.220

13.858
12.576

13.349

13.467

14.576

16.000

12.495

12.492

11.591
9.978

12.633

12.601

14.000

10.525
10.360

12.000

7.768

8.613

8.637

8.429

10.000

7.116

8.000

6.000

4.000

2.000

0

OCTE (103  kg)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2007	2008	2009

Fonte: ELETROBRAS

80.000

Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre

52.531
55.342
52.231

53.065
57.089
50.447

63.137
59.047
60.050

57.598
53.885
54.124

58.112
61.891
54.809

56.203
59.981
57.030

63.032
64.230
54.805

59.159
66.097

64.340

67.420

59.600
59.829

58.736
57.925

70.000

54.875

58.206

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

OC1A (103  kg)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2007	2008	2009

Fonte: ELETROBRAS

– MATRIZ DE ENERGIA ELÉTRICA

– Capacidade Instalada

Fonte	
Nº Usinas	
kW	
% Cap. Disp.	
Hidrelétrica	805	78.049.799	74,29%	
Gás	121	11.844.285	11,27%	
Petróleo	794	5.472.445	5,21%	
Biomassa	332	5.689.943	5,42%	
Nuclear	2	2.007.000	1,91%	
Carvão Mineral	8	1.455.104	1,38%	
Eólica	35	547.684	0,52%	
Solar	1	20	< 0,01	

Capacidade Disponível	
2.098	
105.066.280	
100	
Fonte: ANEEL

Nuclear 1,91%

Biomassa 5,42%

Carvão Mineral 1,38%

Eólica
0,52%
Solar
< 0,01%

Petróleo 5,21%

Gás
11,27%

Hidroelétrica 74,29%

– Capacidade Instalada e Contratos de Importação

Fonte	
Nº Usinas	
kW	
% Cap. Disp.	
Hidrelétrica	805	78.049.799	70,37%	
Gás	121	11.844.285	10,68%	
Petróleo	794	5.472.445	4,93%	
Biomassa	332	5.689.943	5,13%	
Nuclear	2	2.007.000	1,81%	
Carvão Mineral	8	1.455.104	1,31%	
Eólica	35	547.684	0,49%	
Solar	1	20	< 0,01	
Importação Contratada*	-	5.850.000	5,27%	

Capacidade Disponível	
2.098	
110.916.280	
100	

Paraguai + Venezuela

Fonte: ANEEL

Carvão Mineral 1,31%
Nuclear
1,81%

Eólica 0,49%

Solar
< 0,01%

Importação 5,27%

Biomassa 5,13%

Petróleo 4,93%

Gás 10,68%

Hidroelétrica 70,37%

– EXPANSÃO REALIZADA

– Entrada em Operação Novos Empreendimentos em 2009 - Geração (MW)

Fonte	Em Agosto/2009	Acumulado até Agosto/2009	
	Sistema
Interligado	Sistemas
Isolados	Sistema
Interligado	Sistemas
Isolados	
Total	

UHE	
121,6	
0,0	
171,6	
0,0	
171,6	

PCH	
30,2	
0,0	
347,8	
7,5	
355,3	

Gás	
0,0	
0,0	
61,2	
0,0	
61,2	

Petróleo	
6,0	
0,0	
585,5	
4,6	
590,1	

Carvão Mineral	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	

Biomassa	
133,0	
0,0	
732,9	
0,0	
732,9	

Eólica	
133,2	
0,0	
204,8	
0,0	
204,8	

Total	
424	
0	
2.104	
12	
2.116	

Fonte: ANEEL

Nota:  Estão incluídos  todos  os  empreendimentos de  geração, cuja  entrada  em  operação  comercial foi autorizada por meio de despacho da ANEEL.

– Brasil - Expansão de Linhas de Transmissão (km) em 2009 *

Tensão
(kV)	Em operação
até 31/12/2008	Realizado
até 31/08/2009	Total até
31/08/2009	Acréscimo em
2009 (%)	

230	
41.082,8	
717,0	
41.799,8	
1,74	

345	
9.899,0	
0,0	
9.899,0	
0	

440	
6.973,5	
0,0	
6.973,5	
0	
500	32.480,8	758,5	33.239,30	2,33	

600 (CC)	
1.612,0	
0,0	
1.612,0	
0	

750	
2.683,0	
0,0	
2.683,0	
0	
Total	94.731	1.475	96.207	1,5	

* Considera todas as linhas existentes no Brasil, inclusive as não integrantes da Rede Básica: 1.726 km nos sistemas isolados e 2.612 km no sistema de conexão de Itaipu.

Fonte: SEE/ANEEL/ONS

– Brasil - Expansão da Capacidade de Transformação

Em Agosto/2009	Em 2009	

400 MVA	
6.044 MVA	

9 – EXPANSÃO EM IMPLANTAÇÃO

– Brasil - Empreendimentos em Implantação Geração (MW) *

Fonte: ANEEL

Fonte	
2009	
2010	
2011	

UHE	
788,7	
1.950,3	
1.647,6	

PCH	
216,5	
170,2	
28,0	

Gás/Petróleo	
1.059,6	
3.946,2	
908,5	

Carvão Mineral	
0,0	
350,0	
1.080,4	

Biomassa	
534,0	
1.728,4	
154,0	

Eólica	
248,8	
585,5	
0,0	

Total	
2.848	
8.731	
3.818	

Monitorados pela SEE

Fontes: DMSE e ELETROBRAS

Previsão de entrada em operação de novas unidades geradoras a partir de 01/09/2009.
Nota: O MME por meio da SEE/DMSE monitora os empreendimentos de geração vencedores dos leilões do Ambiente de Contratação Regulada (ACR), os incluídos no PAC, demais usinas hidroelétricas outorgadas e usinas do Proinfa.

– Brasil - Linhas de Transmissão em Implantação - Expansão (km) *

Tensão
(kV)	
2009	
2010	
2011	

230	
2.306,0	
3.038,0	
2.781,7	

345	
102,0	
200,8	
30,0	

440	
0,0	
10,0	
0,0	

500	
345,0	
1.323,0	
3.095,5	

600 (CC)	
0,0	
0,0	
0,0	

750	
0,0	
0,0	
0,0	

Total	
2.753	
4.579	
5.907	

Monitorados pela SEE

Fontes: DMSE/ANEEL/ONS/SPE/EPE

Dados monitorados mensalmente com ANEEL, ONS, SPE, e EPE.
O MME por meio da SEE/DMSE monitora os empreendimentos de transmissão leiloados pela ANEEL.

– OCORRÊNCIAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

– Ocorrências no Sistema Interligado Nacional - 2009 *

Carga Interrompida (MW)	
Sistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
SIN**	0	0	0	0	0	0	0	0					
S	470	231	549	689	202	545	434	287					
SE/CO	2048	1011	3602	565	1108	1013	522	483					
NE	2462	1045	846	1955	1931	270	520	1282					
N	336	412	447	99	269	35	283	65					
Total	5316	2699	5444	3308	3510	1863	1759	2116					

Fonte: ONS

*Critério para seleção das interrupções: carga ≥ 15 MW
**Perda de carga simultânea em mais de uma região

Número de Ocorrências	
Sistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
SIN**	0	0	0	0	0	0	0	0					
S	8	5	6	9	3	8	6	6					
SE/CO	34	10	31	11	4	5	4	6					
NE	29	20	19	23	19	2	3	6					
N	5	5	4	2	3	1	5	1					
Total	76	40	60	45	29	16	18	19					

Fonte: ONS

**Perda de carga simultânea em mais de uma região

– Ocorrências nos Sistemas Isolados - 2009 *

Carga Interrompida (MW)	
Subsistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
AC-RO	451	0	332	0	388	210	384	123					
Manaus	0	0	146	169	132	0	962	456					
AP	239	169	41	0	58	47	0	446					
RR	70	138	0	0	0	54	45	68					
Total	760	307	519	169	577	311	1392	1094					

Fonte: ELETRONORTE

*Critério para seleção das interrupções: carga ≥ 15 MW

Número de Ocorrências	
Subsistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
AC-RO	4	0	2	0	4	2	4	2					
Manaus	0	0	1	2	4	0	6	11					
AP	6	6	2	0	3	2	0	12					
RR	1	2	0	0	0	1	1	1					
Total	11	8	5	2	11	5	11	26					

Fonte: ELETRONORTE

– Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro - SEB*

Fonte: ONS e ELETRONORTE

*Critério para seleção das interrupções: carga ≥ 15 MW

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO
Glossário

MME - Ministério Minas e Energia	SE - Região Sudeste

SEE - Secretaria de Energia Elétrica	S - Região Sul SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético	NE - Nordeste DMSE - Departamento Monitoramento do Sistema Elétrico	h - Hora ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica	kV - Quilovolt
EPE - Empresa de Pesquisa Energética	GW - Gigawatt (106 kW)

COPEL - Companhia Paranaense de Energia	kW - Quilowatt

ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico	MW - Megawatt (10³ kW)

GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte	Hz - Hertz

SEB - Sistema Elétrico Brasileiro	Km - Quilômetro

SIN - Sistema Interligado Nacional

SI - Sistemas Isolados

ENA - Energia Natural Afluente

VU - Volume Útil de Reservatório Hidrelétrico

FC - Fator de Carga

MLT - Vazão Média de Longo Termo

NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais

NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais

PCH - Pequena Central Hidrelétrica

UHE - Usina Hidrelétrica UTE – Usina Termelétrica CC - Corrente Contínua CO - Região Centro-Oeste N - Região Norte

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro 	27