SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

Boletim julho 2009

As informações apresentadas neste Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico referem-se aos dados consolidados até o dia 31 de julho de 2009, exceto quando indicado.

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

SUMÁRIO

Sinopse Gerencial.	4
Hidrologia.	4
Expansão – Transmissão.	4
Expansão – Geração.	4
Exportação de Energia Elétrica – Conversoras de Rivera e Garabi II	5
Hidrologia.	6
Energia Natural Afluente – ENA Armazenável	6
Recursos Hídricos – Reservatórios Equivalentes.	8
Energia Armazenada – EAR nas Regiões do Sistema Interligado.	10
Intercâmbio Verificados entre Regiões.	11
Mercado Consumidor de Energia Elétrica	12
Brasil – Consumo de Energia Elétrica Total.	12
Brasil – Consumo de Energia Elétrica	12
Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW) (ponta noturna).	13
Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW)	13
Produção de Energia Elétrica por Fonte – Sistemas Isolados	14
Produção de Energia Elétrica por Fonte – Sistema Interligado	15
Encargos Setoriais.	16
Consumo de Combustíveis	18
Geração a Base de Carvão – SIN.	18
Consumo de Combustíveis nos Sistemas Isolados.	19
Matriz de Energia Elétrica	21
Capacidade Instalada	21
Capacidade Instalada e Contratos de Importação.	22
Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	2

Expansão Realizada	23
Entrada em Operação Novos Empreendimentos em 2009 – Geração (MW)	23
Brasil – Expansão de Linhas de Transmissão (Km).	24
Brasil – Expansão da Capacidade de Transformação	24
Expansão em Implantação	25
Brasil – Empreendimentos em Implantação Geração (MW).	25
Brasil – Linhas de Transmissão em Implantação – Exportação (Km).	26
Ocorrências no Sistema Elétrico.	27
Ocorrências no Sistema Interligado Nacional – 2009.	27
Ocorrências nos Sistemas Isolados – 2009.	28
Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro – SEB	29
Glossário.	30

- SINOPSE GERENCIAL

– Hidrologia

A região Sudeste / Centro-Oeste ficou bem acima da média do histórico, com 134% da Média de Longo Termo (MLT) – 27.121 MW médios. A Energia Natural Afluente (ENA) verificada foi a 5ª no ranking decrescente do histórico.

As condições hidrológicas da região Sul melhoraram significativamente com as precipitações ocorridas durante o mês de julho. A ENA verificada para esta região foi de 111% MLT – 10.394 MW médios, situando-se como o 25º maior julho do histórico de 79 anos.

A ENA da região Nordeste esteve um pouco abaixo da média, ou seja, 94% MLT – 3.807 MW médios. Foi a 39ª no ranking decrescente do histórico.

A região Norte fechou o mês com valores elevados para o período, 125% MLT – 2.960 MW médios - 11º julho do histórico de 79 anos.

- Expansão – Transmissão

No mês de julho foram concluídos e incorporados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), as Linhas de Transmissão – LT 230 kV Campos Novos-Videira – Circuitos 1 e 2 com 136 km; Seccionamento da LT 230 kV UHE Passo Real-Cidade Industrial, na Subestação Lajeado 2, com 27 km; e o Seccionamento da LT 230 kV Itaúba - Charqueadas na subestação Santa Cruz, com 36 km, totalizando até o mês 34,8% da meta anual de 2009, a qual é de 3.908 km.

Além disto, foram adicionados dois novos transformadores ao SIN. Um na subestação Videira de 230/138 kV – 300 MVA, em Santa Catarina, e outro na subestação Piripiri de 230/69 kV – 50 MVA no Piauí.

- Expansão – Geração

Foram concluídas e incorporadas ao Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) 5 usinas num total de 105 MW: UTE Refap, 1 máquina, com um total de 26 MW, no RS;
UTE Monte Alegre, 1 máquina, com um total de 16 MW, em MG;

UTE Energética Vista Alegre, 30 máquinas, com um total de 30 MW, em MS; PCH Ouro, 3 máquinas, com um total de 16 MW, no RS;
PCH Planalto, 2 máquinas, com um total de 17 MW, no GO;

– Exportação de Energia Elétrica – Conversoras de Rivera e Garabi II

500,0

450,0

449,8

Despacho Térmico

400,0

294,7

350,0

260,8

300,0

196,9

250,0

129,0

141,7

200,0

150,0

100,0

8,0

9,4

9,1

0,0

14,0

0,0

25,9

20,3

50,0

0,0

Dez/08   Jan/09   Fev/09   Mar/09   Abr/09    Mai/09    Jun/09    Jul/09    Ago/09   Set/09    Out/09   Nov/09   Dez/09

Fonte: CCEE/ONS

Exportação Uruguai (Rivera)	Exportação Argentina (Garabi II)

Despacho Hidráulico			
	486,2		

			

			

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0			

500,0

450,0

400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

Fonte: ONS

0,0

Dez/08   Jan/09   Fev/09   Mar/09   Abr/09    Mai/09    Jun/09    Jul/09    Ago/09   Set/09    Out/09   Nov/09   Dez/09

Exportação e Devolução de Geração Hidráulica (Garabi II)

O processo de exportação foi para atendimento às necessidades energéticas complementares do Uruguai via Conversora de Rivera e para Argentina via Conversora de Garabi, utilizando-se de geração térmica não despachada para atendimento ao Sistema Interligado Nacional – SIN, e também por meio de geração hidráulica com devolução futura, ocorrendo entre os dias 21/07 a 31/07/2009.

- HIDROLOGIA

2.1 - Energia Natural Afluente - ENA Armazenável

80.000

70.000

Região Sudeste/Centro-Oeste

2008
2009
MLT

48.713
53.531
60.772
56.270
56.270

58.889

52.114

60.000

43.776

41.714
46.002
38.985
35.064
29.647
28.507
27.052
24.615
24.371
20.310
26.606
20.310
20.762

17.018
15.193

17.071
19.957

20.364
23.981

26.066
34.147

39.249

50.000

MW med

35.866

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Fonte: ONS

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

20.000

18.000

16.000

Região Sul

2008
2009
MLT

15.149

11.305
11.050

14.000

MW med

9.825

7.650

8.596
6.646

10.070

12.000

8.430

7.267
8.174

8.515
5.708

9.357

8.007

10.000

6.235

6.053

6.991

5.941

6.384

8.000

4.479

4.195
3.915

3.624
3.862

4.893

5.560

4.213

6.000

2.180

3.236

4.000

1.501

2.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ONS

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

20.000

18.000

16.000

15.233
14.448

Região Nordeste

2008
2009
MLT

16.234
14.366

11.361

14.542
15.148

12.643

13.477
12.141

14.000

MW med

9.901

10.324

12.000

8.503

10.000

6.042

7.459

3.391
4.620
4.915
2.880
3.814
4.057
2.444

3.542
2.090

3.166
2.209

3.451
2.585

5.619
6.814

8.000

5.459

6.000

4.000

2.000

0

Fonte: ONS

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

20.000

18.000

16.000

16.655

Região Norte

2008
2009
MLT

11.329
11.136
11.401
13.257

13.602
13.206

14.000

MW med

12.000

8.393
8.270
9.063

7.659

8.541

10.000

6.379

6.662

7.147

8.000

3.777

3.655

4.061

1.889
2.928
2.361
1.202

1.670
923

1.319
927

1.472
1.372

2.407
4.246

4.718

6.000

4.000

2.000

0

Fonte: ONS

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Destaca-se a recuperação das afluências verificadas na região Sul, já apreciando valores superiores a média histórica no mês de julho. A região Sudeste / Centro Oeste também apresentou valores significativamente acima da média.

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	7

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

2.2 - Recursos Hídricos - Reservatórios Equivalentes

Região Sudeste / Centro-Oeste

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31.07.09 : 76,24%

2003

2004    2005   2006   2007

2008    2009

Período Seco Energia Armazenada Máxima = 190.419 MWmês

Período Chuvoso

Chuvoso

Fonte: ONS

Região Sul

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

31.07.09 : 67,49%

2003

2004    2005   2006   2007

2008    2009

0%

Energia Armazenada Máxima = 18.425 MWmês

Fonte: ONS

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

8

1/1/2009	
1/1/2009	
8/1/2009	8/1/2009	
15/1/2009	15/1/2009	
22/1/2009	22/1/2009	
29/1/2009	29/1/2009	
5/2/2009	5/2/2009	
12/2/2009	12/2/2009	
19/2/2009	19/2/2009	
26/2/2009	26/2/2009	
5/3/2009	5/3/2009	
12/3/2009	12/3/2009	
19/3/2009	19/3/2009	
26/3/2009	26/3/2009	
2/4/2009	2/4/2009	
9/4/2009	9/4/2009	
16/4/2009	16/4/2009	
23/4/2009	23/4/2009	
30/4/2009	30/4/2009	
7/5/2009	7/5/2009	
14/5/2009	14/5/2009	
21/5/2009	21/5/2009	
28/5/2009	28/5/2009	
4/6/2009	4/6/2009	
11/6/2009	11/6/2009	
18/6/2009	18/6/2009	
25/6/2009	25/6/2009	
2/7/2009	2/7/2009	
9/7/2009	9/7/2009	
16/7/2009	16/7/2009	
23/7/2009	23/7/2009	
30/7/2009	30/7/2009	
6/8/2009	6/8/2009	
13/8/2009	13/8/2009	
20/8/2009	20/8/2009	
27/8/2009	27/8/2009	
3/9/2009	3/9/2009	
10/9/2009	10/9/2009	
17/9/2009	17/9/2009	
24/9/2009	24/9/2009	
1/10/2009	1/10/2009	
8/10/2009	8/10/2009	
15/10/2009	15/10/2009	
22/10/2009	22/10/2009	
29/10/2009	29/10/2009	
5/11/2009	5/11/2009	
12/11/2009	12/11/2009	
19/11/2009	19/11/2009	
26/11/2009	26/11/2009	
3/12/2009	3/12/2009	
10/12/2009	10/12/2009	
17/12/2009	17/12/2009	
24/12/2009	24/12/2009	
31/12/2009	31/12/2009	

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Fonte: ONS

A hidrologia favorável na região Sul possibilitou a recuperação dos reservatórios desta região em torno de
20%.

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

9

1/1/2009

2003

8/1/2009
15/1/2009

2004    2005   2006

22/1/2009
29/1/2009

Período Chuvoso

5/2/2009
12/2/2009
19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009
12/3/2009
19/3/2009

2007

26/3/2009
2/4/2009
9/4/2009

2008

16/4/2009

Período Seco
Energia Armazenada Máxima = 12.414 MWmês

23/4/2009
30/4/2009

2009

7/5/2009
14/5/2009
21/5/2009
28/5/2009
4/6/2009
11/6/2009
18/6/2009
25/6/2009

31.07.09 : 84,51%

2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009
30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009
24/9/2009
1/10/2009
8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009
12/11/2009

Chuvoso

19/11/2009
26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
31/12/2009

1/1/2009

F
o
n
te
: O N S

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2003

Fonte: ONS

8/1/2009
15/1/2009

2004    2005   2006

22/1/2009

Período Chuvoso

29/1/2009
5/2/2009
12/2/2009
19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009
12/3/2009
19/3/2009

2007

26/3/2009
2/4/2009
9/4/2009

2008    2009

16/4/2009

Período Seco
Energia Armazenada Máxima = 51.690 MWmês

23/4/2009
30/4/2009
7/5/2009
14/5/2009

Região Nordeste

21/5/2009
28/5/2009
4/6/2009

Região Norte

11/6/2009
18/6/2009
25/6/2009

31.07.09 : 84,91%

2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009
30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009
24/9/2009
1/10/2009
8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009

Chuvoso

12/11/2009
19/11/2009
26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
31/12/2009

2.3 - Energia Armazenada - EAR nas Regiões do Sistema Interligado

				

Regiões	% da Capacidade
Máxima (em 31/07/2009)	Capacidade Máxima
(MWmês)	% da Capacidade
Total	
Sudeste/Centro-Oeste	76,24	190.419	69,8	
Sul	67,49	18.425	6,8	
Nordeste	84,91	51.690	18,9	
Norte	84,51	12.414	4,6	

Fonte: ONS

- INTERCÂMBIOS VERIFICADOS ENTRE REGIÕES

Recebimento pelo Norte
Carga do Norte menos 5 geradores de Tucuruí

Exportação do Norte

950

Recebimento pelo Nordeste Cenário Norte Exportador 3.850 Cenário SE/CO Exportador 3.500

4.000

551

399

16

Exportação do Nordeste
2.000

Exportação do Sudeste para o Nordeste
3.500

Recebimento pelo Sudeste/Centro-Oeste
Sul + Itaipu 9.350

Recebimento do Sul Intercâmbio

2.396
6.400

Os  limites  de  intercâmbios  são  os considerados no modelo Decomp.

Fonte: ONS

Internacional

322

Intercâmbio Verificado (MWmed)
Limite de Intercâmbio (MWmed)

A capacidade de importação da região Norte (recebimento pelo Norte – Interligado) representa a carga deste subsistema menos 5 unidades geradoras da UHE Tucuruí, que representa o despacho mínimo necessário apresentado pelos estudos elétricos das interligações.

O intercâmbio de energia entre regiões SE/CO e Sul apresentou-se:

De 01/07 a 10/07/2009 em torno de 5.000 MWmédios SE/CO para região Sul; De 11/07 a 21/07/2009 em torno de 2.000 MWmédios SE/CO para região Sul;
De 25/07 em diante, o sentido do intercâmbio se inverteu e com fornecimento do Sul pra SE/CO. A região Norte manteve-se como exportadora de energia, ainda em patamares elevados.

45.000

- MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

- Brasil - Consumo de Energia Elétrica Total

37.997
39.261
38.230

34.838
37.297
35.298

40.129
40.118
40.981

37.483
38.842
37.633

37.441
38.670
38.301

35.820
38.706
36.631

37.140
39.251

38.105
40.275

37.383
39.138

39.704
41.190

37.933
38.809

39.064
37.885

40.000

35.000

30.000

25.000

GWh

20.000

15.000

10.000

5.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: EPE

2007      2008      2009

- Brasil - Consumo de Energia Elétrica

	Brasil - Consumo de Energia Elétrica - GWh	
	Mesmo Mês	Acumulado - 12 Meses	
	Jun/08	Jun/09	Evolução
%	Jul/07-Jun/08	Jul/08-Jun/09	Evolução
%	
	GWh	%	GWh	%		GWh	%	GWh	%		
Residencial	7.611	19,66	7.894	21,55	3,72	91.846	19,87	97.555	21,07	6,22	
Industrial	14.005	36,18	12.577	34,34	-10,19	165.871	35,89	157.915	34,11	-4,80	
Comercial	4.836	12,49	5.091	13,90	5,27	59.394	12,85	63.975	13,82	7,71	
Outros	4.541	11,73	4.612	12,59	1,58	55.057	11,91	56.321	12,17	2,29	
Autoprodução Transportada	
30.992	
80,07	
973	
2,66	
-96,86	
12.531	
2,71	
12.399	
2,68	
-1,05	
Perdas	6.635	17,14	5.485	14,97	-17,34	77.524	16,77	74.791	16,16	-3,53	
Carga - GWh	38.706	177,28	36.631	100,00	-5,36	462.223	100,00	462.955	100,00	0,16	
	
Carga - Demanda Máxima -
MW	
66.679	
63.992	
-4,03	
67.174	
67.632	
0,68	
Fator de Carga - FC	80,6	79,5	-	78,5	78,1	-	
	
NUCR	52.996.800	54.838.305	3,47	52.996.800	54.838.305	3,47	
NUCT	62.132.306	63.809.354	2,70	62.132.306	63.809.354	2,70	
Total  (kWh/NUCT)	499	473	-5,20	5.990	5.889	-1,69	
Residencial  (kWh/NUCR)	144	144	0,27	1.733	1.779	2,65	

Fonte: EPE	Dados contabilizados até Junho de 2009, possíveis de ratificação até a consolidação.

Os valores de carga de energia do SEB verificados em junho/09 (36.631 GWh) acarretaram uma variação negativa de 4,36% em relação ao mês de maio/09 (38.301 GWh).
Com relação a junho de 2008 (38.706 GWh), verifica-se uma redução de 5,36% e no acumulado dos últimos 12 meses o SEB apresentou um crescimento positivo de 0,16% em relação ao mesmo período anterior. Conforme indica o ONS no Boletim de Carga Mensal de Junho 2009 para o SIN, a última pesquisa divulgada da Fundação Getúlio Vargas (FGV) revela que algumas atividades industriais apresentam sinais de recuperação, todavia, não suficiente para ser observado no total da carga de energia.

- Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW)
(ponta noturna)

Máxima	
SE/CO	
Sul	
NE	
Norte	
SIN	

Julho/2009	
39.674	
10.962	
8.945	
4.221	
62.639	

Recorde	41.635	12.263	9.582	4.245	65.586	
	11/09/08 às	04/03/2009 às	01/11/08 às	17/10/08 às	11/09/08 às	
	18h54	14h34	19h42	18h58	18h52	

Fonte: ONS

70.000

- Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW)

Demanda Máxima Coincidente - Quinta-Feira

65.000

60.000

55.000

SIN - 31.07.09 - 61.207 MW

MW

50.000

45.000

Máxima	MW	Data	Hora
SIN	65.586  11/09/08	18h52min SE/CO	41.635  11/09/08	18h54min

40.000

35.000

30.000

SE/CO - 31.07.09 - 37.987 MW

01/01/09
08/01/09
15/01/09
22/01/09
29/01/09
05/02/09
12/02/09
19/02/09
26/02/09
05/03/09
12/03/09
19/03/09
26/03/09
02/04/09
09/04/09
16/04/09
23/04/09
30/04/09
07/05/09
14/05/09
21/05/09
28/05/09
04/06/09
11/06/09
18/06/09
25/06/09
02/07/09
09/07/09
16/07/09
23/07/09
30/07/09
06/08/09
13/08/09
20/08/09
27/08/09
03/09/09
10/09/09
17/09/09
24/09/09
01/10/09
08/10/09
15/10/09
22/10/09
29/10/09
05/11/09
12/11/09
19/11/09
26/11/09
03/12/09
10/12/09
17/12/09
24/12/09
31/12/09

25.000

Fonte: ONS

SE/CO - 2008	SIN - 2008	SE/CO - 2009	SIN - 2009

Demanda Máxima Coincidente - Quinta-Feira

12.000

10.000

SUL - 31.07.09 - 10.665 MW

MW

8.000

6.000

Máxima		MW	Data	Hora SUL	12.100  10/02/09	14h53min NE	9.582  01/11/08	19h42min
N	4.245  17/10/08	18h58min

NE - 31.07.09 - 8.886 MW

N - 31.07.09 - 3.918 MW

4.000

01/01/09
08/01/09
15/01/09
22/01/09
29/01/09
05/02/09
12/02/09
19/02/09
26/02/09
05/03/09
12/03/09
19/03/09
26/03/09
02/04/09
09/04/09
16/04/09
23/04/09
30/04/09
07/05/09
14/05/09
21/05/09
28/05/09
04/06/09
11/06/09
18/06/09
25/06/09
02/07/09
09/07/09
16/07/09
23/07/09
30/07/09
06/08/09
13/08/09
20/08/09
27/08/09
03/09/09
10/09/09
17/09/09
24/09/09
01/10/09
08/10/09
15/10/09
22/10/09
29/10/09
05/11/09
12/11/09
19/11/09
26/11/09
03/12/09
10/12/09
17/12/09
24/12/09
31/12/09

2.000

Fonte: ONS

Sul - 2008	NE - 2008	N - 2008	Sul - 2009	NE - 2009	N - 2009

- Produção de Energia Elétrica por Fonte – Sistemas Isolados

Fonte	

Jan-Jun/2008	

Jan-Jun/2009	Comparação 2008/2009	
	GWh	%	GWh	%	%	
Hidráulica	1.933,59	33,24	2.084,86	34,35	7,82	
Térmica à Gás
Natural	
0	
0,00	
0	
0,00	
0,00	
Térmica
Convencional	
3.884,24	
66,76	
3.984,79	
65,65	
2,59	

Térmica Nuclear	
0	
0,00	
0	
0,00	
0,00	
Eólica	0	0,00	0	0,00	0,00	
Total	5.817,83	100	6.069,65	100	4,3	

Dados contabilizados até Junho de 2009.

- Produção de Energia Elétrica por Fonte - Sistema Interligado

Fonte	

Jan-Jul/2008	

Jan-Jul/2009	Comparação 2008/2009	
	GWh	%	GWh	%	%	
Hidráulica	231.289,89	88,45	234.672,42	92,72	1,5	
Térmica à Gás
Natural	
13.932,31	
5,33	
7.075,89	
2,80	
-49,2	
Térmica
Convencional	
8.724,16	
3,34	
3.356,54	
1,33	
-61,5	

Térmica Nuclear	
7.276,35	
2,78	
7.729,34	
3,05	
6,2	
Eólica	268,96	0,10	255,41	0,10	-5,0	
Total	261.491,67	100	253.089,60	100	-3,2	

Fonte: ONS

Devido às melhores condições hidrológicas, observou-se uma redução significativa na geração de usinas térmicas. Esta condição apresenta menor custo operacional em relação ao ano de 2008.

43.006

- ENCARGOS SETORIAIS

48.000
45.000
42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000
24.000
21.000
18.000
15.000

6.359

12.000
9.000
6.000
3.000
0

Restrição de Operação (103  R$)

2008

31.260

2009

367

4

445.734

13.665

4.802

0

571

4.219

777
896

10.218

14.451

8.303

10.192

2.495

1.541

Fonte: CCEE

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

500.000

450.000

400.000

Segurança Energética* (103  R$)

2008

2009

264.297

334.836

350.000

300.000

207.811
159.927

168.414

180.356

250.000

64.049

123.871

135.717

115.590

157.373

200.000

105.593

150.000

34.903
6.470

100.000

0

0

2.085

50.000

0

Fonte: CCEE

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

30.000

27.000

24.000

Serviços Ancilares (103  R$)

2008

2009

21.000

18.000

15.000

12.000

2.593
5.038

3.769
4.855

4.491
6.821

7.040

9.000

2.720
4.319

3.440
4.265

2.742

2.492

3.771

3.080

3.346

2.196

3.880

6.000

3.000

0

Fonte: CCEE

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

30.000

27.000

24.000

Ultrapassagem da CAR (103  R$)

2009

90

21.000

18.000

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0

Fonte: CCEE

2008	

23.8

	

			

			
2.772			
		0		0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0	

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

- CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

- Geração a Base de Carvão – SIN

600.000

Consumo de Carvão

500.000

Toneladas de Carvão

400.000

300.000

200.000

100.000

Consumo de Carvão - 2007 Consumo de Carvão - 2008 Consumo de Carvão - 2009

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: Agentes (CGTEE, TRACTEBEL, COPEL)

700.000

Produção de Energia

600.000

500.000

MWh

400.000

300.000

200.000

100.000

Geração de Energia Elétrica - 2007 Geração de Energia Elétrica - 2008 Geração de Energia Elétrica - 2009

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: Agentes (CGTEE, TRACTEBEL, COPEL)

O consumo e geração com base nas usinas a carvão foram definidos para atendimento às necessidades energéticas da região Sul.

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

- Consumo de Combustíveis nos Sistemas Isolados

80.000

Óleo Diesel

59.681

55.193
49.952
62.806

55.884
52.110
62.874

54.619
51.782
67.478

54.176
49.827
65.136

58.478
56.924

63.884
68.034

71.041

75.835

2007	2008	2009

73.822

65.051

60.962
63.741

60.169

70.000

54.283
52.524

50.431
48.967

56.271

56.109

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Óleo Diesel (103  l)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ELETROBRAS

80.000

70.000

69.751
67.683

67.917
70.658

72.035
67.546

Óleo Combustível para Geração Elétrica

67.138
67.748

2007	2008	2009

45.293
49.037

53.480

53.318
45.855
48.175

57.338
55.369

52.539
57.935

60.000

36.473
30.705
34.859

43.568
32.771
38.466

43.121
34.068
41.722

37.072
44.505

50.000

37.107

40.000

30.000

20.000

10.000

0

OPGE (103 l)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ELETROBRAS

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro 	19

18.669

20.000

18.000

Óleo Leve para Turbina Elétrica

17.420

16.864

2007	2008	2009

16.510

15.822

13.220

18.498

17.113

17.745

18.438

17.090

13.858

17.010

16.890

13.349

13.467

14.576

16.000

12.495

12.492

11.591
9.978

12.633

12.601

14.000

10.525
10.360

12.000

7.768

8.613

8.637

8.429

10.000

7.116

8.000

6.000

4.000

2.000

0

OCTE (103  kg)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ELETROBRAS

80.000

Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre

59.159
66.097

67.420

2007	2008	2009

52.531
55.342
52.231

53.065
57.089
50.447

63.137
59.047
60.050

57.598
53.885
54.124

58.112
61.891
54.809

56.203
59.981
57.030

63.032
64.230

64.340

59.600
59.829

58.736
57.925

70.000

54.875

58.206

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

OC1A (103  kg)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ELETROBRAS

- MATRIZ DE ENERGIA ELÉTRICA

- Capacidade Instalada

Fonte	
Nº Usinas	
kW	
% Cap. Disp.	
Hidrelétrica	800	77.884.639	74,39%	
Gás	121	11.844.285	11,31%	
Petróleo	785	5.548.496	5,30%	
Biomassa	330	5.548.743	5,30%	
Nuclear	2	2.007.000	1,92%	
Carvão Mineral	8	1.455.104	1,39%	
Eólica	33	414.480	0,40%	
Solar	1	20	< 0,01	

Capacidade Disponível	
2.080	
104.702.767	
100	

Fonte: ANEEL

Nuclear 1,92%

Biomassa
5,30%

Carvão Mineral 1,39%

Eólica 0,40%
Solar
< 0,01%

Petróleo
5,30%

Gás 11,31%

Hidroelétrica 74,39%

- Capacidade Instalada e Contratos de Importação

Fonte	
Nº Usinas	
kW	
% Cap. Disp.	
Hidrelétrica	800	77.884,639	70,45%	
Gás	121	11.844.285	10,71%	
Petróleo	785	5.548.496	5,02%	
Biomassa	330	5.548.743	5,02%	
Nuclear	2	2.007.000	1,82%	
Carvão Mineral	8	1.455.104	1,32%	
Eólica	33	414.480	0,37%	
Solar	1	20	< 0,01	
Importação Contratada*	-	5.850.000	5,29%	

Capacidade Disponível	
2.080	
110.552.767	
100	
* Paraguai + Venezuela

Fonte: ANEEL

Carvão Mineral
1,32%

Nuclear 1,82%

Eólica 0,37%

Solar
< 0,01%

Importação 5,29%

Biomassa 5,02%

Petróleo 5,02%

Gás
10,71%

Hidroelétrica 70,45%

- EXPANSÃO REALIZADA

- Entrada em Operação Novos Empreendimentos em 2009 - Geração (MW)

Fonte

Em Julho/2009	Acumulado até Julho/2009

Sistema
Interligado

Sistemas
Isolados

Sistema
Interligado

Sistemas
Isolados	Total

UHE	00,0	0,0	50,0	0,0	50,0

PCH	33,0	0,0	317,6	7,5	325,1

Gás	0,0	0,0	61,2	0,0	61,2

Petróleo	56,0	0,0	579,5	4,6	584,1

Carvão Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Biomassa	16,0	0,0	599,9	0,0	599,9

Eólica	0,0	0,0	71,6	0,0	71,6

Total	105,0	0,0	1.679,8	12,1	1.691,9

Fonte: ANEEL

Estão incluídos todos os empreendimentos de geração, cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de despacho da ANEEL.

- Brasil - Expansão de Linhas de Transmissão (km) em 2009

Tensão
(kV)	Realizado até
31/07/2009	
230	602,0	
345	0,0	
440	0,0	
500	757,0	
600 (CC)	0,0	
750	0,0	
Total	1.359,0	

Fonte: DMSE

O quantitativo da rede existente está em processo de consolidação junto ao ONS e ANEEL.

- Brasil - Expansão da Capacidade de Transformação

Em Julho/2009	Em 2009	
350,0 MVA	5.294,0 MVA	

Fonte: DMSE

9 - EXPANSÃO EM IMPLANTAÇÃO*

- Brasil - Empreendimentos em Implantação Geração (MW)

Fonte	2009	2010	2011	
UHE	910,3	1.950,3	1.695,6	
PCH	274,0	132,7	28,0	
Gás/Petróleo	1.059,6	3.946,2	785,5	
Carvão Mineral	0,0	350,0	1.080,4	
Biomassa	534,0	1.728,4	229,0	
Eólica	387,4	580,1	0,0	

Total	
3.165,3	
8.687,7	
3.818,5	
* Monitorados pela SEE Fontes: DMSE e ELETROBRAS

Previsão de entrada em operação de novas unidades geradoras a partir de 01/07/2009.
O MME por meio da SEE/DMSE monitora os empreendimentos de geração vencedores dos leilões do Ambiente de Contratação Regulada - ACR, os incluídos no PAC, demais usinas hidroelétricas outorgadas e usinas do Proinfa.

- Brasil - Linhas de Transmissão em Implantação - Expansão (km)

Tensão (kV)	
2009	
2010	
2011	

230	
2.421,0	
3.126,0	
2.772,0	

345	
10,0	
292,8	
30,0	

440	
0,0	
10,0	
0,0	

500	
346,5	
1.323,0	
3.095,5	

600 (CC)	
0,0	
0,0	
0,0	

750	
0,0	
0,0	
0,0	
Total	2.777,5	4.751,8	5.897,5	

Fontes: DMSE/ANEEL/ONS/SPE/EPE

Dados monitorados mensalmente com ANEEL, ONS, SPE, e EPE.
O MME por meio da SEE/DMSE monitora os empreendimentos de transmissão leiloados pela ANEEL.

10 - OCORRÊNCIAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

10.1 - Ocorrências no Sistema Interligado Nacional - 2009*

Carga Interrompida (MW)	
Sistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	

SIN**	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0						
S	470	231	549	689	202	545	434						
SE/CO	2048	1011	3602	565	1108	1013	522						
NE	2462	1045	846	1955	1931	270	520						
N	336	412	447	99	269	35	283						
Total	5316	2699	5444	3308	3510	1863	1759						
Fontes: ONS/ANEEL

Número de Ocorrências	
Sistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	

SIN**	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0						
S	8	5	6	9	3	8	6						
SE/CO	34	10	31	11	4	5	4						
NE	29	20	19	23	19	2	3						
N	5	5	4	2	3	1	5						
Total	76	40	60	45	29	16	18						

* Critério para seleção das interrupções: carga ≥ 15 MW
** Perda de carga simultânea em mais de um subsistema do SIN

10.3 - Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro - SEB

7.000

6.000

5.000

MW

4.000

3.000

87

75

65

52	61

6.076

5.964

44

47

42	40
35

4.593

29

43	42
38

3.628

2.850
3.200

3.477
4.125

4.087

30

92

82

72

N.º de Ocorrências

57	58	62

52

42

32

2.000

1.000

29	22

4.660

3.150

2.923

3.055

3.279

3.847

21

2.174

1.655

2.535

12

2

1.892

-	-8
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

2009	2008	2009	2008

Fontes: ONS, ANEEL, Eletronorte e Amazonas Energia

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Glossário

MME - Ministério Minas e Energia	SE - Região Sudeste

SEE - Secretaria de Energia Elétrica	S - Região Sul SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético	h - Hora DMSE - Departamento Monitoramento do Sistema Elétrico	kV - Quilovolt
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica	GW - Gigawatt (106 kW)

EPE - Empresa de Pesquisa Energética	kW - Quilowatt

COPEL - Companhia Paranaense de Energia	MW - Megawatt (10³ kW)

ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico	Hz - Hertz

SEB - Sistema Elétrico Brasileiro	Km - Quilômetro

SIN - Sistema Interligado Nacional

SI - Sistema Isolado

ENA - Energia Natural Afluente

VU - Volume Útil de Reservatório Hidrelétrico

FC - Fator de Carga

MLT - Vazão Média de Longo Termo

NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais

NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais

PCH - Pequena Central Hidrelétrica

UHE - Usina Hidrelétrica UTE – Usina Termelétrica CC - Corrente Contínua CO - Região Centro-Oeste N - Região Norte
NE - Região Nordeste

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro 	29