Secretaria de Energia Elétrica

Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

Boletim junho 2009

As informações apresentadas neste Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico referem-se aos dados consolidados até o dia 30 de junho de 2009, exceto quando indicado.

Secretaria de Energia Elétrica

Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

SUMÁRIO

Sinopse Gerencial.	4
Hidrologia.	4
Expansão – Transmissão.	4
Expansão – Geração.	4
Exportação de Energia Elétrica – Conversoras de Rivera e Garabi II	5
Hidrologia.	6
Energia Natural Afluente – ENA Armazenável.	6
Recursos Hídricos – Reservatórios Equivalentes.	8
Energia Armazenada – EAR nas Regiões do Sistema Interligado.	10
Intercâmbio Verificados entre Regiões.	11
Mercado Consumidor de Energia Elétrica	12
Brasil – Consumo de Energia Elétrica Total.	12
Brasil – Consumo de Energia Elétrica	12
Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW) (ponta noturna).	13
Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW).	13
Produção de Energia Elétrica por Fonte – Sistema Interligado.	14
Produção de Energia Elétrica por Fonte – Sistema Isolado.	14
Encargos Setoriais.	16
Consumo de Combustíveis.	18
Geração a Base de Carvão – SIN.	18
Consumo de Combustíveis nos Sistemas Isolados.	19
Matriz de Energia Elétrica	21
Capacidade Instalada	21
Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	2

Secretaria de Energia Elétrica
Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico
Capacidade Instalada e Contratos de Importação.	22
Expansão Realizada	23
Entrada em Operação Novos Empreendimentos em 2009 – Geração (MW)	23
Brasil – Expansão de Linhas de Transmissão (Km).	24
Brasil – Expansão da Capacidade de Transformação	24
Expansão em Implantação.	25
Brasil – Empreendimentos em Implantação Geração (MW).	25
Brasil – Linhas de Transmissão em Implantação – Exportação (Km).	26
Ocorrências no Sistema Elétrico.	27
Ocorrências no Sistema Interligado Nacional – 2009	27
Ocorrências nos Sistemas Isolados – 2009.	28
Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro – SEB	29
Glossário.	30

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	3

Secretaria de Energia Elétrica

Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

- SINOPSE GERENCIAL

– Hidrologia

A hidrologia da região Sudeste/Centro-Oeste ficou dentro da média do histórico, com 101% da Média de Longo Termo - MLT – 24.514 MW médios. A Energia Natural Afluente - ENA verificada foi a 36ª no ranking decrescente do histórico.

A hidrologia na região Sul, no decorrer do mês de junho permaneceu baixa, apesar da entrada de frentes no final do mês de Junho. A Energia Natural Afluente - ENA verificada para esta região foi de 38% da Média de Longo Termo - MLT – 3.275 MW médios, situando-se como o 68º Junho do histórico de 79 anos.

A Energia Natural Afluente - ENA da região Nordeste esteve na ordem de 97% da Média de Longo Termo - MLT – 4.745 MW médios, na média do histórico. Foi a 34ª no ranking decrescente do histórico.

A região Norte fechou o mês ainda com valores bem elevados para o período, 176% MLT – 7.144 MW médios - 3º junho do histórico de 79 anos.

- Expansão – Transmissão

No mês de Junho foram concluídos e incorporados ao Sistema Interligado Nacional - SIN, as Linhas de Transmissão - LT 230 kV Caxias / Caxias 5 com 25 km e LT 230 kV Aparecida / Santa Cabeça com 41,5 km totalizando em 2009, 29,7% da meta anual que é de 3.908,4 Km.

Além disto, foram implantados dois transformadores na Subestação - SE Ibiporã (COPEL) – 230/138/13,8 kV de 150,0 MVA no Paraná , e um transformador na Subestação - SE Jardim (CHESF) – 230/69 kV de 100 MVA em Sergipe.

- Expansão – Geração

Foram concluídas e incorporadas ao SEB 7 usinas num total de 396,1 MW:

Usina Termelétrica - UTE Pau Ferro, 228 máquinas, com um total de 102,6 MW, no PE; Usina Termelétrica - UTE Termomanaus, 347 máquinas, com um total de 156,2 MW, no PE; Usina Termelétrica - UTE Ferrari, 4 máquinas, com um total de 65,5 MW, em SP;
Pequena Central Hidrelétrica - PCH Pampeana, 1 máquina, com um total de 9,3 MW, no MT; Pequena Central Hidrelétrica - PCH Santa Fé, 1 máquina, com um total de 14,5 MW, no ES; Pequena Central Hidrelétrica - PCH Retiro Velho, 2 máquinas, com um total de 18 MW, no GO; Pequena Central Hidrelétrica - PCH São Pedro, 2 máquinas, com um total de 30 MW, no ES.

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	4

Secretaria de Energia Elétrica
Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico
– Exportação de Energia Elétrica – Conversoras de Rivera e Garabi II

449,8

500,0
450,0
400,0
350,0

260,8

300,0

196,9

250,0

129,0

141,7

200,0

150,0

100,0

8,0

9,4

9,1

0,0

14,0

0,0

25,9

50,0

0,0

Dez/08    Jan/09    Fev/09    Mar/09    Abr/09    Mai/09    Jun/09	Jul/09	Ago/09    Set/09	Out/09    Nov/09    Dez/09

Fonte: CCEE/ONS

Exportação Uruguai (Rivera)	Exportação Argentina (Garabi II)

O processo de exportação foi para atendimento às necessidades energéticas complementares do Uruguai via Conversora de Rivera e por meio da Argentina via Conversora de Garabi, utilizando-se de geração térmica não despachada para atendimento ao Sistema Interligado Nacional – SIN.

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	5

- HIDROLOGIA

2.1 - Energia Natural Afluente - ENA Armazenável

80.000

70.000

Região Sudeste/Centro-Oeste

2008
2009
MLT

48.713
53.531
60.772
56.270
56.270
58.889

52.114

60.000

43.776

41.714
46.002
38.985
35.064
29.647
28.507
27.052
24.615
24.371
20.310

20.310
20.762

17.018
15.193

17.071
19.957

20.364
23.981

26.066
34.147

39.249

50.000

MW med

35.866

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Fonte: ONS

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

20.000

18.000

Região Sul

2008
2009
MLT

15.149

16.000

11.305
11.050

14.000

MW med

8.430

7.267
8.174

8.515
5.708

9.357
7.650

8.596
6.646

10.070

12.000

8.007

10.000

6.235

6.053

6.991

5.941

6.384

8.000

4.479

4.195
3.915

3.624
3.862

4.893

5.560

4.213

6.000

2.180

3.236

4.000

1.501

2.000

0

Fonte: ONS

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	6

Secretaria de Energia Elétrica

Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

20.000

18.000

Região Nordeste

2008
2009
MLT

16.234
14.366

14.542
15.148

15.233
14.448

13.477
12.141

16.000

11.361

12.643

14.000

MW med

9.901

10.324

12.000

8.503

10.000

6.042

7.459

3.391
4.620
4.915
2.880

4.057
2.444

3.542
2.090

3.166
2.209

3.451
2.585

5.619
6.814

8.000

5.459

6.000

4.000

2.000

0

Fonte: ONS

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

20.000

18.000

16.655

Região Norte

2008
2009
MLT

13.602
13.206

16.000

11.329
11.136
11.401
13.257

14.000

MW med

12.000

8.393
8.270
9.063

7.659

8.541

10.000

6.379

6.662

7.147

8.000

3.777

3.655

4.061

4.246

4.718

6.000

1.889

2.361
1.202

1.670
923

1.319
927

1.472
1.372

2.407

4.000

2.000

0

Fonte: ONS

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Destacam-se as reduzidas afluências verificadas na região Sul em relação à média do histórico desde o início de 2009, bem como os valores elevados ocorridos na região Norte em Maio e Junho.

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	7

Secretaria de Energia Elétrica

Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Fonte: ONS

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

8

1/1/2009

2003

8/1/2009
15/1/2009
22/1/2009

2004

29/1/2009
5/2/2009
12/2/2009

2005	2006

19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009
12/3/2009
19/3/2009
26/3/2009

2007

2/4/2009
9/4/2009
16/4/2009

2008

23/4/2009
30/4/2009
7/5/2009

2009

Energia Armazenada Máxima = 18.425 MWmês

14/5/2009
21/5/2009
28/5/2009

30.06.09 : 43,20 %

4/6/2009
11/6/2009
18/6/2009
25/6/2009
2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009
30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009
24/9/2009
1/10/2009
8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009
12/11/2009
19/11/2009
26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
31/12/2009

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Fonte: ONS

1/1/2009

2003

8/1/2009
15/1/2009
22/1/2009

2004	2005

29/1/2009

Período Chuvoso

5/2/2009

2.2 - Recursos Hídricos - Reservatórios Equivalentes

12/2/2009
19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009

2006

12/3/2009
19/3/2009
26/3/2009

2007

2/4/2009
9/4/2009

Região Sudeste / Centro-Oeste

2008

16/4/2009
23/4/2009

Período Seco
Energia Armazenada Máxima = 190.419 MWmês

30/4/2009
7/5/2009

2009

14/5/2009
21/5/2009
28/5/2009

30.06.09 : 78,75%

Região Sul

4/6/2009
11/6/2009
18/6/2009
25/6/2009
2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009
30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009
24/9/2009
1/10/2009
8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009
12/11/2009

Chuvoso

19/11/2009
26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
31/12/2009

Secretaria de Energia Elétrica

Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Região Nordeste

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Fonte: ONS

Apesar  da  Hidrologia   desfavorável

demais
térmica

subsistemas  permitiram  elevados  intercâmbios  de  energia  para  esta  região,  bem  como  a  geração
adicional despachada, mantiveram o armazenamento do Sul em níveis adequados.

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

9

1/1/2009

2003

8/1/2009
15/1/2009
22/1/2009

2004

29/1/2009

Período Chuvoso

5/2/2009
12/2/2009

2005	2006

19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009
12/3/2009
19/3/2009
26/3/2009

2007

2/4/2009
9/4/2009
16/4/2009

2008

na  região   Sul,  as  boas  condições

23/4/2009

Período Seco

Energia Armazenada Máxima = 12.414 MWmês

30/4/2009
7/5/2009

2009

14/5/2009
21/5/2009
28/5/2009

30.06.09 : 97,08 %

4/6/2009
11/6/2009
18/6/2009
25/6/2009
2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009
30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009

dos  reservatórios  nos

24/9/2009
1/10/2009
8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009
12/11/2009
19/11/2009

Chuvoso

26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
31/12/2009

1/1/2009

F
o
n
te
: O N S

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2003

Fonte: ONS

8/1/2009
15/1/2009
22/1/2009

2004

Período Chuvoso

29/1/2009
5/2/2009
12/2/2009

2005	2006

19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009
12/3/2009
19/3/2009
26/3/2009

2007

2/4/2009
9/4/2009
16/4/2009

2008

23/4/2009

Período Seco

Energia Armazenada Máxima = 51.690 MWmês

30/4/2009
7/5/2009

2009

14/5/2009
21/5/2009
28/5/2009

30.06.09 : 93,25 %

4/6/2009

Região Norte

11/6/2009
18/6/2009
25/6/2009
2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009
30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009
24/9/2009
1/10/2009
8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009
12/11/2009

Chuvoso

19/11/2009
26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
31/12/2009

2.3 - Energia Armazenada - EAR nas Regiões do Sistema Interligado

				

Regiões	% da Capacidade
Máxima (em 30/06/2009)	Capacidade Máxima
(MWmês)	% da Capacidade
Total	
Sudeste/Centro-Oeste	78,75	190.419	69,8	
Sul	43,20	18.425	6,8	
Nordeste	93,25	51.690	18,9	
Norte	97,08	12.414	4,6	

Fonte: ONS

- INTERCÂMBIOS VERIFICADOS ENTRE REGIÕES

Recebimento pelo Norte
Carga do Norte menos 5 geradores de Tucuruí

Exportação do Norte

2.846

Recebimento pelo Nordeste Cenário Norte Exportador 3.850 Cenário SE/CO Exportador 3.500

4.000

2.397

450

80

Exportação do Nordeste
2.000

Exportação do Sudeste para o Nordeste
3.500

Recebimento pelo Sudeste/Centro-Oeste
Sul + Itaipu 9.350

Recebimento do Sul Intercâmbio

5.366
6.400

Os  limites  de  intercâmbios  são  os considerados no modelo Decomp.

Fonte: ONS

Internacional

275

Intercâmbio Verificado (MWmed)
Limite de Intercâmbio (MWmed)

Destaca-se o elevado intercâmbio de energia para a Região Sul, de modo a manter os níveis dos reservatórios desta região em condições adequadas.
A capacidade de importação da região Norte (recebimento pelo Norte – Interligado) representa a carga deste subsistema menos 5 unidades geradoras da UHE Tucuruí, que representa o despacho mínimo necessário apresentado pelos estudos elétricos das interligações.

- MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
- Brasil - Consumo de Energia Elétrica Total

37.997
39.261
38.230

34.838
37.297
35.298

40.129
40.118
40.981

37.483
38.842
37.633

37.441
38.670
38.301

35.820
38.706

38.105
40.275

39.704
41.190

45.000

37.140
39.251

37.383
39.138

37.933
38.809

39.064
37.885

40.000

35.000

30.000

25.000

GWh

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Fonte: EPE

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

2007      2008      2009

- Brasil - Consumo de Energia Elétrica

	Brasil - Consumo de Energia Elétrica - GWh	
	Mesmo Mês	Acumulado - 12 Meses	
	Mai/08	Mai/09	Evolução
%	Jun/07-Mai/08	Jun/08-Mai/09	Evolução
%	
	GWh	%	GWh	%		GWh	%	GWh	%		
Residencial	7.913	20,46	8.195	21,40	3,56	91.520	19,92	97.272	20,92	6,28	
Industrial	14.009	36,23	12.331	32,20	-11,98	165.721	36,08	159.342	34,26	-3,85	
Comercial	5.094	13,17	5.248	13,70	3,03	59.181	12,88	63.720	13,70	7,67	
Outros	4.513	11,67	4.524	11,81	0,24	54.913	11,95	56.249	12,10	2,43	
Autoprodução Transportada	
1.113	
2,88	
910	
2,38	
-18,21	
12.215	
2,66	
12.505	
2,69	
2,38	
Perdas	6.028	15,59	7.092	18,52	17,65	75.787	16,50	75.941	16,33	0,20	
Carga - GWh	38.670	100,00	38.301	100,00	-0,96	459.337	100,00	465.030	100,00	1,24	
	
Carga - Demanda Máxima -
MW	
67.174	
65.187	
-2,96	
67.174	
67.632	
0,68	
Fator de Carga - FC	77,4	79,0	-	78,1	78,5	-	
	
NUCR	53.088.126	54.720.076	3,07	53.088.126	54.625.642	2,90	
NUCT	62.207.273	64.095.353	3,04	62.207.273	63.965.463	2,83	
Total (kWh/NUCT)	507	473	-6,74	5.969	5.887	-1,37	
Residencial  (kWh/NUCR)	149	150	0,47	1.724	1.781	3,29	

Fonte: EPE

O segmento eletrointensivo voltado à exportação foi mais afetado pela crise internacional, impactando na taxa de crescimento do consumo total de energia elétrica, que consumiu 64.095.353 GWh até maio de 2009, um crescimento de 2,83 %, considerando os últimos 12 meses.

- Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW)
(ponta noturna)

Máxima	SE/CO	Sul	NE	Norte	SIN	
Junho/2009	38.745	11.331	8.959	4.170	62.024	

Recorde	41.635	12.263	9.582	4.245	65.586	
	11/09/08 às	04/03/2009 às	01/11/08 às	17/10/08 às	11/09/08 às	
	18h54	14h34	19h42	18h58	18h52	

Fonte: ONS

- Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW)

70.000

Demanda Máxima Coincidente - Quinta-Feira

65.000

60.000

55.000

SIN - 30.06.09 - 61.880 MW

MW

50.000

45.000

Máxima     MW	Data	Hora
SIN	65.586  11/09/08      18h52min
SE/CO	41.635   11/09/08     18h54min

40.000

35.000

SE/CO - 30.06.09 - 38.499 MW

30.000

01/01/09
08/01/09
15/01/09
22/01/09
29/01/09
05/02/09
12/02/09
19/02/09
26/02/09
05/03/09
12/03/09
19/03/09
26/03/09
02/04/09
09/04/09
16/04/09
23/04/09
30/04/09
07/05/09
14/05/09
21/05/09
28/05/09
04/06/09
11/06/09
18/06/09
25/06/09
02/07/09
09/07/09
16/07/09
23/07/09
30/07/09
06/08/09
13/08/09
20/08/09
27/08/09
03/09/09
10/09/09
17/09/09
24/09/09
01/10/09
08/10/09
15/10/09
22/10/09
29/10/09
05/11/09
12/11/09
19/11/09
26/11/09
03/12/09
10/12/09
17/12/09
24/12/09
31/12/09

25.000

Fonte: ONS

SE/CO - 2008	SIN - 2008	SE/CO - 2009	SIN - 2009

Demanda Máxima Coincidente - Quinta-Feira

12.000

10.000

SUL - 30.06.09 - 10.876 MW

8.000

MW

NE - 30.06.09 - 8.704 MW

6.000

N - 30.06.09 - 4.045 MW

Máxima	MW	Data	Hora SUL	12.100   10/02/09      14h53min NE	9.582  01/11/08      19h42min
N	4.245  17/10/08      18h58min

4.000

01/01/09
08/01/09
15/01/09
22/01/09
29/01/09
05/02/09
12/02/09
19/02/09
26/02/09
05/03/09
12/03/09
19/03/09
26/03/09
02/04/09
09/04/09
16/04/09
23/04/09
30/04/09
07/05/09
14/05/09
21/05/09
28/05/09
04/06/09
11/06/09
18/06/09
25/06/09
02/07/09
09/07/09
16/07/09
23/07/09
30/07/09
06/08/09
13/08/09
20/08/09
27/08/09
03/09/09
10/09/09
17/09/09
24/09/09
01/10/09
08/10/09
15/10/09
22/10/09
29/10/09
05/11/09
12/11/09
19/11/09
26/11/09
03/12/09
10/12/09
17/12/09
24/12/09
31/12/09

2.000

Fonte: ONS

Sul - 2008	NE - 2008	N - 2008	Sul - 2009	NE - 2009	N - 2009

- Produção de Energia Elétrica por Fonte - Sistema Interligado

Fonte	

Jan-Jun/2008	

Jan-Jun/2009	
Comparação 2008/2009	
	GWh	%	GWh	%	%	
Hidráulica	198.052,31	88,28	200.560,85	92,66	1,3	
Térmica à Gás
Natural	
12.097,31	
5,39	
6.439,57	
2,98	
-46,8	
Térmica
Convencional	
8.158,16	
3,64	
2.852,36	
1,32	
-65,0	

Térmica Nuclear	
5.816,80	
2,59	
6.382,71	
2,95	
9,7	
Eólica	231,64	0,10	215,30	0,10	-7,1	
Total	224.356,22	100	216.450,79	100	-3,5	

- Produção de Energia Elétrica por Fonte - Sistema Isolado

Fonte	

Jan-Mai/2008	

Jan-Mai/2009	
Comparação 2008/2009	
	GWh	%	GWh	%	%	
Hidráulica	1.635,90	33,82	1.774,42	35,52	8,47	
Térmica à Gás
Natural	
0	
0,00	
0	
0,00	
0,00	
Térmica
Convencional	
3.200,51	
66,18	
3.220,51	
64,48	
0,62	

Térmica Nuclear	
0	
0,00	
0	
0,00	
0,00	
Eólica	0	0,00	0	0,00	0,00	
Total	4.836,41	100	4.994,93	100	3,3	

Fonte: ONS	Dados consolidados até maio 2009

- ENCARGOS SETORIAIS

Restrição de Operação (103 R$)

48.000
45.000
42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000
24.000
21.000
18.000
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0

43.006

2008

31.260

14.451

2009

6.359

367

4

13.665

4.802

0

571

4.219

777

10.218

8.303

10.192

2.495

1.541

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: CCEE

500.000

450.000

Segurança Energética* (103  R$)

2008

2009

445.734

334.836

400.000

264.297

350.000

300.000

207.811
159.927

168.414

180.356

250.000

123.871

135.717

115.590

157.373

200.000

105.593

150.000

34.903
6.470

100.000

2.085

50.000

Fonte: CCEE

0

0

0

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

30.000

27.000

Serviços Ancilares (103  R$)

2008

2009

24.000

21.000

18.000

15.000

12.000

2.593
5.038

3.769
4.855

4.491
6.821

9.000

2.720
4.319

3.440
4.265

2.742

2.492

3.771

3.080

3.346

2.196

3.880

6.000

3.000

0

Fonte: CCEE

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

30.000

27.000

Ultrapassagem da CAR (103  R$)

2009

90

24.000

21.000

18.000

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0

Fonte: CCEE

2008

23.8	

			

			
2.772			
		0		0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0	

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Secretaria de Energia Elétrica

Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

- CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

- Geração a Base de Carvão – SIN

600.000

Consumo de Carvão

500.000

Toneladas de Carvão

400.000

300.000

200.000

100.000

Consumo de Carvão - 2007 Consumo de Carvão - 2008 Consumo de Carvão - 2009

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: Agentes (CGTEE, TRACTEBEL, COPEL)

700.000

Produção de Energia

600.000

500.000

MWh

400.000

300.000

200.000

100.000

Geração de Energia Elétrica - 2007 Geração de Energia Elétrica - 2008 Geração de Energia Elétrica - 2009

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: Agentes (CGTEE, TRACTEBEL, COPEL)

O consumo e geração com base nas usinas a carvão foram definidos para atendimento às necessidades energéticas da região Sul.

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro 	18

80.000

- Consumo de Combustíveis nos Sistemas Isolados

71.375

71.041

75.835

Óleo Diesel

63.884
68.034

2007	2008	2009

50.431
48.967
57.323

55.193
49.952
60.129

55.884
52.110
60.246

54.619
51.782
64.880

54.176
49.827

65.051

60.962
63.741

60.169

70.000

54.283
52.524

58.478
56.924

56.271

56.109

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Óleo Diesel (103  l)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ELETROBRAS

80.000

70.000

69.751
67.683

67.917
70.658

72.035
67.546

Óleo Combustível para Geração Elétrica

67.138
67.748

2007	2008	2009

45.293
49.037

53.480

53.318
45.855

57.338
55.369

52.539
57.935

60.000

36.473
30.705
34.859

43.568
32.771
38.466

43.121
34.068
41.722

37.072
44.505

50.000

37.107

40.000

30.000

20.000

10.000

0

OPGE (103 l)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ELETROBRAS

18.669

20.000

18.000

Óleo Leve para Turbina Elétrica

17.420

16.864

2007	2008	2009

16.510

15.822

13.220

18.498

17.113

17.745

18.438

17.090

13.858

17.010

16.890

13.349

13.467

14.576

16.000

12.495

12.492

11.591
9.978

12.633

12.601

14.000

10.525

12.000

7.768

8.613

8.637

8.429

10.000

7.116

8.000

6.000

4.000

2.000

0

OCTE (103  kg)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ELETROBRAS

80.000

Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre

59.159
66.097

67.420

2007	2008	2009

52.531
55.342
52.231

53.065
57.089
50.447

63.137
59.047
60.050

57.598
53.885
54.124

58.112
61.891
54.809

56.203
59.981

63.032
64.230

64.340

59.600
59.829

58.736
57.925

70.000

54.875

58.206

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

OC1A (103  kg)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ELETROBRAS

- MATRIZ DE ENERGIA ELÉTRICA
- Capacidade Instalada

Fonte	
Nº Usinas	
kW	
% Cap. Disp.	
Hidrelétrica	796	77.851.332	74,63%	
Gás	121	11.844.285	11,35%	
Petróleo	784	5.244.478	5,03%	
Biomassa	330	5.506.243	5,28%	
Nuclear	2	2.007.000	1,92%	

Carvão Mineral	
8	
1.455.104	
1,39%	
Eólica	33	414.480	0,40%	
Solar	1	20	< 0,01	

Capacidade Disponível	
2.075	
104.322.942	
100	

Fonte: ANEEL 30/06/2009

Nuclear 1,92%

Biomassa 5,28%

Carvão Mineral 1,39%

Eólica 0,40%
Solar
< 0,01%

Petróleo
5,03%

Gás 11,35%

Hidroelétrica 74,63%

- Capacidade Instalada e Contratos de Importação

Fonte	
Nº Usinas	
kW	
% Cap. Disp.	
Hidrelétrica	796	77.851.332	70,66%	
Gás	121	11.844.285	10,75%	
Petróleo	784	5.244.478	4,76%	
Biomassa	330	5.506.243	5,00%	
Nuclear	2	2.007.000	1,82%	

Carvão Mineral	
8	
1.455.104	
1,32%	
Eólica	33	414.480	0,38%	
Solar	1	20	< 0,01	

Importação Contratada*	
-	
5.850.000	
5,31%	

Capacidade Disponível	
2.075	
110.172.942	
100	

* Paraguai + Venezuela

Fonte: ANEEL 30/06/2009

Carvão Mineral 1,32%
Nuclear
1,82%

Eólica 0,38%

Solar
< 0,01%

Importação
5,31%

Biomassa 5,00%

Petróleo 4,76%

Gás 10,75%

Hidroelétrica 70,66%

- EXPANSÃO REALIZADA

- Entrada em Operação Novos Empreendimentos em 2009 - Geração (MW)

Fonte

Em Junho/2009	Acumulado até Junho/2009

Sistema
Interligado

Sistemas
Isolados

Sistema
Interligado

Sistemas
Isolados	Total

UHE	00,0	0,0	50,0	0,0	50,0

PCH	71,8	0,0	284,6	7,5	292,1

Gás	0,0	0,0	61,2	0,0	61,2

Petróleo	258,8	0,0	523,5	4,6	528,1

Carvão Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Biomassa	65,5	0,0	583,9	0,0	583,9

Eólica	0,0	0,0	71,6	0,0	71,6

Total	396,1	0,0	1.574,8	12,1	1.586,9

Fonte: ANEEL

Estão incluídos todos os empreendimentos de geração, cuja entrada em operação comercial foi autorizada por meio de despacho da ANEEL.

- Brasil - Expansão de Linhas de Transmissão (km) em 2009

Tensão
(kV)	Realizado até
29/06/2009	
230	403,04	
345	0,0	
440	0,0	
500	757,0	
600 (CC)	0,0	
750	0,0	
Total	1.160,0	

Fonte: DMSE

O quantitativo da rede existente está em processo de consolidação junto ao ONS e ANEEL.

- Brasil - Expansão da Capacidade de Transformação

Em Junho/2009	Em 2009	
250,0 MVA	5.294,0 MVA	

Fonte: DMSE

9 - EXPANSÃO EM IMPLANTAÇÃO*

- Brasil - Empreendimentos em Implantação Geração (MW)

Fonte	2009	2010	2011	

UHE	
819,1	
2.041,5	
1.695,6	

PCH	
313,0	
87,2	
7,0	

Gás/Petróleo	
1.391,4	
3.592,1	
806,5	

Carvão Mineral	
0,0	
350,0	
1.060,1	

Biomassa	
509,0	
1.766,9	
229,0	

Eólica	
296,5	
671,1	
0,0	

Total	
3.329,0	
8.508,8	
3.798,2	
* Monitorados pela SEE Fontes: DMSE e ELETROBRAS

Previsão de entrada em operação de novas unidades geradoras a partir de 01/07/2009.
O MME por meio da SEE/DMSE monitora os empreendimentos de geração vencedores dos leilões do Ambiente de Contratação Regulada - ACR, os incluídos no PAC, demais usinas hidroelétricas outorgadas e usinas do Proinfa.

- Brasil - Linhas de Transmissão em Implantação - Expansão (km)

Tensão (kV)	2009	2010	2011	
230	3.125,0	2.546,0	2.432,0	
345	10,0	292,8	30,0	
440	0,0	10,0	0,0	
500	795,5	1.631,0	3.095,5	
600 (CC)	0,0	0,0	0,0	
750	0,0	0,0	0,0	
Total	3.930,5	4.479,8	5.557,5	

Fontes: DMSE/ANEEL/ONS/SPE/EPE

Dados monitorados mensalmente com ANEEL, ONS, SPE, e EPE.
O MME por meio da SEE/DMSE monitora os empreendimentos de transmissão leiloados pela ANEEL.

- OCORRÊNCIAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

- Ocorrências no Sistema Interligado Nacional - 2009*

Carga Interrompida (MW)	
Sistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
SIN**	0	0	0	0	0	0							
S	470	231	549	689	202	545							
SE/CO	2048	1011	3602	565	1108	1013							
NE	2462	1045	846	1955	1931	270							
N	336	412	447	99	269	35							
Total	5316	2699	5444	3308	3510	1863							
Fontes: ONS/ANEEL

Número de Ocorrências	
Sistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
SIN**	0	0	0	0	0	0							
S	8	5	6	9	3	8							
SE/CO	34	10	31	11	4	5							
NE	29	20	19	23	19	2							
N	5	5	4	2	3	1							
Total	76	40	60	45	29	16							

Fontes: ONS/ANEEL

* Critério para seleção das interrupções: carga ≥ 15 MW
** Perda de carga simultânea em mais de um subsistema do SIN

- Ocorrências nos Sistemas Isolados - 2009

Carga Interrompida (MW)	
Subsistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
AC-RO	451	0	332	0	388	210							
Manaus	0	0	146	169	132	0							
AP	239	169	41	0	58	47							
RR	70	138	0	0	0	54							
Total	760	307	519	169	577	311							

Fontes: ELETRONORTE

Número de Ocorrências	
Subsistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
AC-RO	4	0	2	0	4	2							
Manaus	0	0	1	2	4	0							
AP	6	6	2	0	3	2							
RR	1	2	0	0	0	1							
Total	11	8	5	2	11	5							

Fontes: ELETRONORTE

- Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro - SEB

Fontes: ONS e ELETRONORTE

A partir do mês de Junho foram incluídas somente as ocorrências descritas nos relatórios do ONS e da ANEEL, o que explica a redução do número de ocorrência em comparação a 2008.

Glossário

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica	GW - Gigawatt (106 kW)

EPE - Empresa de Pesquisa Energética	MW - Megawatt (10³ kW)

ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico	Hz - Hertz

CC - Corrente Contínua

ENA - Energia Natural Afluente

VU - Volume Útil de Reservatório Hidrelétrico

FC - Fator de Carga

MLT - Vazão Média de Longo Termo

NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais

NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais

PCH - Pequena Central Hidrelétrica SIN - Sistema Interligado Nacional SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SI - Sistema Isolado
UHE - Usina Hidrelétrica CO - Região Centro-Oeste N - Região Norte
NE - Região Nordeste

S - Região Sul

SE - Região Sudeste

h - Hora

Km - Quilômetro kV - Quilovolt kW - Quilowatt