1

Maio/2009

Ministério de Minas e Energia Secretaria de Energia Elétrica

Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

Boletim de Maio/2009

Ministério de Minas e Energia Secretaria de Energia Elétrica

SUMÁRIO

Sinopse Gerencial	3
Hidrologia	7
Intercâmbio Verificados entre Regiões	13
Mercado Consumidor de Energia Elétrica	14
Encargos Setoriais	21
Consumo de Combustíveis	22
Matriz de Energia Elétrica	24
Expansão Realizada	26
Expansão em Implantação	28
Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro	30

Glossário

2
Maio/2009

Ministério de Minas e Energia Secretaria de Energia Elétrica

- SINOPSE GERENCIAL

As informações apresentadas neste Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico referem-se aos dados consolidados até o dia 31 de maio de 2009, exceto quando indicado.
– Hidrologia

A região SE/CO apresentou uma redução no mês de maio, ainda assim dentro da média do histórico, com 104% MLT – 29.656 MW médios. A ENA verificada foi a 31ª ENA no ranking decrescente do histórico.

Perdurou a recessão para a região Sul, com pequena melhoria no final do mês, pela entrada de uma frente fria na região. A ENA verificada para esta região foi de 30% MLT – 2.200 MW médios, situando-se como o 66º maio do histórico de 79 anos.

A ENA da região Nordeste esteve na ordem de 114% MLT – 8.493 MW médios, valor elevado para esta época do ano. Foi a 19ª ENA no ranking decrescente do histórico, mas já apresenta a recessão natural para o período.

A região Norte fechou o mês com excepcionais 192% MLT – 16.565 MW médios - 2º maio do histórico de 79 anos.

Glossário

3
Maio/2009

Ministério de Minas e Energia Secretaria de Energia Elétrica

1 - SINOPSE GERENCIAL

- Expansão – Transmissão

No mês de maio foram concluídos e incorporados ao SIN, as LT 525 kV Campos Novos / Nova Santa Rita com 257 km, LT 230 kV Secc. Joinville Norte (Curitiba / Joinville) com 1 km, LT 230 kV Gralha Azul / Distrito Industrial São José dos Pinhais com 216 km, LT 230 kV Santa Mônica / Distrito Industrial São José dos Pinhais com 25,4 km e LT 230 kV Blumenau / Joinville Norte com 12 km totalizando até 31 de maio, 512,4 km, 28% da meta anual de 3.908,4 km.

Além disso, foram implantados dois autotransformadores na SE Joinville Norte (TR1 e TR2) (ELETROSUL) – 230/138/13,8 kV de 2 x 150,0 MVA, em Santa Catarina, e um autotransformador na SE Angelim (CHESF) – 230/69 kV de 100 MVA em Pernambuco.

Foram concluídas as compensações reativas das seguintes SEs:

SE  500 kV Marimbondo com 99,9 Mvar;

SE 230 kV Miranda 2 com 40 Mvar;

Glossário

4
Maio/2009

Ministério de Minas e Energia Secretaria de Energia Elétrica

1 - SINOPSE GERENCIAL

- Expansão – Geração

Foram concluídas e incorporadas ao SEB  5 usinas num total de 167,5 MW:

UTE Quatá ( biomassa), 2 máquinas, com um total de 60 MW, em SP;

UTE Santa Cruz AB (biomassa), 2 máquinas, com um total de 50 MW, em SP;

PCH São Domingos II, 3 máquinas, com um total de 24,3 MW, em GO;

PCH Pampeana, 2 máquinas, com um total de 18,7 MW, no MT;

PCH Santa Fé, 1 máquina, com um total de 14,5 MW, no ES.

Glossário

5
Maio/2009

Ministério de Minas e Energia Secretaria de Energia Elétrica

1 - SINOPSE GERENCIAL

– Exportação de Energia Elétrica – Conversoras de Rivera e Garabi II

449,8

500,0

450,0

400,0

350,0

300,0

196,9

250,0

129,0

141,7

200,0

150,0

100,0

8,0

9,4

9,1

0,0

14,0

0,0

50,0

0,0

Dez/08	Jan/09	Fev/09	Mar/09	Abr/09	Mai/09	Jun/09	Jul/09	Ago/09	Set/09	Out/09	Nov/09   Dez/09

Exportação Uruguai (Rivera)	Exportação Argentina (Garabi II)

Fonte: CCEE/ONS

OBS: Dados referente ao mês de maio com base no boletim de exportação diária do CNOS/COSR-NCO.
6

20.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

MW med

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

18.000

16.000

14.000

MW med

0

0

5.459

Jan

11.361

16.234
14.366

14.542
15.148

Fev

35.866

48.713
53.531
60.772
56.270

Mar

56.270

9.901

12.643

15.233

43.776

58.889

52.114

Abr

Região Nordeste

6.042

8.503

14.448
13.477

Mai

12.141

41.714

Região Sudeste/Centro-Oeste

46.002
38.985
35.064

Jun

Jul

29.647

3.391

4.915
2.880

4.057
2.444

3.542
2.090

3.166
2.209

3.451
2.585

Dez

5.619

7.459

28.507
27.052

24.371
20.310

20.310

Ago

20.762

17.018

Set

15.193

17.071
19.957

20.364
23.981

26.066

Out

Nov

6.814

10.324

34.147

2008
2009
MLT

39.249

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

20.000

2008
2009
MLT

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

MW med

MW med

0

3.777

6.379

4.479

6.235

8.393
8.270
9.063

11.329
11.136
11.401
13.257

Jan

Fev

4.195
3.915

Mar

3.624
3.862

6.053

6.991

5.941

3.655

Jul

4.061

7.659

6.662

8.541

13.602
13.206

Região Norte

16.655

Abr

1.501

Mai

2.180

4.893

5.560

8.430

Região Sul

7.267
8.174

8.515

Jun

1.889

2.361
1.202

5.708

7.650

9.357

1.670
923

1.319
927

1.472
1.372

Ago

6.646

8.596

10.070

11.305
11.050

Set

15.149

2 - HIDROLOGIA

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Energia Elétrica

2.1 - Energia Natural Afluente - ENA Armazenável

Jan Fonte: ONS Glossário

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

7

Maio/2009

Dez

2008
2009
MLT

2.407

4.246

4.718

Nov

4.213

Out

8.007

2008
2009
MLT

6.384

Ministério de Minas e Energia Secretaria de Energia Elétrica

- HIDROLOGIA

2.2 - Energia Armazenada - EAR nas Regiões do Sistema Interligado

Regiões	% da Capacidade
Máxima

(em 30/05/2009)	

Capacidade Máxima
(MWmês)	
% da Capacidade Total	

Sudeste/Centro-Oeste	
82,3	
190.419	
69,8	

Sul	
38,1	
18.425	
6,8	

Nordeste	
98,2	
51.690	
18,9	

Norte	
98,8	
12.414	
4,6	

Fonte: ONS	8

2 - HIDROLOGIA

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Energia Elétrica

2.3 - Recursos Hídricos - Reservatórios Equivalentes

Região Sudeste/Centro-Oeste

Período Seco

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Período Chuvoso

Energia Armazenada Máxima = 190.419 MWmês

Chuvoso

Fonte: ONS
Glossário

9

Maio/2009

1/1/2009

2003

8/1/2009
15/1/2009
22/1/2009

2004

29/1/2009
5/2/2009
12/2/2009

2005

19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009

2006

12/3/2009
19/3/2009
26/3/2009

2007

2/4/2009
9/4/2009

2008

16/4/2009
23/4/2009
30/4/2009

31.05.09 : 82,30%

7/5/2009

2009

14/5/2009
21/5/2009
28/5/2009
4/6/2009
11/6/2009
18/6/2009
25/6/2009
2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009
30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009
24/9/2009
1/10/2009
8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009
12/11/2009
19/11/2009
26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
31/12/2009

2 - HIDROLOGIA

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Energia Elétrica

2.3 - Recursos Hídricos - Reservatórios Equivalentes

Região Sul

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Energia Armazenada Máxima = 18.425 MWmês

Fonte: ONS
Glossário

10
Maio/2009

1/1/2009

2003

8/1/2009
15/1/2009
22/1/2009

2004

29/1/2009
5/2/2009
12/2/2009

2005

19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009

2006

12/3/2009
19/3/2009
26/3/2009

2007

2/4/2009
9/4/2009
16/4/2009

2008

23/4/2009
30/4/2009

31.05.09 : 38,06 %

7/5/2009

2009

14/5/2009
21/5/2009
28/5/2009
4/6/2009
11/6/2009
18/6/2009
25/6/2009
2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009
30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009
24/9/2009
1/10/2009
8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009
12/11/2009
19/11/2009
26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
31/12/2009

2 - HIDROLOGIA

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Energia Elétrica

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Energia Armazenada Máxima = 51.690 MWmês

Período Chuvoso

Chuvoso

Fonte: ONS
Glossário

11
Maio/2009

1/1/2009

2003

8/1/2009
15/1/2009
22/1/2009

2004

29/1/2009
5/2/2009
12/2/2009

2005

19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009

2006

12/3/2009
19/3/2009
26/3/2009

2007

2/4/2009
9/4/2009
16/4/2009

2008

23/4/2009
30/4/2009

31.05.09 : 98,02 %

7/5/2009

2009

14/5/2009

Região Nordeste

Período Seco

21/5/2009
28/5/2009
4/6/2009
11/6/2009
18/6/2009
25/6/2009
2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009
30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009
24/9/2009
1/10/2009
8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009
12/11/2009
19/11/2009
26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
31/12/2009

2 - HIDROLOGIA

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Energia Elétrica

2.3 - Recursos Hídricos - Reservatórios Equivalentes

Região Norte

Período Seco

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Energia Armazenada Máxima = 12.414 MWmês

Período Chuvoso

Chuvoso

Fonte: ONS
Glossário

12
Maio/2009

1/1/2009

2003

8/1/2009
15/1/2009
22/1/2009

2004

29/1/2009
5/2/2009
12/2/2009

2005

19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009

2006

12/3/2009
19/3/2009
26/3/2009

2007

2/4/2009
9/4/2009
16/4/2009

2008

23/4/2009
30/4/2009

31.05.09 : 98,68 %

7/5/2009

2009

14/5/2009
21/5/2009
28/5/2009
4/6/2009
11/6/2009
18/6/2009
25/6/2009
2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009
30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009
24/9/2009
1/10/2009
8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009
12/11/2009
19/11/2009
26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
31/12/2009

Ministério de Minas e Energia Secretaria de Energia Elétrica

- INTERCÂMBIOS VERIFICADOS ENTRE REGIÕES

Recebimento pelo Norte

Carga do Norte menos 5 geradores de Tucuruí

Exportação do Norte

2.730

Recebimento pelo Nordeste Cenário Norte Exportador 3.850 Cenário SE/CO Exportador 3.500

4.000

2.469

261

5

Exportação do Nordeste

2.000

Exportação do Sudeste para o Nordeste
3.500

Recebimento pelo Sudeste/Centro-Oeste

Sul + Itaipu 9.350

Recebimento do Sul Intercâmbio

5.221

6.400

Os  limites  de  intercâmbios  são  os considerados no modelo Decomp.

Fonte: ONS

Internacional

149

Intercâmbio Verificado (MWmed)

Limite de Intercâmbio (MWmed)

13

37.997
39.261
38.230

34.838
37.297
35.298

40.129
40.118
40.981

37.483
38.842
37.633

37.441
38.670

38.105
40.275

39.704
41.190

45.000

35.820
38.706

37.140
39.251

37.383
39.138

37.933
38.809

39.064
37.885

40.000

35.000

30.000

25.000

GWh

20.000

15.000

10.000

5.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

2007	2008	2009

4.1 - Brasil - Consumo de Energia Elétrica Total

Fonte: EPE

Dados consolidados até abril 2009
14

- Brasil - Consumo de Energia Elétrica

Brasil - Consumo de Energia Elétrica - GWh	
	Mesmo Mês	Acumulado - 12 Meses	
	Abril/08	Abril/09	Evolução
%	Maio/07-Abril/08	Maio/08-Abril/09	Evolução
%	
	GWh	%	GWh	%		GWh	%	GWh	%		
Residencial	7.753	19,96	8.440	22,43	8,87	91.178	19,90	96.745	20,76	6,11	
Industrial	13.779	35,47	12.549	33,35	-8,93	165.458	36,12	160.803	34,50	-2,81	
Comercial	5.211	13,41	5.659	15,04	8,61	58.966	12,87	63.155	13,55	7,10	
Outros	4.495	11,57	4.564	12,13	1,53	54.848	11,97	56.199	12,06	2,46	
Autoprodução Transportada	
1.047	
2,70	
950	
2,52	
-9,28	
11.887	
2,59	
12.668	
2,72	
6,57	
Perdas	6.558	16,88	5.471	14,54	-16,57	75.770	16,54	76.499	16,41	0,96	
Carga - GWh	38.842	100,00	37.633	100,00	-3,11	458.107	100,00	466.068	100,00	1,74	
	
Carga - Demanda Máxima -
MW	
66.684	
64.920	
-2,65	
66.684	
67.632	
1,42	
Fator de Carga - FC	80,9	80,5	-	78,4	78,7	-	
	
NUCR	53.038.325	54.625.642	2,99	53.038.325	54.625.642	2,99	
NUCT	62.170.797	63.965.463	2,89	62.170.797	63.965.463	2,89	
Total (kWh/NUCT)	502	488	-2,88	5.959	5.892	-1,11	
Residencial (kWh/NUCR)	146	155	5,71	1.719	1.771	3,02	

- Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW)
(ponta noturna)

Máxima	
SE/CO	
Sul	
NE	
Norte	
SIN	
Maio/2009	39.709	11.281	8.987	4.079	63.264	

Recorde	41.635

11/09/08 - 18:54	12.263

04/03/2009 - 14:34	9.582

01/11/08 - 19:42	4.245

17/10/08 - 18:58	65.586

11/09/08 - 18:52	

Fonte: ONS 	16

4 - MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Energia Elétrica

4.3 - Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW)

Demanda Máxima Coincidente - Quinta-Feira

70.000

65.000

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

Fonte: ONS
Glossário

17
Maio/2009

MW

01/01/09
08/01/09
15/01/09
22/01/09
29/01/09

SE/CO - 2008

05/02/09
12/02/09
19/02/09
26/02/09
05/03/09
12/03/09
19/03/09
26/03/09
02/04/09
09/04/09
16/04/09
23/04/09
30/04/09

SIN - 31.05.09 - 55.744 MW

SE/CO - 31.05.09 - 35.094 MW

SIN - 2008

07/05/09
14/05/09
21/05/09
28/05/09
04/06/09
11/06/09
18/06/09
25/06/09
02/07/09
09/07/09
16/07/09
23/07/09

Máxima
SIN
SE/CO

SE/CO - 2009

30/07/09
06/08/09
13/08/09

MW
65.586
41.635

20/08/09
27/08/09
03/09/09

Data
11/09/08
11/09/08

10/09/09
17/09/09
24/09/09

Hora
18h52min
18h54min

01/10/09
08/10/09
15/10/09
22/10/09

SIN - 2009

29/10/09
05/11/09
12/11/09
19/11/09
26/11/09
03/12/09
10/12/09
17/12/09
24/12/09
31/12/09

4 - MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Energia Elétrica

4.3 - Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW)

Demanda Máxima Coincidente - Quinta-Feira

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

Sul - 2008

NE - 2008

N - 2008

Sul - 2009

NE - 2009

N - 2009

Fonte: ONS
Glossário

18
Maio/2009

MW

01/01/09
08/01/09
15/01/09
22/01/09
29/01/09
05/02/09
12/02/09
19/02/09
26/02/09
05/03/09
12/03/09
19/03/09
26/03/09
02/04/09
09/04/09
16/04/09
23/04/09

NE - 31.05.09 - 8.299 MW

N - 31.05.09 - 3.931 MW

30/04/09
07/05/09

SUL - 31.05.09 - 8.721 MW

14/05/09
21/05/09
28/05/09
04/06/09
11/06/09
18/06/09
25/06/09
02/07/09
09/07/09
16/07/09
23/07/09
30/07/09

Máxima
SUL NE N

06/08/09
13/08/09
20/08/09

MW
12.100
9.582
4.245

27/08/09
03/09/09
10/09/09

Data
10/02/09
01/11/08
17/10/08

17/09/09
24/09/09
01/10/09

Hora
14h53min 19h42min 18h58min

08/10/09
15/10/09
22/10/09
29/10/09
05/11/09
12/11/09
19/11/09
26/11/09
03/12/09
10/12/09
17/12/09
24/12/09
31/12/09

- Produção de Energia Elétrica por Fonte - Sistema Interligado

Fonte	

Jan-Mai/2008	

Jan-Mai/2009	
Comparação
2008/2009	
	GWh	%	GWh	%	%	

Hidráulica	
164.773,58	
87,3	
169.129,85	
92,8	
2,6	
Térmica à Gás Natural	
10.242,51	
5,42	
5.066,89	
2,78	
-50,5	

Térmica Convencional	

8.368,59	

4,43	

2.723,57	

1,49	

-67,5	

Térmica Nuclear	
5.249,33	
2,79	
5.123,71	
2,81	
-2,4	
Eólica	189,83	0,1	171,44	0,1	-9,7	

Total	
188.823,84	
100	
182.215,46	
100	
-3,5	

Fonte: ONS 	19

Fonte	

Jan-Abr/2008	

Jan-Abr/2009	

Comparação 2008/2009	
	GWh	%	GWh	%	%	
Hidráulica	1.291,79	33,7	1.309,43	33,9	1,4	
Térmica à Gás Natural	
0	
0	
0	
0	
0	

Térmica Convencional	

2.537,88	

66,3	

2.550,53	

66,1	

0,5	

Térmica Nuclear	
0	
0	
0	
0	
0	
Eólica	0	0	0	0	0	

Total	
3.829,67	
100	
3.859,96	
100	
0,8	

- Produção de Energia Elétrica por Fonte - Sistema Isolado

Fonte: ELETROBRAS

Dados consolidados até abril 2009
20

43.006

48.000
45.000
42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000
24.000
21.000
18.000
15.000

6.359

12.000
9.000
6.000
3.000
0

Restrição de Operação (103 R$)

2008

31.260

2009

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

34.903
6.470

100.000

50.000

0

Segurança Energética* (103 R$)

2008

264.297

334.836

207.811

168.414

180.356

2009

367

4

13.665

4.802

0

571

777

10.218

14.451

8.303

10.192

2.495

1.541

0

0

2.085

123.871

135.717

115.590

157.373

105.593

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

30.000

27.000

24.000

Serviços Ancilares (103 R$)

2008

2009

30.000

27.000

24.000

2008	

23.89	

			

			
2.772			
		0		0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0	

Ultrapassagem da CAR (103

0

2009

21.000

21.000

18.000

18.000

15.000

15.000

12.000

12.000

2.593
5.038

2.720
4.319

4.491

3.080

9.000

9.000

6.000

6.000

3.440
4.265

3.346

3.000

3.769
4.855

3.771

3.880

3.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

2.742

2.492

2.196

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

445.734

Fonte: CCEE

* Encargo estabelecido pela Resolução CNPE nº 8 de 20/12/2007. 	21

700.000

600.000

500.000

W  400.000
h
M
300.000

200.000
Geração de Energia Elétrica - 2007
Geração de Energia Elétrica - 2008
100.000	Geração de Energia Elétrica - 2009

6.1 - Geração a Base de Carvão - Produção e Consumo (SIN)

700.000

600.000

500.000

MWh

400.000

300.000

200.000

100.000

Geração de Energia Elétrica - 2007 Geração de Energia Elétrica - 2008 Geração de Energia Elétrica - 2009

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

600.000

500.000

Toneladas de Carvão

400.000

300.000

200.000

100.000

Consumo de Carvão - 2007 Consumo de Carvão - 2008 Consumo de Carvão - 2009

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Fonte: Agentes (CGTEE, TRACTEBEL, COPEL) 	22

7.768

7.116

Jan

13.220

16.510

15.822

18.669

0

54.283
52.524

50.431
48.967

Mar

57.323

Fev

71.375

8.613

Mai

8.637

12.495

12.492

11.591

10.525

13.858

18.498

Abr

17.113

17.745

Jun

18.438

17.090

55.193
49.952
60.129
55.884
52.110
60.246

2007

54.619
51.782

2008

54.176
49.827

2009

58.478
56.924

Óleo Diesel (103  l)

Set

12.633

Jul

17.010

56.271

65.051

13.349

Nov	Dez

13.467

Ago

16.890

17.420

60.962
63.741

63.884
68.034

80.000

70.000

60.000

50.000

8.429

12.601

14.576

Out

2007

2008

16.864

60.169

2009

56.109

71.041

75.835

40.000

30.000

20.000

10.000

0

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

52.531
55.342
52.231
53.065
57.089
50.447

37.107

Jan

Fev

36.473
30.705
34.859

45.293
49.037

63.137
59.047

Mar

32.771

43.568

60.050
57.598
53.885
54.124
58.112

2008

61.891

38.466

Abr

43.121
34.068
41.722

Mai

37.072

2007

53.480

2007

56.203

2009

59.981

53.318

2008

45.855

Jun

63.032
64.230

57.338

2009

55.369

Jul

59.159
66.097

69.751
67.683

Ago

54.875

64.340

67.917
70.658

Set

58.206

PGE (103  l)

67.420

72.035
67.546

Out

59.600

Dez

59.829

67.138
67.748

6 - CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Energia Elétrica

6.2 - Consumo de Combustíveis nos Sistema Isolados

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

Nov

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

10.000

2.000

PTE (103  kg)

OC1A (103  kg)

0

0

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov	Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out	Nov	Dez
23
Maio/2009

Fonte: ELETROBRAS
Glossário

58.736
57.925

52.539
57.935

- Capacidade Instalada

Fonte	Nº Usinas	
kW	% Cap. Disp.	
Hidrelétrica	792	77.783.968	74,93%	
Gás	120	11.842.985	11,41%	
Petróleo	784	4.990.212	4,81%	
Biomassa	330	5.310.375	5,12%	
Nuclear	2	2.007.000	1,93%	
Carvão Mineral	
8	
1.455.104	
1,40%	
Eólica	33	414.480	0,40%	
Solar	1	20	< 0,01	
Capacidade Disponível	
2.070	
103.804.144	
100	

Nuclear 1,93%

Biomassa 5,12%

Carvão Mineral 1,40%

Eólica 0,40%
Solar
< 0,01%

Petróleo 4,81%

Gás 11,41%

Hidroelétrica 74,93%

- Capacidade Instalada e Contratos de Importação

Fonte	Nº Usinas	
kW	% Cap. Disp.	
Hidrelétrica	792	77.722.019	70,94%	
Gás	120	11.842.985	10,80%	
Petróleo	784	4.981.088	4,55%	
Biomassa	330	5.194.375	4,84%	
Nuclear	2	2.007.000	1,83%	
Carvão Mineral	
8	
1.455.104	
1,33%	
Eólica	33	414.480	0,38%	
Solar	1	20	< 0,01	
Importação
Contratada*	
-	
5.850.000	
5,33%	
Capacidade Disponível	
2.070	
109.467.071	
100	

Carvão Mineral 1,33%

Nuclear
1,83%

Eólica 0,38%

Solar
< 0,01%

Importação
5,33%

Biomassa 4,84%

Petróleo 4,55%

Gás
10,80%

Hidroelétrica 70,94%

* Paraguai + Venezuela

Fonte: ANEEL (31/05/2009) 	25

- Entrada em Operação Novos Empreendimentos - Geração (MW)

Fonte	
Em Maio/2009	
Acumulado até Maio/2009	
	Sistema Interligado	Sistemas Isolados	Sistema Interligado	Sistemas Isolados	
Total	

UHE	
00,0	
0,0	
50,0	
0,0	
50,0	

PCH	
57,5	
0,0	
212,8	
7,5	
220,3	

Gás	
0,0	
0,0	
61,2	
0,0	
61,2	

Petróleo	
0,0	
0,0	
264,7	
4,6	
269,3	

Carvão Mineral	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	

Biomassa	
110,0	
0,0	
518,4	
0,0	
518,4	

Eólica	
0,0	
0,0	
71,6	
0,0	
71,6	

Total	
167,5	
0,0	
1.178,7	
12,1	
1.190,8	

- Brasil - Expansão de Linhas de Transmissão (km)

Tensão (kV)	Em operação

até 31/12/2008	Realizado

até 31/05/2009	Total até 31/05/2009	Acréscimo em 2009 (%)	

230	
41.082,8	
336,5	
41.419,30	
0,81	

345	
9.899	
0	
9.899	
0	

440	
6.973,5	
0	
6.973,5	
0	

500	
32.480,8	
757	
33.237,8	
2,28	

600 (CC)	
1.612	
0	
1.612	
0	

750	
2.683	
0	
2.683	
0	
Total	94.731,1	1.093,5	95.824,6	3,09	

Obs.: Considera todas as linhas existentes no Brasil, inclusive as não integrantes da Rede Básica: 1.726 km nos sistemas isolados e 2.612 km no sistema de conexão de Itaipu.

- Brasil - Expansão da Capacidade de Transformação

Em Maio/2009	
Em 2009	

400 MVA	
5.044 MVA	

- Brasil - Empreendimentos em Implantação Geração (MW)

Fonte	

2009	

2010	

2011	

UHE	
857,6	
2.003,0	
1.695,6	

PCH	
416,8	
91,7	
28,0	

Gás/Petróleo	
1535,2	
3599,1	
785,5	

Carvão Mineral	
0,0	
350,0	
1.060,1	

Biomassa	
672,5	
1723,4	
229,0	

Eólica	
296,5	
671,1	
0,0	

Total	
3.778,6	
8.438,3	
3.798,2	

* Monitorados pela SEE

- Brasil - Linhas de Transmissão em Implantação - Expansão (km)

Tensão
(kV)	
2009	
2010	
2011	

230	
2.578,3	
2.258,2	
778	

345	
102	
200,8	
30	

440	
0	
8	
0	

500	
309	
1.360	
2.974	

600 (CC)	
0	
0	
0	

750	
0	
0	
0	

Total	
2.989,8	
3.827	
3.782	

Monitorados pela SEE

- Ocorrências no Sistema Interligado Nacional - 2009*

Carga Interrompida (MW)	
Sistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
SIN**	0	0	0	0	0								
S	470	231	549	689	202								
SE/CO	2048	1011	3602	565	1108								
NE	2462	1045	846	1955	1931								
N	336	412	447	99	269								
Total	5316	2699	5444	3308	3510								

Número de Ocorrências	
Sistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
SIN**	0	0	0	0	0								
S	8	5	6	9	3								
SE/CO	34	10	31	11	4								
NE	29	20	19	23	19								
N	5	5	4	2	3								
Total	76	40	60	45	29								

*Critério para seleção das interrupções: carga ≥ 15 MW

**Perda de carga simultânea em mais de uma região

- Ocorrências nos Sistemas Isolados - 2009*

Carga Interrompida (MW)	
Subsistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
AC-RO	451	0	332	0	388								
Manaus	0	0	146	169	132								
AP	239	169	41	0	58								
RR	70	138	0	0	0								
Total	760	307	519	169	577								

Número de Ocorrências	
Subsistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
AC-RO	4	0	2	0	4								
Manaus	0	0	1	2	4								
AP	6	6	2	0	3								
RR	1	2	0	0	0								
Total	11	8	5	2	11								
* Critério para seleção das interrupções: carga ≥ 15 MW

- Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro - SEB*

7.000	92
87

6.000

5.000

MW

4.000

3.000

75

65

52	61

47

44	42

6.076

40

5.964

35
29

43	42
38

30

82

72

N.º de Ocorrências

57	58	62

52

42

32

3.628

2.850
3.200

4.593

3.477
4.125

4.087

4.660

3.279

3.847

2.000	22

1.892

2.923

3.055

2.535

12

1.655

1.000
2

-	-8
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

2009	2008	2009	2008

* Critério para seleção das interrupções: carga ≥ 15 MW
Fontes: ONS e ELETRONORTE 	32

Ministério de Minas e Energia Secretaria de Energia Elétrica

Elaboração

Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico

Fone: (61) 3319-5925

Glossário

33
Maio/2009