SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

Boletim de Novembro/2009

As informações apresentadas neste Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico referem-se aos dados consolidados até o dia 30 de novembro de 2009, exceto quando indicado.

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO
SUMÁRIO

Sinopse Gerencial	4
Hidrologia	4
Expansão – Transmissão	4
Expansão – Geração	4
Exportação/Devolução de Energia Elétrica – Conversoras de Rivera e Garabi I e II	5
Hidrologia	6
Energia Natural Afluente – ENA Armazenável	6
Recursos Hídricos – Reservatórios Equivalentes	8
Energia Armazenada – EAR nas Regiões do Sistema Interligado	10
Intercâmbio Verificados entre Regiões	10
Mercado Consumidor de Energia Elétrica	11
Brasil – Consumo de Energia Elétrica Total	11
Brasil – Consumo de Energia Elétrica	12
Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW) (ponta noturna)	12
Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW)	13
Produção de Energia Elétrica por Fonte – Sistemas Isolados	14
Produção de Energia Elétrica por Fonte – Sistema Interligado	14
Encargos Setoriais	15
Consumo de Combustíveis	17
Geração a Base de Carvão – SIN	17
Consumo de Combustíveis nos Sistemas Isolados	18
Matriz de Energia Elétrica	20
Capacidade Instalada	20
Capacidade Instalada e Contratos de Importação	21

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	2

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO
Expansão Realizada 	22
Entrada em Operação de Novos Empreendimentos em 2009 – Geração (MW) 	22
Brasil – Expansão de Linhas de Transmissão (Km) em 2009 	22
Brasil – Expansão da Capacidade de Transformação 	23
Expansão em Implantação 	23
Brasil – Empreendimentos em Implantação Geração (MW) 	23
Brasil – Linhas de Transmissão em Implantação – Expansão (Km) 	24
Ocorrências no Sistema Elétrico 	24
Ocorrências no Sistema Interligado Nacional – 2009 	24
Ocorrências nos Sistemas Isolados – 2009 	25
Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro – SEB 	26
Glossário 	27

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	3

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO
– SINOPSE GERENCIAL

– Hidrologia

As regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul apresentaram hidrologia acima da média em relação ao histórico de novembro.

A Energia Natural Afluente (ENA) média do histórico no mês de novembro é superior a média do histórico no mês de outubro, para as regiões Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. É o início da estação chuvosa.

Na região Sudeste/Centro-Oeste verificou-se 139% da Média de Longo Termo (MLT), 36.243 MW médios
o oitavo melhor novembro do histórico de 79 anos.  A energia armazenável foi 116% MLT.

Para a região Sul, ocorreram 157% da MLT, 12.604 MW médios – o décimo novembro do histórico. Para a região Sul, o valor médio da ENA para novembro é inferior a de outubro, de modo que a hidrologia apresentou uma recessão em relação a outubro.

A ENA das regiões Nordeste e Norte estiveram acima da média, com 141% MLT – 7.958 MW médios no Nordeste e 139% MLT – 3.342 MW médios na região Norte.

– Expansão – Transmissão

No mês de novembro foram concluídos e incorporados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), as Linhas de Transmissão – LT 230 kV Brasnorte (Ex –Maggi)/Nova Mutum C 1 e 2 com 546 km e a LT 230 kV Londrina/Maringá com 88 km totalizando até o mês 90,3% da meta anual de 2009, a qual é de 3.908,4 km.

Além disto, foram implantados três novos transformadores. Um na SE Brasnorte (Ex – Maggi) (Brasnorte) – 230/138 kV de 100,0 MVA, no Mato Grosso; outro na SE Londrina (LTE) – 525/230 kV de 672,0 MVA, no Paraná e outro na SE Nova Mutum (ELETRONORTE) – 230/69/13,8 kV de 30,0 MVA no Mato Grosso.

Foi concluída a compensação reativa da seguinte SE:

SE 230 kV Brasnorte (Ex – Maggi) com 20,0 MVAr.

– Expansão – Geração

Foram concluídas e incorporadas ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB 12 usinas com um total de 562,9 MW:

UHE Suiça, 1 máquina, com um total de 18,7 MW, no Espírito Santo;
UHE São Salvador, 1 máquina, com um total de 121,6 MW, no Tocantins;
UHE Baguari, 1 máquina, com um total de 35 MW, em Minas Gerais;
UTE Santa Isabel, 1 máquina, com um total de 40 MW, em São Paulo;
UTE Tropical Bioenergia, 1 máquina, com um total de 15 MW, no Goiás;
UTE Euzébio Rocha, 1 máquina, com um total de 198,9 MW, em São Paulo;
UTE Ripasa, 1 máquinas, com um total de 16,6 MW, em São Paulo;
UTE Santa Maria, 1 máquina, com um total de 6,4 MW, no Paraná;
UTE Noroeste Paulista, 2 máquinas, com um total de 60 MW, em São Paulo;
PCH Engº Jorge Dreher, 2 máquinas, com um total de 6 MW, no Rio Grande do Sul;
PCH Porto Franco, 3 máquinas, com um total de 30 MW, no Tocantins;
PCH Rodeio Bonito, 5 máquinas, com um total de 14,7 MW, em Santa Catarina.

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	4

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO
– Exportação/Devolução de Energia Elétrica - Conversoras de Rivera e Garabi II

450,0

400,0

350,0

300,0

250,0

200,0

MW med

150,0

100,0

50,0

0,0

-50,0

-100,0

-150,0

-200,0

-250,0

189,0

428,0

140,0

142,0

258,0

123,0

Despacho Térmico

8,0

9,4

9,0

0,0

14,0

0,0

9,0

20,0

57,0
56,0

14,0
12,0

-12,0

-11,0

0,0

Dez/08   Jan/09   Fev/09   Mar/09   Abr/09    Mai/09    Jun/09    Jul/09    Ago/09   Set/09    Out/09   Nov/09   Dez/09

-182,0

Exportação/Devolução de Energia Térmica - Uruguai (Rivera) Exportação/Devolução de Energia Térmica - Argentina (Garabi I e II )

Fonte: CNOS/COSR-ONS

200,0

172,0

Despacho Hidráulico

111,0

150,0

100,0

MW med

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

-50,0

Dez/08   Jan/09   Fev/09   Mar/09   Abr/09    Mai/09    Jun/09    Jul/09    Ago/09   Set/09    Out/09   Nov/09   Dez/09

-100,0

-143,0

-150,0

-194,0

-200,0

Exportação/Devolução de Energia Hidráulica (Garabi II)

Fonte: CNOS/COSR-ONS

Em 31 de Outubro de 2009, foi concluído o processo de devolução da geração de energia hidráulica da Argentina e Uruguai.

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	5

80.000

70.000

– HIDROLOGIA

2.1 – Energia Natural Afluente - ENA Armazenável

Região Sudeste/Centro-Oeste

2008
2009
MLT

48.713
53.531
60.772
56.270
56.270

58.889

52.114

60.000

43.776

41.714
46.002
38.985
35.064
29.647
28.507
27.052
24.615
24.371
20.310
26.606
20.310
20.762
23.315
17.018
15.193

23.981
29.976
26.066
34.147

39.249

50.000

MW med

35.866

40.000

26.631

19.957

20.364

28.510

30.000

17.071

20.000

10.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ONS

20.000

18.000

16.000

Região Sul

2008
2009
MLT

13.496

12.386

15.149

10.740
11.305
11.050
10.329

14.000

MW med

9.825

7.650

8.596
6.646

10.070

12.000

8.430

7.267
8.174

8.515
5.708

9.357

8.007

10.000

6.235

6.053

6.991

5.941

6.384

8.000

4.479

4.195
3.915

3.624
3.862

4.893

5.560

4.213

6.000

2.180

3.236

4.000

1.501

2.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ONS

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	6

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

20.000

18.000

16.000

Região Nordeste

2008
2009
MLT

16.234
14.366

11.361

14.542
15.148

12.643

15.233
14.448

13.477
12.141

14.000

MW med

9.901

10.324

12.000

8.503

7.923

10.000

6.042

7.459

4.072
3.451
2.585

5.619

6.814

8.000

5.459

3.391
4.620
4.915
2.880
3.814
4.057
2.444
3.188
3.542
2.090
3.261
3.166
2.209

6.000

4.000

2.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ONS

20.000

18.000

16.000

Região Norte

2008
2009
MLT

11.329
11.136
11.401
13.257

13.602
13.206

16.655

14.000

MW med

12.000

8.393
8.270
9.063

7.659

8.541

10.000

6.379

6.662

7.147

8.000

3.777

3.655

4.061

4.246

4.718

6.000

1.889
2.928
2.361
1.202
1.670
1.670
923
1.372
1.319
927
1.708
1.472
1.372

3.394

2.407

4.000

2.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: ONS

As afluências verificadas nas regiões Sudeste/Centro Oeste a partir de junho apresentaram-se elevadas, com valores bem superiores à média histórica nos últimos meses. O reservatório equivalente da região Sul atingiu 97,89 % em acompanhamento as outras regiões que atingiram as melhores condições de armazenamento dos últimos anos principalmente em decorrência do dos reflexos no consumo de energia pela crise na economia mundial.

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro	7

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

2.2 – Recursos Hídricos - Reservatórios Equivalentes

Região Sudeste / Centro-Oeste

Fonte: ONS

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

8

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

2003

0%

1/1/2009
8/1/2009
15/1/2009

2004    2005   2006   2007

22/1/2009
29/1/2009
5/2/2009
12/2/2009
19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009
12/3/2009
19/3/2009
26/3/2009
2/4/2009
9/4/2009

2008    2009

16/4/2009
23/4/2009

Energia Armazenada Máxima = 18.425 MWmês

30/4/2009
7/5/2009
14/5/2009
21/5/2009
28/5/2009
4/6/2009
11/6/2009
18/6/2009
25/6/2009
2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009
30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009
24/9/2009
1/10/2009

30.11.09 : 97,89%

8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009
12/11/2009
19/11/2009
26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009
24/12/2009

Fonte: ONS

31/12/2009

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

1/1/2009

2003

8/1/2009
15/1/2009

2004    2005   2006   2007

22/1/2009

Período Chuvoso

29/1/2009
5/2/2009
12/2/2009
19/2/2009
26/2/2009
5/3/2009
12/3/2009
19/3/2009
26/3/2009
2/4/2009
9/4/2009

2008    2009

16/4/2009

Período Seco Energia Armazenada Máxima = 190.419 MWmês

23/4/2009
30/4/2009
7/5/2009
14/5/2009
21/5/2009
28/5/2009
4/6/2009
11/6/2009

Região Sul

18/6/2009
25/6/2009
2/7/2009
9/7/2009
16/7/2009
23/7/2009
30/7/2009
6/8/2009
13/8/2009
20/8/2009
27/8/2009
3/9/2009
10/9/2009
17/9/2009
24/9/2009
1/10/2009

30.11.09 : 67,57%

8/10/2009
15/10/2009
22/10/2009
29/10/2009
5/11/2009
12/11/2009

Chuvoso

19/11/2009
26/11/2009
3/12/2009
10/12/2009
17/12/2009
24/12/2009
31/12/2009

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Região Nordeste

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

10%
5%
0%

30.11.09 : 61,65%

2003

2004    2005   2006

2007

2008    2009

Período Seco Energia Armazenada Máxima = 51.690 MWmês

Período Chuvoso

Chuvoso

Fonte: ONS

Região Norte

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

30.11.09 : 49,58%

2003

2004    2005   2006

2007

2008    2009

Período Chuvoso

Chuvoso

Período Seco
Energia Armazenada Máxima = 12.414 MWmês

Fonte: ONS

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

9

1/1/2009	
1/1/2009	
8/1/2009	8/1/2009	
15/1/2009	15/1/2009	
22/1/2009	22/1/2009	
29/1/2009	29/1/2009	
5/2/2009	5/2/2009	
12/2/2009	12/2/2009	
19/2/2009	19/2/2009	
26/2/2009	26/2/2009	
5/3/2009	5/3/2009	
12/3/2009	12/3/2009	
19/3/2009	19/3/2009	
26/3/2009	26/3/2009	
2/4/2009	2/4/2009	
9/4/2009	9/4/2009	
16/4/2009	16/4/2009	
23/4/2009	23/4/2009	
30/4/2009	30/4/2009	
7/5/2009	7/5/2009	
14/5/2009	14/5/2009	
21/5/2009	21/5/2009	
28/5/2009	28/5/2009	
4/6/2009	4/6/2009	
11/6/2009	11/6/2009	
18/6/2009	18/6/2009	
25/6/2009	25/6/2009	
2/7/2009	2/7/2009	
9/7/2009	9/7/2009	
16/7/2009	16/7/2009	
23/7/2009	23/7/2009	
30/7/2009	30/7/2009	
6/8/2009	6/8/2009	
13/8/2009	13/8/2009	
20/8/2009	20/8/2009	
27/8/2009	27/8/2009	
3/9/2009	3/9/2009	
10/9/2009	10/9/2009	
17/9/2009	17/9/2009	
24/9/2009	24/9/2009	
1/10/2009	1/10/2009	
8/10/2009	8/10/2009	
15/10/2009	15/10/2009	
22/10/2009	22/10/2009	
29/10/2009	29/10/2009	
5/11/2009	5/11/2009	
12/11/2009	12/11/2009	
19/11/2009	19/11/2009	
26/11/2009	26/11/2009	
3/12/2009	3/12/2009	
10/12/2009	10/12/2009	
17/12/2009	17/12/2009	
24/12/2009	24/12/2009	
31/12/2009	31/12/2009	

De  maneira  geral,  todas  as  regiões  apresentam  níveis  bastante  satisfatórios  de  acumulação  em  seus reservatórios para este período do ano.
2.3 – Energia Armazenada - EAR nas Regiões do Sistema Interligado

Regiões				
	% da Capacidade
Máxima (em 30/11/2009)	Capacidade
Máxima (MWmês)	% da Capacidade Total
Brasil	
Sudeste/Centro-Oeste	67,57	190.666	69,8	
Sul	97,89	18.425	6,8	
Nordeste	61,65	51.690	18,9	
Norte	49,58	12.414	4,6	

– INTERCÂMBIOS VERIFICADOS ENTRE REGIÕES

Fonte: ONS

Recebimento pelo Norte
Carga do Norte menos 5 geradores de Tucuruí

Exportação do Norte

1.086

Recebimento pelo Nordeste Cenário Norte Exportador 3.850 Cenário SE/CO Exportador 3.500

4.000

126
Exportação do Sudeste / Centro-Oeste
para Acre / Rondônia

1.581

389

495

Exportação do Nordeste
2.000

3.500

Recebimento pelo Sudeste/Centro-Oeste
Sul + Itaipu 9.350

Recebimento do Sul Intercâmbio

1.789

6.400

Os  limites  de  intercâmbios  são  os considerados no modelo Decomp.

Internacional 	3

Intercâmbio Verificado (MWmed)
Limite de Intercâmbio (MWmed)

Fonte: ONS

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO
O intercâmbio de energia entre as regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul apresentou-se com fornecimento de energia da região Sul para a região Sudeste/Centro-Oeste durante todo o mês de novembro, com uma média de 1.789 MW médios.

A região Norte passou a ser importadora de energia durante o mês de novembro, com um recebimento médio de 1.086 MW médios.

Nota: A capacidade de importação da região Norte (recebimento pelo Norte – Interligado) representa a carga deste subsistema menos 5 unidades geradoras da UHE Tucuruí, que representa o despacho mínimo necessário apresentado pelos estudos elétricos das interligações.

– MERCADO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA

– Brasil - Consumo de Energia Elétrica Total

37.997
39.261
38.230

34.838
37.297
35.298

40.129
40.118
40.981

37.483
38.842
37.633

37.441
38.670
38.301

35.820
38.706
36.631

37.140
39.251
38.802

38.105
40.275
39.401

37.383
39.138
39.649

39.704
41.190
41.304

37.933
38.809

45.000

39.064
37.885

40.000

35.000

30.000

25.000

GWh

20.000

15.000

10.000

5.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

2007	2008	2009

Dados contabilizados até Outubro de 2009, possíveis de ratificação até a consolidação.	Fonte EPE

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro 	11

– Brasil - Consumo de Energia Elétrica

Brasil - Consumo de Energia Elétrica - GWh	
	Mesmo Mês	Acumulado - 12 Meses	
	Out/08	Out/09	Evolução
%	Nov/07-Out/08	Nov/08-Out/09	Evolução
%	
	GWh	%	GWh	%		GWh	%	GWh	%		
Residencial	8.120	19,71	8.529	20,65	5,04	93.913	19,99	99.318	21,45	5,76	
Industrial	14.569	35,37	13.840	33,51	-5,00	167.797	35,72	153.482	33,15	-8,53	
Comercial	5.238	12,72	5.494	13,30	4,89	61.037	12,99	64.242	13,88	5,25	
Outros	4.907	11,91	4.853	11,75	-1,10	55.801	11,88	56.320	12,17	0,93	
Autoprodução Transportada	
32.834	
79,71	
32.717	
79,21	
-0,36	
13.699	
2,92	
11.894	
2,57	
-13,17	
Perdas	7.109	17,26	7.582	18,36	6,65	77.499	16,50	77.668	16,78	0,22	
Carga - GWh	41.190	100,00	41.304	100,00	0,27	469.746	100,00	462.923	100,00	-1,45	
	
Carga - Demanda Máxima -
MW	
67.035	
66.331	
-1,05	
67.632	
66.331	
-1,92	
Fator de Carga - FC	82,6	83,7	-	79,3	79,7	-	
	
NUCR	53.863.430	55.616.358	3,25	53.863.430	55.616.358	3,25	
NUCT	63.037.385	65.153.616	3,36	63.037.385	65.153.616	3,36	
Total (kWh/NUCT)	521	502	-3,59	6.005	5.730	-4,57	
Residencial  (kWh/NUCR)	151	153	1,73	1.744	1.786	2,42	

Dados contabilizados até Outubro de 2009, possíveis de ratificação até a consolidação.	Fonte EPE

Os valores de carga de energia do SEB verificados em outubro/09 (41.304 GWh) acarretaram uma variação positiva de 4,17% em relação ao mês de setembro/09 (39.649 GWh). Com relação a outubro de 2008
(41.190 GWh), verifica-se uma evolução de 0,27% no acumulado dos últimos 12 meses, o SEB apresentou um crescimento negativo de 1,45% em relação ao mesmo período anterior.
O segmento industrial permanece como o responsável pela retração do consumo no país, com uma variação
negativa de 5% em relação ao mesmo período do ano de 2008, porém esse foi o menor decréscimo registrado no ano, sendo que o segmento industrial já apresenta sinais de recuperação, embora de forma moderada. Os consumos das classes residencial e comercial mantêm taxas de crescimento elevadas.
4.3 – Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW)
(ponta noturna)

Máxima	
SE/CO	
Sul	
NE	
Norte	
SIN	

Outubro/2009	
40.474	
11.157	
9.655	
4.098	
65.151	

Recorde	
42.144	
12.263	
9.691	
4.245	
67.442	
	26/11/09 às	04/03/2009 às	28/11/09 às	17/10/08 às	26/11/09 às	
	14h46	14h34	19h32	18h58	14h45	

Fonte: ONS

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

4.4 – Demandas Máximas Coincidentes nas Regiões Interligadas (MW)

Demanda Máxima Coincidente - Quinta-Feira

70.000
SIN - 30/11/09 - 65.151 MW

65.000

Máxima SIN SE/CO

MW 65.586
41.635

Data 11/09/08
11/09/08

Hora 18h52min 18h54min

SE/CO - 30/11/09 - 40.474 MW

SIN - 2008

SE/CO - 2009

SIN - 2009

Fonte: ONS

Demanda Máxima Coincidente - Quinta-Feira

SUL - 30/11/09 - 11.157 MW

NE - 30/11/09 - 9.655 MW

Data 04/03/09
20/10/09
17/10/08

Hora 14h34min 19h14min 18h58min

N - 30/11/09 - 4.098 MW

NE - 2008

N - 2008

Sul - 2009

NE - 2009

N - 2009

Fonte: ONS

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro

13

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

SE/CO - 2008

12.000

10.000

8.000

Máxima SUL
NE
N

MW 12.263
9.656
4.245

6.000

4.000

2.000

Sul - 2008

MW	MW

01/01/09	01/01/09	
08/01/09	08/01/09	
15/01/09	15/01/09	
22/01/09	22/01/09	
29/01/09	29/01/09	
05/02/09	05/02/09	
12/02/09	12/02/09	
19/02/09	19/02/09	
26/02/09	26/02/09	
05/03/09	05/03/09	
12/03/09	12/03/09	
19/03/09	19/03/09	
26/03/09	26/03/09	
02/04/09	02/04/09	
09/04/09	09/04/09	
16/04/09	16/04/09	
23/04/09	23/04/09	
30/04/09	30/04/09	
07/05/09	07/05/09	
14/05/09	14/05/09	
21/05/09	21/05/09	
28/05/09	28/05/09	
04/06/09	04/06/09	
11/06/09	11/06/09	
18/06/09	18/06/09	
25/06/09	25/06/09	
02/07/09	02/07/09	
09/07/09	09/07/09	
16/07/09	16/07/09	
23/07/09	23/07/09	
30/07/09	30/07/09	
06/08/09	06/08/09	
13/08/09	13/08/09	
20/08/09	20/08/09	
27/08/09	27/08/09	
03/09/09	03/09/09	
10/09/09	10/09/09	
17/09/09	17/09/09	
24/09/09	24/09/09	
01/10/09	01/10/09	
08/10/09	08/10/09	
15/10/09	15/10/09	
22/10/09	22/10/09	
29/10/09	29/10/09	
05/11/09	05/11/09	
12/11/09	12/11/09	
19/11/09	19/11/09	
26/11/09	26/11/09	
03/12/09	03/12/09	
10/12/09	10/12/09	
17/12/09	17/12/09	
24/12/09	24/12/09	
31/12/09	31/12/09	

– Produção de Energia Elétrica por Fonte - Sistemas Isolados

Fonte	

Jan-Out/2008	

Jan-Out/2009	
Comparação 2008/2009	
	GWh	%	GWh	%	%	
Hidráulica	376,07	38,14	310,44	30,28	-17,45	
Térmica
Convencional	
609,85	
61,86	
714,79	
69,72	
17,21	

Total	
985,92	
100	
1.025,22	
100	
4,0	

Fonte: Eletrobrás

Nota: Dados contabilizados até Outubro de 2009.

– Produção de Energia Elétrica por Fonte - Sistema Interligado

Fonte	

Jan-Nov/2008	

Jan-Nov/2009	
Comparação 2008/2009	
	GWh	%	GWh	%	%	
Hidráulica	366.227,40	89,36	378.904,35	93,64	3,5	
Térmica à Gás
Natural	
21.756,43	
5,31	
8.494,57	
2,10	
-61,0	
Térmica
Convencional	
8.693,01	
2,12	
5.001,43	
1,24	
-42,5	

Térmica Nuclear	
12.664,07	
3,09	
11.625,25	
2,87	
-8,2	
Eólica	505,32	0,12	612,51	0,15	21,2	

Total	
409.846,23	
100	
404.638,11	
100	
-1,3	

Fonte: ONS

Devido às melhores condições hidrológicas, observou-se uma redução significativa na geração de usinas térmicas. Esta condição representa menor custo operacional em relação ao ano de 2008.

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO
5 – ENCARGOS SETORIAIS

Restrição de Operação (103  R$)

48.000
45.000
42.000
39.000
36.000
33.000
30.000
27.000
24.000
21.000
18.000
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0

43.006

2008

31.260

13.665

14.451
11.299

2009

6.359

367

4

4.802

0

571

4.219

777
896

10.218
5.250

8.303
6.267

10.192

831

2.495

1.541

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

445.734

Fonte: CCEE

500.000

450.000

400.000

Segurança Energética* (103  R$)

2008

2009

264.297

334.836

350.000

300.000

207.811
159.927

168.414

180.356

250.000

64.049

123.871

135.717

115.590

157.373

200.000

105.593

150.000

34.903
6.456

100.000

2.085

556

50.000

0

0

0

0

0

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: CCEE

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro 	15

30.000

27.000

24.000

Serviços Ancilares (103  R$)

2008

2009

21.000

18.000

15.000

12.000

2.593
5.038

3.769
4.855

4.491
6.821

7.040

2.492
5.303

9.000

2.720
4.319

3.440
4.265

2.742

3.771
1.969

3.080
1.199

3.346
2.640

2.196

3.880

6.000

3.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: CCEE

2008	

23.8

	

			

			
2.772			
		0		0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0	

30.000

27.000

24.000

Ultrapassagem da CAR (103  R$)

2009

90

21.000

18.000

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Dados contabilizados até Outubro de 2009, possíveis de ratificação até a consolidação.	Fonte: CCEE

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO
– CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

– Geração a Base de Carvão - SIN

600.000

Consumo de Carvão

500.000

Toneladas de Carvão

400.000

300.000

200.000

100.000

Consumo de Carvão - 2007 Consumo de Carvão - 2008 Consumo de Carvão - 2009

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: Agentes (CGTEE, TRACTEBEL, COPEL)

700.000

Produção de Energia

600.000

500.000

MWh

400.000

300.000

200.000

100.000

Geração de Energia Elétrica - 2007 Geração de Energia Elétrica - 2008 Geração de Energia Elétrica - 2009

0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

Fonte: Agentes (CGTEE, TRACTEBEL, COPEL)

O consumo e geração com base nas usinas a carvão foram definidos para atendimento às necessidades energéticas da região Sul.

Boletim Mensal – Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro 	17

120.000

– Consumo de Combustíveis nos Sistemas Isolados

105.080

Óleo Diesel

86.244

88.395

100.000

73.822

50.431
48.967
59.681

55.193
49.952
62.806

55.884
52.110
62.874

54.619
51.782
67.478

54.176
49.827
65.136

58.478
56.924
73.011

56.271
65.051

60.962
63.741

63.884
68.034

60.169
71.041

75.835

80.000

54.283
52.524

56.109

60.000

40.000

20.000

Óleo Diesel (103  l)
0
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2007	2008	2009

Fonte: ELETROBRAS

90.000

Óleo Combustível para Geração Elétrica

68.481

69.751
67.683

79.194

67.917
70.658
79.515

72.035
67.546
75.658

67.138
67.748

80.000

37.107
45.293
49.037

36.473
30.705
34.859

43.568
32.771
38.466

43.121
34.068
41.722

53.480
37.072
44.505

53.318
45.855
48.175

57.338
55.369

52.539
57.935

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

OPGE (103 l)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2007	2008	2009

Fonte: ELETROBRAS

20.000

Óleo Leve para Turbina Elétrica

18.669

16.510

15.822

18.498

17.113

17.745

18.438

17.090

17.010

15.163

16.890
13.349
16.490

17.420
13.467
17.367

16.864
12.601

18.000

13.220

13.858
12.576

14.576

16.000

12.495

12.492

11.591
9.978

12.633

14.000

10.525
10.360

12.000

7.768

8.613

8.637

8.429

10.000

7.116

8.000

6.000

4.000

2.000

0

OCTE (103  kg)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2007	2008	2009

Fonte: ELETROBRAS

80.000

Óleo Combustível com Alto Teor de Enxofre

52.531
55.342
52.231

53.065
57.089
50.447

63.137
59.047
60.050

57.598
53.885
54.124

58.112
61.891
54.809

56.203
59.981
57.030

63.032
64.230
54.805

59.159
66.097
58.779

54.875
64.340
63.897

58.206
67.420
61.840

59.600
59.829

58.736
57.925

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

OC1A (103  kg)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2007	2008	2009

Dados contabilizados até Outubro de 2009, possíveis de ratificação até a consolidação.	Fonte: ELETROBRAS

– MATRIZ DE ENERGIA ELÉTRICA

– Capacidade Instalada

Fonte	
Nº Usinas	
kW	
% Cap. Disp.	
Hidrelétrica	821	78.479.989	73,80%	
Gás	125	12.055.295	11,34%	
Biomassa	346	6.043.260	5,68%	
Petróleo	804	5.628.772	5,29%	
Nuclear	2	2.007.000	1,89%	
Carvão Mineral	9	1.530.304	1,44%	
Eólica	36	602.284	0,57%	
Solar	1	20	< 0,01	

Capacidade Disponível	
2.144	
106.346.924	
100	

Fonte: ANEEL

Petróleo
5,29%

Biomassa 5,68%

Nuclear 1,89%

Carvão Mineral 1,44%

Eólica
0,57%

Solar

Gás 11,34%

< 0,01%

Hidroelétrica 73,80%

– Capacidade Instalada e Contratos de Importação

Fonte	
Nº Usinas	
kW	
% Cap. Disp.	
Hidrelétrica	821	78.479.989	69,95%	
Gás	125	12.055.295	10,74%	
Biomassa	346	6.043.260	5,39%	
Petróleo	804	5.628.772	5,02%	
Nuclear	2	2.007.000	1,79%	
Carvão Mineral	9	1.530.304	1,36%	
Eólica	36	602.284	0,54%	
Solar	1	20	< 0,01	
Importação Contratada*	-	5.850.000	5,21%	

Capacidade Disponível	
2.144	
112.196.924	
100	

Paraguai + Venezuela	Fonte: ANEEL

Biomassa 5,39%

Petróleo 5,02%

Nuclear
1,79%

Carvão Mineral 1,36%

Eólica
0,54%

Solar
< 0,01%

Importação 5,21%

Gás 10,74%

Hidroelétrica
69,95%

– EXPANSÃO REALIZADA

– Entrada em Operação Novos Empreendimentos em 2009 - Geração (MW)

Fonte	Em Novembro/2009	Acumulado até Novembro/2009	
	Sistema
Interligado	Sistemas
Isolados	Sistema
Interligado	Sistemas
Isolados	
Total	

UHE	
175,3	
0,0	
503,7	
0,0	
503,7	

PCH	
50,7	
0,0	
455,0	
7,5	
462,5	

Gás	
198,9	
0,0	
260,1	
0,0	
260,1	

Petróleo	
0,0	
0,0	
703,4	
4,6	
708,0	

Carvão Mineral	
0,0	
0,0	
75,2	
0,0	
75,2	

Biomassa	
138,0	
0,0	
1065,5	
0,0	
1..065,5	

Eólica	
0,0	
0,0	
263,9	
0,0	
263,9	

Total	
562,9	
0,0	
3.326,8	
12,1	
3.338,9	

Fonte: ANEEL

Nota:  Estão incluídos  todos  os  empreendimentos de  geração, cuja  entrada  em  operação  comercial foi autorizada por meio de despacho da ANEEL.

– Brasil - Expansão de Linhas de Transmissão (km) em 2009 *

Tensão
(kV)	Em operação
até 31/12/2008	Realizado
até 30/11/2009	Total até
30/11/2009	Acréscimo em
2009 (%)	

230	
39.452,5	
2.457,8	
41.910,3	
6,22	

345	
9.772,1	
5,0	
9.777,1	
0,05	

440	
6.671,2	
0,0	
6.671,2	
0,00	
500	31.943,3	1.066,5	33.009,8	3,33	

600 (CC)	
3.224,0	
0,0	
3.224,0	
0,00	

750	
2.683,0	
0,0	
2.683,0	
0,00	
Total	
93.746	3.530	
97.276	3,76	

* Considera todas as linhas existentes no Brasil, inclusive as não integrantes da Rede Básica: 1.714 km nos sistemas isolados e 2.612 km no sistema de conexão de Itaipu.

Fonte: SEE/ANEEL/ONS

– Brasil - Expansão da Capacidade de Transformação

Em Novembro/2009	Em 2009	

802 MVA	
7.460 MVA	

9 – EXPANSÃO EM IMPLANTAÇÃO

– Brasil - Empreendimentos em Implantação Geração (MW) *

Fonte: ANEEL

Fonte	
2009	
2010	
2011	

UHE	
280,3	
2.095,3	
1.752,6	

PCH	
70,9	
296,0	
34,5	

Gás/Petróleo	
51,0	
3.292,5	
2.090,8	

Carvão Mineral	
0,0	
350,0	
1.080,4	

Biomassa	
99,0	
1.553,8	
707,4	

Eólica	
144,8	
635,5	
0,0	

Total	
646,0	
8.233,1	
5.665,7	

Monitorados pela SEE                                                                                                                                                                 Fontes: DMSE e ELETROBRAS

Nota: O MME por meio da SEE/DMSE monitora os empreendimentos de geração vencedores dos leilões do Ambiente de Contratação Regulada (ACR), os incluídos no PAC, demais usinas hidroelétricas outorgadas e usinas do Proinfa.

– Brasil - Linhas de Transmissão em Implantação - Expansão (km) *

Tensão
(kV)	
2009	
2010	
2011	

230	
39,0	
3.239,0	
3.948,7	

345	
5,0	
289,8	
33,0	

440	
0,0	
10,0	
0,0	

500	
0,0	
1.180,0	
3.275,5	

600 (CC)	
0,0	
0,0	
0,0	

750	
0,0	
0,0	
0,0	

Total	
44	
4.846	
7.257	

Monitorados pela SEE	Fontes: DMSE/ANEEL/ONS/SPE/EPE

Dados monitorados mensalmente com ANEEL, ONS, SPE, e EPE.
O MME por meio da SEE/DMSE monitora os empreendimentos de transmissão autorizados e leiloados pela ANEEL.

– OCORRÊNCIAS NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

– Ocorrências no Sistema Interligado Nacional - 2009 *

Carga Interrompida (MW)	
Sistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
SIN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2409	24436		
S	470	231	549	689	202	545	434	287	76	505	599		
SE/CO	2048	1011	3602	565	1108	1013	522	483	3993	1535	1469		
NE	2462	1045	846	1955	1931	270	520	1282	59	1436	565		
N	336	412	447	99	269	35	283	65	284	787	1009		
Total	5316	2699	5444	3308	3510	1863	1759	2116	4412	6671	28078		

Fonte: ONS

*Critério para seleção das interrupções: carga ≥ 15 MW
**Perda de carga simultânea em mais de uma região

Número de Ocorrências	
Sistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
SIN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
S	8	5	6	9	3	8	6	6	3	9	7		
SE/CO	34	10	31	11	4	5	4	6	19	16	10		
NE	29	20	19	23	19	2	3	6	2	9	4		
N	5	5	4	2	3	1	5	1	6	11	16		
Total	76	40	60	45	29	16	18	19	30	46	38		

Fonte: ONS

**Perda de carga simultânea em mais de uma região

– Ocorrências nos Sistemas Isolados - 2009 *

Carga Interrompida (MW)	
Subsistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Manaus	0	0	146	169	132	0	962	456	137	387	623		
AP	239	169	41	0	58	47	0	446	27	84	40		
RR	70	138	0	0	0	54	45	68	49	173	38		
Total	760	307	519	169	577	311	1392	1094	708	829	701		

Fonte: ELETRONORTE

*Critério para seleção das interrupções: carga ≥ 15 MW

Número de Ocorrências	
Subsistema	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Manaus	0	0	1	2	4	0	6	11	4	7	8		
AP	6	6	2	0	3	2	0	12	1	3	1		
RR	1	2	0	0	0	1	1	1	1	2	1		
Total	11	8	5	2	11	5	11	26	14	15	10		

Fonte: ELETRONORTE

– Ocorrências no Sistema Elétrico Brasileiro - SEB*

Fonte: ONS e ELETRONORTE

*Critério para seleção das interrupções: carga ≥ 15 MW

O aumento na quantidade de carga interrompida no mês de novembro de 2009, quando comparada com o mesmo período do ano anterior é explicado pelas ocorrências de algumas interrupções com o valor alto de corte de carga, onde:

Dia 05/11, às 12h51min: Desligamento geral do setor de 138 kV da Subestação de Neves. Corte de 697 MW de cargas da Cemig, atingindo a região metropolitana de Belo Horizonte. Causa: Atuação acidental do rele 63C (rele de gás do Comutador).
Dia 10/11, às 22h13min: Perturbação Geral no SIN. Com interrupção de 24.436 MW de cargas no SIN. Causa:
A ser identificada.
Dia 19/11, às 12h40min: Desligamento de alimentadores da região metropolitana de Porto Alegre e litoral norte (Subestações Osório2 e Atlântida 2), com interrupção de 200 MW da região metropolitana de Porto Alegre e de 100 MW na região do litoral norte do Rio Grande do Sul. Causa: condições climáticas adversas com rajadas de vento intensas e descargas atmosféricas.
Dia 24/11, às 23h26min: Desligamento de toda a transformação de 230/138 kV da Subestação de Funil
(Chesf), com interrupção de 271 MW de cargas da distribuidora Coelba. Causa: A ser identificada.

Glossário

MME - Ministério Minas e Energia

SEE - Secretaria de Energia Elétrica

SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético

DMSE - Departamento Monitoramento do Sistema Elétrico

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica EPE - Empresa de Pesquisa Energética COPEL - Companhia Paranaense de Energia ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico
GTON - Grupo Técnico Operacional da Região Norte

SEB - Sistema Elétrico Brasileiro SIN - Sistema Interligado Nacional SI - Sistemas Isolados
CO - Região Centro-Oeste

N - Região Norte SE - Região Sudeste S - Região Sul
NE - Nordeste

kV - Quilovolt

GW - Gigawatt (106 kW)

kW - Quilowatt

MW - Megawatt (10³ kW)

Hz - Hertz

Km - Quilômetro

h - Hora

VU - Volume Útil de Reservatório Hidrelétrico

NUCR - Número de Unidades Consumidoras Residenciais

NUCT - Número de Unidades Consumidoras Totais

ENA - Energia Natural Afluente

ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga

MLT - Vazão Média de Longo Termo PCH - Pequena Central Hidrelétrica UHE - Usina Hidrelétrica
UTE - Usina Termelétrica

FC - Fator de Carga

CC - Corrente Contínua