MINERAÇÃO	unid.	2010	2011	2012 p	12/11 (%)	
PIB da MINERAÇÃO 1	109 US$ 2012	17,60	18,15	17,52	(3,5)	
Participação no PIB Industrial	%	2,93	2,96	2,88	
Participação no PIB Nacional	%	0,81	0,81	0,78	
PRODUÇÃO MINERAL	109 US$	41,0	57,3	41,0	(28,4)	
EXPORTAÇÕES	109 US$	31,6	45,1	34,1	(24,4)	
Participação Exp.Brasileiras	%	15,7	17,6	14,1		
IMPORTAÇÕES	109 US$	7,8	11,1	8,9	(19,8)	
Participação Imp.Brasileiras	%	4,3	4,9	4,0		
SALDO da MINERAÇÃO	109 US$	23,8	34,0	25,2	(25,9)	
SALDO Com.Min. / Saldo Com.Bras.		1,2	1,1	1,3		
INVESTIMENTOS	109 US$	4,8	5,1	5,1	0,0	
EMPREGOS (MDIC/MTE)	103	183	202	226	11,9	
ARRECADAÇÃO CFEM 2, 3, 4	106 R$	1.083	1.545	1.835	18,8	
CONCESSÕES Lavra Outorgadas	núm.	205	192	331	72,4	
CONSUMO ENERGÉTICO					
% do Cons. de Energia da Indústria	%	2,9	3,1	2,9	
% do Cons. de Energia do País	%	1,5	1,5	1,3	
% do Cons. de En. Elét. da Indústria	%	4,8	5,1	4,7	
% do Cons. de En. Elétrica do País	%	2,3	2,5	2,2	
(1)	
METALURGIA	unid.	2010	2011	2012 p	12/11 (%)	
PRODUÇÃO METAIS e LIGAS	Mt	44,6	47,7	46,3	(2,9)	
CONSUMO METAIS e LIGAS	Mt	32,7	33,8	33,5	(0,9)	
PIB da METALURGIA1	109 US$ 2012	52,1	52,9	51,5	(2,6)	
Participação no PIB Industrial	%	8,66	8,64	8,47		
Participação no PIB Nacional	%	2,40	2,37	2,29		
FATURAMENTO	109 US$	73,1	85,0	83,0	(2,4)	
EXPORTAÇÕES 3	109 US$	15,9	21,5	19,6	(8,8)	
Participação Exp.Brasileiras	%	7,9	8,4	8,1		
IMPORTAÇÕES 3	109 US$	11,3	11,7	11,1	(5,1)	
Participação Imp.Brasileiras	%	6,2	5,2	5,0		
SALDO DA METALURGIA 3	109 US$	4,6	9,8	8,5	(13,3)	
Particip. no SALDO BRASILEIRO	%	22,7	32,9	31,0	(5,7)	
INVESTIMENTOS	109 US$	7,8	8,2	7,8	(4,9)	
EMPREGOS (MDIC/MTE-MME)	103	254	260	254	(2,3)	
CONSUMO ENERGÉTICO					
% do Cons. de Energia da Indústria	%	21,6	23,7	22,6	
% do Cons. de Energia do País	%	10,7	11,4	10,0	
% do Cons. de En. Elét. da Indústria	%	28,6	28,3	27,7	
% do Cons. de En. Elétrica do País	%	13,9	13,8	13,1	

NÃO METÁLICOS 1	unid.	2010	2011	2012 p	12/11 (%)	
PRODUÇÃO *	Mt	84	92	97	5,4	
CONSUMO APARENTE *	Mt	83	93	98	5,4	
PIB dos NÃO METÁLICOS	109 US$ 2012	17,0	18,3	19,0	3,4	
Participação no PIB Industrial	%	2,82	2,99	3,12		
Participação no PIB Nacional	%	0,78	0,82	0,84		
FATURAMENTO *	109 US$	26	32	29	(9,3)	
EXPORTAÇÕES 2	109 US$	3,17	3,61	3,34	(7,5)	
Participação Exp.Brasileiras	%	1,6	1,4	1,4	
IMPORTAÇÕES 2	109 US$	5,86	9,83	9,51	(3,3)	
Participação Imp.Brasileiras	%	3,2	4,3	4,3		
SALDO dos NÃO METÁLICOS 2	109 US$	(1,90)	(6,22)	(6,17)	
Particip. no SALDO BRASILEIRO	%	-	-	-	
INVESTIMENTOS	109 US$	1,8	1,8	n.d.	
EMPREGOS (MDIC/MTE-MME)	103	414	439	442	0,7	
CONSUMO ENERGÉTICO					
% do Cons. de Energia da Indústria	%	7,8	8,3	9,1	
% do Cons. de Energia do País	%	3,9	4,0	3,4	
% do Cons. de En. Elét. da Indústria	%	4,3	4,2	5,0	
% do Cons. de En. Elétrica do País	%	2,1	2,0	2,3	

Inclui Pelotização.	(1) Metalurgia = Siderurgia+Não Ferrosos+Ferro Ligas+Fundição	(1) Cimento; cerâmicas; cal; gesso; louças ; vidros; outros.
(2)	Distribuição CFEM: Municípios=65%; Estados=23%; DNPM=10%;CT-Mineral=2%.	(2) Siderurgia = 47%; não-ferrosos= 27%; fundição = 13%; ferro-ligas = 4%; gusa = 6%.	(*) cimento; cerâmicas vermelha e revest.; cal; gesso e louças.
(3)	% em 2012: Fe=72,1; Cu=4,1; Ouro=2,8; Bauxita=2,6; Granito=2,3; Calc.=2,2;Areia=1,5; Ni=1,4; etc.	(3) Inclui manufaturados e compostos quimícos inorgânicos.	(2) Considera manufaturados e compostos químicos inorgânicos (inclusive fertilizantes químicos). (4) % em 2012 por Estado: MG=53,2; PA=28,6; GO=4,1; SP=2,8; BA=2,0; MS=1,1; SE=1,0; AP=0,90.

PRINCIPAIS PRODUTOS - 2012 p	PRODUÇÃO		EXPORTAÇÃO	SALDO	
Não Metálicos	P	P/C	Qtde	106 US$	106 US$	
Cimento [12º ; 1,7%]	68,8 Mt	0,96	103 kt	8,9	(186)	
Cal [5º; 5,1%]	8,3 Mt		4,0 kt	1,0	(1,3)	
Gesso [n.d.; 1,4%]	7,9 Mt		6,4 kt	2,4	(21,3)	
Cerâmica Revestimento1 [2º; 7,6%]	866 Mm2	1,0	59 Mm2	271	26	
Cerâmica Vermelha2 (109 peças)	90	1,0	39 kt	5,0	3,4	
Vidro3	n.d.		130 kt	250	(562)	
Colorifícios	555 kt		18,3 kt	16,0	(6,5)	
Refratários	565	0,99	64,6 kt	78,5	(15,2)	
Louças Sanitárias 4	24		10,8 kt	19,6	(3,7)	
Louças de Mesa 5 (106 peças)	223		3,0 kt	8,3	(102)	
(1)	
PRINCIPAIS PRODUTOS - 2012 p	PRODUÇÃO		EXPORTAÇÃO	SALDO	
Bens Minerais	P	P/C	Qtde	106US$	106 US$	
Ferro [3º; 15,5%] (27%)	400,8 Mt	-	327 Mt	30.989	30.989	
Minério	400,8 Mt	3,2	276 Mt	23.810	23.810	
Pelotas  [2º; 16%] (30%)	65,7 Mt	7,3	51 Mt	7.179	7.179	
Bauxita [3º; 13%] (9%)	33,3 Mt	0,83	6,9 Mt	325	318	
Alumina [3º; 11%] (21%)	10,0 kt	5,3	7,3 Mt	1.915	1.894	
Ouro [9º; 2,3%] ( 0,22)	66.773 kg	-	51,6 t	2.664	2.660	
Cobre (Cu cont.) [n.d.;1,3%] ( 4%)	223 kt	1,99	157,6 kt	1.511	946	
Manganês (conc.) [5º; 7%] (7%)	3,6 Mt	3,1	1,6 Mt	201	196	
Molibdênio (conc.)	0,0	-	6,6 kt*	76,0	(76)	
Rochas Ornamentais [4º; 8%] (5%)	9,3 Mt	1,28	2,2 Mt	1.060	996	

Caulim (ben.) [ 5º; 6%] (19%)	
2,1 Mt	
-	
2,1 Mt	
236	
224	
Crisotila [3º, 15%] (n.d.)	305 kt	1,98	151 kt	103	95	
Magnesita (ben.) [ 2º; 8%] (n.d.)	479,3 kt	0,95	160 kt	73,0	54,0	
Grafita [3º; 11,4%] (n.d.)	88,1 kt	1,37	23 kt	37	35	
Gemas (brutas e manufaturadas)	n.d.	n.d.	23 t	173	164	
Diamantes (brutos)	46.291,6 ct	-	64 kg	5,2	(20)	
Fosfato (conc.) [5º; 3,5%]	6,7 Mt	0,84	127 Mt*	205	(205)	
Potássio (K2O) [10º ;1,1%]	346,5 kt	0,07	4,2 Mt*	3.513	(3.505)	
Enxofre (recuperado)	500 kt	n.d.	2,2 Mt*	449	(449)	
Agregados p/contrução civil	655 Mt	-	-	-	-	
Argila p/ Cerâmica Vermelha	n.d.	-	-	-	-	
Calcário Agrícola	33 Mt	-	-	-	-	
Carvão Energético	6,6 Mt	1,0	278 t	0,108	0,108	
Carvão Metalúrgico	0,0	0,01	18,4 Mt*	3.607	(3.607)	
Água Mineral 106 L	6.984,3	-	0,00	0,101	(1,3)	

PRINCIPAIS PRODUTOS - 2012 p	PRODUÇÃO	EXPORTAÇÃO	SALDO	
Metais e Ligas	P	P/C	Qtde	106 US$	106 US$	
Aço [9º; 2,5%]	34,5 Mt	1,21	9,8 Mt	7.021	2.478	
Aço Inox [n.d.;11%]	333,4 kt	0,99	97 kt	252	(169)	
Ferro-gusa* [4º; 4%]	5,5 Mt	4,0	3,0 Mt	1.350	1.350	
Fundidos [7º; 3,4%]	2,9 Mt	1,23	447 kt	1.362	n.d.	
Ferroligas [6º; 4%]	948,2	1,5	422,3 kt	2.788	2.562	
FeNb (N 2 O 5 ) [1º; 95%]	50,6 kt	14,0	46,8 kt	1.811	1.811	
FeSi [5º; 3%]	204 kt	2,7	145 kt	265	244	
FeMn [3º; 13%]	330,4 kt	1,1	71 kt	79	0,4	
FeNi	94,4 kt	-	92,3 kt	517	517	
FeCr [6º; 3%]	165,5 kt	0,90	8,2 kt	18,5	(2,2)	

Outras ligas	
103,5		
34,8 kt	
97,5	
289,6	
Alumínio [6º; 5%]	1,44 Mt	1,26	625,7 kt	1.429	284	
Cobre (refinado) [20º; 1,2%]	179 kt	0,42	16 kt	128	(1975)	
Níquel **  [7º; 2,4%]	66,3 kt	2,82	46,9 kt	476	373	
Silício (metálico) [2º; 20%]	n.d.	n.d.	190 kt	523	515	
Zinco [12º; 3%]	206,5 kt	1	60 kt	110	(12)	
Estanho [7º ; 2,5%]	9,76 kt	13,09	9,3 kt	143	136	
Chumbo (produção secundária)	165,4 kt	-	76 kt***	158	(156)	

piso= 66%; parede= 20%; porcelanato= 11%; fachada= 3%; 1 m2= 13kg
(2)	blocos/tijolos = 70%; telhas = 30%.
(3)	embalagem=37,6%; planos=50,1%; domésticos=7,0%;especiais=5,3%.
(4)	1 peça L.S. = 15 kg; (5) 1 peça L.M. = 0,6 kg

CÂMBIO (R$/US$):   2010 =1,7603; 2011=1,6750; 2012=1,9546.

Notas: [Ranking e % da produção do mercado mundial]; (% das exportações mundiais). P=Produção; C=Consumo aparente.
(*) Importação.

Fontes: Sumário Mineral/DNPM; Anuário Mineral Brasileiro/DNPM;
(*) Produção dos guseiros independentes (gusa de mercado)	Balanço Energético Nacional-EPE/MME;
(**) Prod. Ni elet., Ni em FeNi, Matte de Ni. (***) Importação.	Anuário Estatístico do Setor Metalúrgico - DTTM/SGM/MME;
Anuário Estatístico do Setor de Transformação de Não Metálicos - DTTM/SGM/MME; IPEAData; PNUD; Bacen; BNDES; IBGE; MDIC;
International Energy Agency-IEA; US Geological Survey; World Bank; FMI.; Trade Map - UNCTAD.
ABAL; SINDICEL; Instituto Aço Brasil; ICZ; ANFACER; SNIC.

INDICADORES DIVERSOS	
Socioeconômicos	1970	1980	1990	2000	2011	2012 p	
PIB per capita (US$ de 2012)	4.799	8.591	8.253	9.001	11.602	11.611	
Salário Mínimo real (R$/ maio 2012)	579	657	301	361	611	665	
IDH	n.d.	0,549	0,600	0,665	0,728	0,730	
Índice de Gini	n.d.	0,589	0,614	0,595	0,543	0,510	
População (106)	93,1	119,0	144,8	169,8	192,4	194,0	

PIB E ENERGIA	
PIB Brasil e PIB Setorial	1970	1980	1990	2000	2011	2012	
PIB BRASIL - 109 US$ (2012)	446	1.022	1.195	1.528	2.232	2.252	
PIB Mineração (%)	0,78	0,84	0,56	0,59	0,81	0,78
PIB Metalurgia (%)	3,47	3,61	2,80	1,90	2,37	2,29
PIB Não-Metálicos (%)	1,63	1,77	1,26	0,69	0,82	0,84

Min+Met+NM (% do Brasil)	5,87	6,22	4,61	3,17	4,00	3,91	
PIB INDÚSTRIA - 109 US$	171	410	440	424	612 	608
(2012)
Min+Met+NM (% da Indústria)	15,3	15,5	12,5	11,4	14,6	14,5	
Consumo Final Energético	1970	1980	1990	2000	2011	2012 p	
BRASIL (106 tep)	60,6	98,7	117,6	157,7	228,7	253,4	
Mineração (%)	0,43	1,27	1,10	1,47	1,49	1,3
Metalurgia (%)	6,30	11,1	14,0	13,2	9,90	10,0
Não-Metálicos (%)	4,67	5,34	3,91	4,08	4,01	4,0
Min+Met+NM (% do Brasil)	11,4	17,7	19,0	18,8	15,40	15,3	
INDÚSTRIA (106 tep)	18,7	43,4	55,6	74,1	110,2	111,8
Min+Met+NM (% da Indústria)	37,0	40,2	40,3	39,9	35,1	34,5	
Cons. de Energia Elétrica	1970	1980	1990	2000	2011	2012 p	
BRASIL (TWh)	39,66	122,7	217,6	331,6	481,3	498,4	
Mineração (%)	1,14	2,21	2,74	2,24	2,48	2,24
Metalurgia (%)	14,9	18,7	20,5	15,1	13,77	13,10
Não-Metálicos (%)	4,02	4,2	2,20	2,16	2,04	2,37
Min+Met+NM (% do Brasil)	20,1	25,1	25,4	19,5	18,28	17,71	
INDÚSTRIA (TWh)	21,6	72,4	119,1	157,2	233,8	236,0	
Min+Met+NM (% da Indústria)	36,8	42,6	46,4	41,2	37,7	37,4	

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL - SGM
Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral - DTTM

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento da Mineração - DIPLAM	

SINOPSE 2013	
Mineração & Transformação Mineral
( Metálicos e Não Metálicos)	

IDH=1 é o desenvolvimento máximo. Índice de Gini=0 é a desigualdade mínima.

Consumo Final Energético	1970	1980	1990	2000	2011	2012p	
Energia total (tep / hab)	0,67	0,88	0,87	0,92	1,19	n.d.	
Energia Elétrica (kWh / hab)	427	1.034	1.488	1.935	2.239	2.310	

Consumo Mundial per capita (2008): energia total=1,83 tep; energia elétrica=2.781 kWh. Consumo per capita : EUA: 7,50 tep, 13.647 kWh; China:1,59 tep, 2.453 kWh;
A.	Latina: 1,24 tep, 1.957 kWh; OECD (sem EUA): 3,54 tep, 6.709 kWh.

Última atualização: 26/03/2014

Consumo de Materiais - Brasil	1970	1980	1990	2000	2011	2012 p	
Aço bruto (kg / hab)	50	113	71	105	145	142	
Aço inox (kg / hab)	n.d.	0,49	0,55	1,13	1,80	1,72	
Alumínio (kg / hab)	1,1	3,0	2,2	3,9	7,4	7,4	
Cobre (refinado) (kg / hab)	0,54	2,3	1,1	2,1	2,1	2,2	
Cimento (kg / hab)	100	227	177	234	338	357	
Vidros (planos) (kg / hab)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10,0	10,0	
Cer. Revestimento (m2 / hab)	n.d.	n.d.	1,1	2,3	4,4	4,5	
Cer. Vermelha (pç / hab)	n.d.	n.d.	n.d.	180	457	464	
Agregados - Areia e Brita (t/ hab)	n.d.	n.d.	n.d.	2,2	3,5	3,6	

RESUMO M & TM	unid.	2010	2011	2012 p	12/11 (%)	
FATURAMENTO TOTAL	109 US$	140,4	174,4	163,1	(6,5)	
PIB BRASIL	109 US$ 2012	2.173	2.232	2.252	0,9	
PIB INDÚSTRIA	109 US$ 2012	601,6	612,5	608,3	(0,7)	
PIB M&TM	109 US$	86,7	89,4	88,0	(1,6)	
	2012					
Particip. M&TM no PIB Industrial	%	14,4	14,6	14,5		
Particip. M&TM no PIB Brasileiro	%	4,0	4,0	3,9		
INVESTIMENTOS PRIVADOS	109 US$	13,3	13,9	n.d.		
EMPREGOS DIRETOS	103	851	901	922	2,3	
EXPORTAÇÕES M&TM 1	109 US$	50,7	70,1	57,0	(18,7)	
IMPORTAÇÕES M&TM 1	109 US$	24,9	32,7	29,6	(9,5)	
SALDO COMERCIAL M&TM 1	109 US$	25,8	37,4	27,4	(26,7)	
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS	109 US$	201,9	256,0	242,6	(5,2)	
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS	109 US$	181,6	226,2	223,1	(1,4)	
SALDO COMERC. BRASILEIRO	109 US$	20,3	29,8	19,5	(34,6)	
Particip.nas Exportações Brasileiras	%	25,1	27,4	23,5	
Saldo Com. M&TM / Saldo Com.Bras.		1,3	1,3	1,4	

Cons. Específico de Energia	total (tep / t)	elétrica (kWh/t)	elétrica (% do total)	
Aço (usina integrada)	0,55	500	9,0	
Aço (semi-integrada)	0,18	1.700	81	
Gusa (de mercado)	0,70	75	1,0	
FerroLigas	1,3	7.200	48	
Fundidos	0,17	1.000	50	
Bauxita	n.d.	13	n.d.	
Alumina	0,15	300	18	
Alumínio	1,7	14.800	76	
Silício	1,5	12.000	67	
Zinco	n.d.	3.800	n.d.	
Cobre	0,32	1.560	42	
Estanho	0,52	5.200	86	
Pedra Britada	n.d.	2,5	n.d.	
Minério de Ferro	n.d.	17	n.d.	
Pelota de Ferro	0,027	41 (17-50)	13	
Sínter de Fe	0,042	30	6,0	
Cerâmica Vermelha	0,049	17 (34 /mil peças)	5,0	
Cerâmica Revestimento	0,089	98 (1,5 /m2)	10	
Cimento	0,076	100	12	
Vidro	0,24	550	20	
Cal (virgem)	0,104	15	2,0	

Autoprodução Energia Elétrica (% do consumo):	Cons. Mundial 2011 (kg/hab): Aço=192; Aço inox=4,6; Al=6; Cu=2,9; Cimento=487. Mineração=40%; ferro-gusa=50%; não ferrosos=31%; não-metálicos (cimento e cerâmica)=15% .	Cer.Revestimento = 1,4m2/hab (2010).
População mundial 2012: 7 bilhões.

Reciclagem	Brasil	Mundo	Outros	
Alumínio [Latas de Al]	38%  [96%]	29%	EUA:35%;China:18%[Japão:86%;EUA:52%]	
Aço [Latas de aço]	44%  [47%]	n.d.	EUA:51%;EU:40%[Japão:92%;EUA:60%]	
Chumbo [Baterias]	58%  [80%]	57%	EUA: 77%	
Cobre	32%	13%	EUA: 29%	
Vidro [Embalagens]	20%  [46%]	n.d.	[Alemanha:87%; EUA:40%]	

CONSUMO ENERGÉTICO M&TM - 2012: da Indústria = 34,5 %; do Brasil =15,5 %. CONSUMO ELÉTRICO M&TM - 2012: da Indústria = 37,4 %; do Brasil =17,7 %.
(1)	Exclusive petróleo e gás e derivados. Inclusive compostos químicos inorgânicos.
Recirculação de água no Brasil: grandes empresas de Mineração > 70%; Siderurgia > 95%	(p) Preliminar.

Emissão de CO2	Brasil	Mundo	Outros	
109 t CO2 (2010)	0,387	30,3	EUA: 5,4; China: 7; Índia:1,6; A.Lat: 1,0: OCDE*: 12,4	
t CO2 / hab (2010)	1,99	4,44	EUA: 17,31; China 5,43; Índia:1,39; A.Lat.:2,34 ; OCDE*:10,10	

GEOLOGIA	unid.	2010	2011	2012 p	12/11 (%)	
Investimentos CPRM/MME	106 US$	43,8	43	81,9	90,5	
Requerimentos Pesquisa	núm.	19.855	26.695	20.463	(23,3)	
Alvarás Pesquisa Publicados	núm.	15.867	19.583	8.860	(54,8)	
Invest. em Pesquisa Mineral	106 US$	322	615	500	(18,7)	

Nota: Combustão de energéticos, apenas. (*) OCDE sem EUA

Emissão Específica de CO2	(in situ	_ kg/t)	
Lavra mineral1	1 a 7 (ROM)	Aço bruto (todos os processos)	1.100	
Beneficiamento	~ 0,0	Aço (integrada a coque) [Br]	1.700	
Cimento	700	Aço (integrada a CV) [Br]2	2.200	
Cerâmica Vermelha2	185	FerroGusa (CV)2	3.000	
Cerâmica Revestimento	188	Alumínio	1.800	
Vidro	600	Cobre	550	
Cal	1.110	FerroLigas (CV)2	3.200	
Pelota de Fe	60	Sínter de Fe	110	

Acessível em meio eletrônico em www.mme.gov.br (na parte reservada à SGM)
Conversão: 1,0 tep (tonelada equivalente de petróleo) = 41,87 x 109J = 10,0 x 106kcal = 11.630kWh	(1) Explosivos e óleo diesel. (2) Com reflorestamento, há saldo positivo de absorção de CO2 .	Tel: (61) 2032-5291