IND. TRANSFORMAÇÃO - METALURGIA	unid.	2011	2012	2013 p	13/12 (%)	
PRODUÇÃO METAIS e LIGAS	Mt	n.d.	n.d.	n.d.	
CONSUMO METAIS e LIGAS	Mt	n.d.	n.d.	n.d.	
PIB da METALURGIA1	109 US$				
Participação no PIB Industrial	%	8,64	8,46	8,32	
Participação no PIB Nacional	%	2,37	2,29	2,24	
FATURAMENTO (*)	109 US$	50,0	43,3	43,2	(0,2)	
EXPORTAÇÕES 3	109 US$	21,8	19,9	17,5	(12,1)	
Participação Exp.Brasileiras	%	8,5	8,2	7,2		
IMPORTAÇÕES 3	109 US$	12,5	11,9	11,1	(6,7)	
Participação Imp.Brasileiras	%	5,5	5,3	4,6		
SALDO DOS METÁLICOS 3	109 US$	9,3	8,0	8,0	0,0	
Saldo Metalurgia / Saldo Brasileiro	%	0,3	0,4	3,1		
INVESTIMENTOS  SIDERURGIA	109 US$	3,1	3,2	2,1	(34,4)	
EMPREGOS (MDIC/MTE-MME)	103	260	254	250	(1,6)	
CONSUMO ENERGÉTICO					
% do Cons. de Energia da Indústria	%	23,7	22,6	21,6	
% do Cons. de Energia do País	%	11,4	10,0	9,5	
% do Cons. de En. Elét. da Indústria	%	28,3	27,7	26,3	
% do Cons. de En. Elétrica do País	%	13,8	13,1	12,2	

IND.TRANSFORMAÇÃO - NÃO METÁLICOS	unid.	2011	2012	2013 p	13/12 (%)	
PRODUÇÃO *	Mt	92	97	n.d.	
CONSUMO APARENTE *	Mt	93	98	n.d.	
	109 US$				
Participação no PIB Industrial	%	2,99	3,11	3,21	
Participação no PIB Nacional	%	0,82	0,84	0,87	
FATURAMENTO *	109 US$	27,9	24,3	22,5	(7,4)	
EXPORTAÇÕES 2	109 US$	3,6	3,3	3,4	1,8	
Participação Exp.Brasileiras	%	1,4	1,4	1,4	
IMPORTAÇÕES 2	109 US$	9,8	9,5	10,0	5,2	
Participação Imp.Brasileiras	%	4,3	4,3	4,2		
SALDO dos NÃO METÁLICOS 2	109 US$	(6,22)	(6,17)	(6,60)	-	
Saldo N-Metálicos / Saldo Brasileiro	%	-	-	-		
INVESTIMENTOS	109 US$	1,8	n.d.	n.d.	
EMPREGOS (MDIC/MTE-MME)	103	439	442	461	4,3	
CONSUMO ENERGÉTICO					
% do Cons. de Energia da Indústria	%	8,3	9,1	9,1	
% do Cons. de Energia do País	%	4,0	4	4	
% do Cons. de En. Elét. da Indústria	%	4,2	5,0	5,3	
% do Cons. de En. Elétrica do País	%	2,0	2,4	2,4	

2013	17,51	16,93	16,31	(3,7)

2013	51,1	49,77	49,99	0,4	PIB dos NÃO METÁLICOS

2013	17,7	18,3	19,3	5,5

MINERAÇÃO (Ind.Extrativa Mineral)	unid.	2011	2012	2013 p	13/12 (%)	
PIB da MINERAÇÃO 1	109 US$	
Participação no PIB Industrial	%	2,96	2,88	2,71	
Participação no PIB Nacional	%	0,81	0,78	0,73	
PRODUÇÃO MINERAL	109 US$	57,3	41,0	39,4	(3,9)	
EXPORTAÇÕES	109 US$	45,1	34,1	35,9	5,3	
Participação Exp.Brasileiras	%	17,6	14,1	14,8		
IMPORTAÇÕES	109 US$	11,1	8,9	8,4	(5,6)	
Participação Imp.Brasileiras	%	4,9	4,0	3,5		
SALDO da MINERAÇÃO	109 US$	34,0	25,2	27,5	9,1	
SALDO Min. / Saldo Bras.		1,1	1,3	10,6		
INVESTIMENTOS	109 US$	5,1	5,1	n.d.	
EMPREGOS (MDIC/MTE)	103	202	226	227	0,4	
ARRECADAÇÃO CFEM 2, 3, 4	106 R$	1.545	1.835	2.376	29,5	
CONCESSÕES Lavra Outorgadas	núm.	192	331	177	(46,5)	
CONSUMO ENERGÉTICO					
% do Cons. de Energia da Indústria	%	3,1	2,9	2,8	
% do Cons. de Energia do País	%	1,5	1,3	1,3	
% do Cons. de En. Elét. da Indústria	%	5,1	4,7	4,9	
% do Cons. de En. Elétrica do País	%	2,5	2,2	2,3	

(1) Inclui Pelotização.	(1) Metalurgia = Siderurgia+Não Ferrosos+Ferro Ligas+Fundição		(1) Cimento; cerâmicas; cal; gesso; louças ; vidros; outros.	
(2) Distribuição 2013: Municípios=65%; Estados=23%; DNPM=10%;CT-Mineral=2%.	(2) Siderurgia = 47%; não-ferrosos= 27%; fundição = 13%; ferro-ligas = 4%; gusa = 6%.		(2) Considera manufaturados e compostos químicos inorgânicos (inclusive fertilizantes químicos).	
(3) % em 2013: Fe=76,4; Cu=4,1; R.Ornam.=3,6; Ouro=2,4; Calc.=2,0; Bauxita=1,6; etc.	(3) Inclui manufaturados e compostos quimícos inorgânicos.		(*) Estimativas referentes aos segmentos cimento; cerâmica de revestimento; cerâmica vermelha e cal.	
(4) % em 2013 por Estado: MG=50,7; PA=33,9; GO=2,9; SP=2,3; BA=2,0; MS=1,2; SE=0,7, etc.	(*) Dados referentes aos segmentos de Siderurgia; Alumínio e Cobre.			

PRINCIPAIS PRODUTOS - 2013 p	PRODUÇÃO	EXPORTAÇÃO	SALDO	
Não Metálicos	P	P/C	Qtde	106 US$	106 US$	
Cimento [12º ; 1,7%]	70 Mt	0,97	145 kt	11,3	(161)	
Cal [5º; 5,1%]	8,4 Mt	1,0	10 kt	1,4	(1)	
Gesso [n.d.; 1,4%]	6,2 Mt	0,89	32 kt	4,8	(27,6)	
Cerâmica Revestimento1 [2º; 7,6%]	866 Mm2	1,0	62 Mm2	280	(21)	
Cerâmica Vermelha2 (109 peças)	91	-	34 kt	4,0	0,561	
Vidro3	n.d.	-	133 kt	253	(610)	
Refratários	n.d.	-	57,3 kt	80,3	(24)	
Louças Sanitárias 4	25	-	12 kt	21,0	(7)	
Louças de Mesa 5 (106 peças)	229	-	831 t	3,2	(53)	
(1)	
PRINCIPAIS PRODUTOS - 2013 p	PRODUÇÃO		EXPORTAÇÃO	SALDO	
Bens Minerais	P	P/C	Qtde	106US$	106 US$	
Ferro [3º; 15,5%] (27%)	-	-	329,5 Mt	32.491	32.491	
Minério	386,3 Mt	3,71	282 Mt	25.996	25.996	
Pelotas  [2º; 16%] (30%)	51,8 Mt	10,4	47,5 Mt	6.495	6.495	
Bauxita [3º; 13%] (9%)	32,9 Mt	4,12	8,4 Mt	340	336	
Alumina [3º; 11%] (21%)	10,5 Mt	3,09	7,1 Mt	1.809	1.797	
Ouro [9º; 2,3%] ( 0,22)	79.563 kg	-	61,6 kg	2.668	2.664	
Cobre (Cu cont.) [n.d.;1,3%] ( 4%)	271 kt	1,50	239 kt	1.826	764	
Manganês (conc.) [5º; 7%] (7%)	2,8 Mt	3,59	1,8 Mt	262	256	
Molibdênio (conc.)	-	-	6,3 kt	58 *	58*	
Rochas Ornamentais [4º; 8%] (5%)	10,5 Mt	-	2,72 Mt	1.302	1.229	
Brutas	n.d.	-	1,45 Mt	302	283	
Processadas	n.d.	-	1,27 Mt	1.000	946	
Caulim (ben.) [ 5º; 6%] (19%)	2,1 Mt	1,0	2,1 Mt	225	207	
Crisotila [3º, 15%] (n.d.)	290,8 kt	1,76	126 kt	88	88	
Magnesita (ben.) [ 2º; 8%] (n.d.)	557 kt		173 kt	77	29	
Grafita [3º; 11,4%] (n.d.)	92 kt	1,30	20,3 kt	32	30	
Gemas (brutas e lapidadas)	n.d.		21,4 t	212	202	
Diamantes (brutos)	n.d.		7 kg	8,5	(17)	
Fosfato (conc.) [5º; 3,5%]	6,7 Mt	0,80	1,6 Mt *	220	(220)	
Potássio (K2O) [10º ;1,1%]	311 kt	0,09	4,9 Mt *	3.325	(3.307)	
Enxofre (recuperado)	560 kt	0,20	2 Mt *	299	(297)	
Areia p/contrução civil	377 Mt	-	-	-	-	
Brita e Cascalho	293 Mt	-	-	-	-	
Calcário Agrícola	33 Mt	-	-	-	-	
Carvão Energético	7,4 Mt	1,0	361 t	0,147	0,147	
Carvão Metalúrgico	0,0	-	20,3 Mt *	2.917	(2.917)	
Água Mineral	10,8 L9	-	0,0	0,0	(1,7)	

PRINCIPAIS PRODUTOS - 2013 p	PRODUÇÃO	EXPORTAÇÃO	SALDO	
Metais e Ligas	P	P/C	Qtde	106 US$	106 US$	
Aço [9º; 2,5%]	34,2 Mt	1,15	8 Mt	5.600	n.d.	
Aço Inox [n.d.;11%]	354,6 kt	0,88	85 kt	198	(49)	
Ferro-gusa* [4º; 4%]	5,3 Mt	1,96	2,7 Mt	1.074	1.074	
Fundidos [7º; 3,4%]	3,1 Mt	1,15	409 kt	1,2	1,2	
Ferroligas [6º; 4%]	n.d.	-				
FeNb (N 2 O 5 ) [1º; 95%]	46,6 kt	1,0	42,1kt	1.606	1.606	
FeSi [5º; 3%]	n.d.	-	112 kt	197	184	
FeMn [3º; 13%]	311 kt	1,1	78,9 kt	74	12,5	
FeNi (Ni contido/produção)	34,5 kt	-	79,7 kt	354	354	
FeCr [6º; 3%]	174,2 kt	1,1	2,5 kt	13,3	13,2	
FeV	n.d.	-	1 kt *	20,8	(20,5)	
Outras ligas	n.d.	-				
Alumínio [6º; 5%]	1,3 Mt	1,17	523 Mt	840	(78)	
Cobre (refinado) [20º; 1,2%]	261 kt	0,62	85,3kt	631	(1184)	
Níquel ** [7º; 2,4%]	66,1 kt		44,5 kt	449	346	
Silício (metálico) [2º; 20%]	230 kt	-	144,5 kt	372	354	
Zinco [12º; 3%]	242 kt	0,96	29 kt	56	(37)	
Estanho [7º ; 2,5%]	16,1 kt	2,2	8,8 kt	147	137	
Chumbo (produção secundária)	152 kt	-	82,3 kt *	194	(191)	

piso= 66%; parede= 20%; porcelanato= 11%; fachada= 3%; 1 m2= 13kg
(2)	blocos/tijolos = 70%; telhas = 30%.
(3)	embalagem=37,6%; planos=50,1%; domésticos=7,0%;especiais=5,3%.
(4)	1 peça L.S. = 15 kg; (5) 1 peça L.M. = 0,6 kg
CÂMBIO (R$/US$):    2011=1,6750; 2012=1,9546; 2013=2,1570.

Fontes: Sumário Mineral/DNPM; Anuário Mineral Brasileiro/DNPM; Balanço Energético Nacional-EPE/MME;
Anuário Estatístico do Setor Metalúrgico - DTTM/SGM/MME;
(*) Produção dos guseiros independentes (gusa de mercado)	Anuário Estatístico do Setor de Transformação de Não Metálicos - DTTM/SGM/MME;
(**) Prod. Ni elet., Ni em FeNi, Matte de Ni (contido).	IPEAData; PNUD; Bacen; BNDES; IBGE; MDIC;
(***) Importação.	International Energy Agency-IEA; US Geological Survey; World Bank; FMI.;
Trade Map - UNCTAD.
ABAL; SINDICEL; Instituto Aço Brasil; ICZ; ANFACER; SNIC; ABINOX. ABPC; ABIFA; ABRAFE; SINDIFER.

Notas: [Ranking e % da produção do mercado mundial]; (% das exportações mundiais). P=Produção; C=Consumo aparente.
(*) Importação.

INDICADORES  DIVERSOS	
Socioeconômicos	1970	1980	1990	2000	2012	2013 p	
PIB per capita (US$ de 2013)	4.631	8.292	7.967	8.688	11.214	11.150	
Salário Mínimo real (R$/ maiol/2014)	617,9	701,2	321	385	709,7	723,3	
IDH	n.d.	0,549	0,600	0,665	0,742	0,744	
Índice de Gini	n.d.	n.d.	0,614	n.d.	0,505	0,501	
População (106)	93,1	119,0	144,8	169,8	193,9	201,5	

PIB E ENERGIA	
PIB Brasil e PIB Setorial	1970	1980	1990	2000	2012	2013	
PIB BRASIL - 109 US$	431	987	1.154	1.475	2.176	2.230	
							
PIB Mineração (%)	0,78	0,83	0,56	0,59	0,78	0,73	
PIB Metalurgia (%)	3,46	3,61	2,80	1,90	2,29	2,24	
PIB Não-Metálicos (%)	1,62	1,77	1,25	0,69	0,84	0,87	
Min+Met+NM (% do Brasil)	5,87	6,22	4,61	3,17	3,91	3,84	
PIB INDÚSTRIA - 109 US$	165	396	424	409	588	601	
							
Min+Met+NM (% da Indústria)	15,32	15,49	12,54	11,44	14,46	14,25	
Consumo Final Energético	1970	1980	1990	2000	2012	2013 p	
BRASIL (106 tep)	60,6	98,7	117,6	157,7	253,4	260,2	
Mineração (%)	0,43	1,27	1,10	1,47	1,3	1,3	
Metalurgia (%)	6,30	11,1	14,0	13,2	10,0	9,5	
Não-Metálicos (%)	4,67	5,34	3,91	4,08	4,0	4,0	
Min+Met+NM (% do Brasil)	11,4	17,7	19,0	18,8	15,3	14,8	
INDÚSTRIA (106 tep)	18,7	43,4	55,6	74,1	111,8	114,4	
Cons. de Energia Elétrica	1970	1980	1990	2000	2012	2013 p	
BRASIL (TWh)	39,66	122,7	217,6	331,6	498,4	516,3	
Mineração (%)	1,14	2,21	2,74	2,24	2,24	2,29	
Metalurgia (%)	14,9	18,7	20,5	15,1	13,10	12,21	
Não-Metálicos (%)	4,02	4,2	2,20	2,16	2,37	2,44	
Min+Met+NM (% do Brasil)	20,1	25,1	25,4	19,5	17,71	16,94	
INDÚSTRIA (TWh)	21,6	72,4	119,1	157,2	236,0	239,7	
Min+Met+NM (% da Indústria)	36,8	42,6	46,4	41,2	37,4	36,5	

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL - SGM
Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral - DTTM

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento da Mineração - DIPLAM	

SINOPSE 2014	
Mineração & Transformação Mineral
( Metálicos e Não Metálicos)	

IDH=1 é o desenvolvimento máximo. Índice de Gini=0 é a desigualdade mínima. (*) 2012.

Consumo Final Energético	1970	1980	1990	2000	2012	2013p	
Energia total (tep / hab)	0,67	0,88	0,87	0,92	1,31	1,29	
Energia Elétrica (kWh / hab)	427	1.034	1.488	1.935	2.570	2.562	

Consumo Mundial per capita (2008): energia total=1,83 tep; energia elétrica=2.781 kWh. Consumo per capita : EUA: 7,50 tep, 13.647 kWh; China:1,59 tep, 2.453 kWh;
A. Latina: 1,24 tep, 1.957 kWh; OECD (sem EUA): 3,54 tep, 6.709 kWh.

Última atualização: 25/02/2015

Consumo de Materiais - Brasil	1970	1980	1990	2000	2012	2013 p	
	
Aço inox (kg / hab)	n.d.	0,49	0,55	1,13	1,89	2,0	
Alumínio (kg / hab)	1,1	3,0	2,2	3,9	7,4	7,5	
Cobre (refinado) (kg / hab)	0,54	2,3	1,1	2,1	2,2	2,1	
Cimento (kg / hab)	100	227	177	234	357	353	
Vidros (planos) (kg / hab)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10,0	n.d.	
Cer. Revestimento (m2 / hab)	n.d.	n.d.	1,1	2,3	4,4	4,4	
Cer. Vermelha (pç / hab)	n.d.	n.d.	n.d.	180	464	458	
Agregados - Areia e Brita (t/ hab)	n.d.	n.d.	n.d.	2,2	3,6	n.d.	

RESUMO M & TM	unid.	2011	2012	2013 p	1312 (%)	
FATURAMENTO (*)	109 US$	135,2	108,6	105,1	(3,2)	
PIB BRASIL	109 US$	2.154	2.176	2.230	2,5	
	2013					
PIB INDÚSTRIA	109 US$	591	588	601	2,2	
	2013					
PIB M&TM	109 US$	86,2	85,0	85,6	0,7	
	2013					
Particip. M&TM no PIB Industrial	%	14,6	14,5	14,2		
Particip. M&TM no PIB Brasileiro	%	4,0	3,9	3,8		
INVESTIMENTOS PRIVADOS	109 US$	13,9	n.d.	n.d.		
EMPREGOS DIRETOS	103	901	922	938	1,7	
EXPORTAÇÕES M&TM 1	109 US$	70,5	57,3	56,9	(0,7)	
IMPORTAÇÕES M&TM 1	109 US$	33,5	30,4	29,5	(3,0)	
SALDO COMERCIAL M&TM 1	109 US$	37,0	26,9	27,4	1,9	
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS	109 US$	256,0	242,6	242,2	(0,2)	
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS	109 US$	226,2	223,1	239,6	7,4	
SALDO COMERC. BRASILEIRO	109 US$	29,8	19,5	2,6	(86,7)	
Particip.nas Exportações Brasileiras	%	27,5	23,6	23,5	
Saldo Com. M&TM / Saldo Com.Bras.		1,2	1,4	10,5	

Cons. Específico de Energia	total (tep / t)	elétrica (kWh/t)    elétrica (% do total)	
Aço (usina integrada)	0,55	500	9,0	
Aço (semi-integrada)	0,18	1.700	81	
Gusa (de mercado)	0,70	75	1,0	
FerroLigas	1,3	7.200	48	
Fundidos	0,17	1.000	50	
Bauxita	n.d.	13	n.d.	
Alumina	0,15	300	18	
Alumínio	1,7	14.800	76	
Silício	1,5	12.000	67	
Zinco	n.d.	3.800	n.d.	
Cobre	0,32	1.560	42	
Estanho	0,52	5.200	86	
Pedra Britada	n.d.	2,5	n.d.	
Minério de Ferro	n.d.	17	n.d.	
Pelota de Ferro	0,027	41 (17-50)	13	
Sínter de Fe	0,042	30	6,0	
Cerâmica Vermelha	0,049	17 (34 /mil peças)	5,0	
Cerâmica Revestimento	0,089	98 (1,5 /m2)	10	
Cimento	0,076	100	12	
Vidro	0,24	550	20	
Cal (virgem)	0,104	15	2,0	

Autoprodução Energia Elétrica (% do consumo):	Cons. Mundial 2011 (kg/hab): Aço=192; Aço inox=4,6; Al=27,5 (EUA); Cu=2,9; Cimento=487. Mineração=40%; ferro-gusa=50%; não ferrosos=31%; não-metálicos (cimento e cerâmica)=15% .	Cer.Revestimento = 1,4m2/hab (2010).
População mundial 2012: 7 bilhões.

Reciclagem	Brasil	Mundo	Outros	
Alumínio [Latas de Al]	38%  [96%]	29%	EUA:35% ;China:18% [Japão:86% ;EUA:52% ]	
Aço [Latas de aço]	44%  [47%]	n.d.	EUA:51% ;EU:40% [Japão:92% ;EUA:60% ]	
Chumbo [Baterias]	58%  [80%]	57%	EUA: 77%	
Cobre	32%	13%	EUA: 29%	
Vidro [Embalagens]	20%  [46%]	n.d.	[Alemanha:87% ; EUA:40% ]	

(*) Dados considerados nos segmentos Mineração; Metalurgia e N/Metálicos desta Sinopse. CONSUMO ENERGÉTICO M&TM - 2013: da Indústria = 33,5%; do Brasil =14,7%. CONSUMO ELÉTRICO M&TM - 2013: da Indústria = 36,5 %; do Brasil =16,9 %.

Emissão de CO2	Brasil	Mundo	Outros	
109 t CO  (2011)	0,408	31,3	EUA: 5,2; China: 8; Índia:1,7; A.Lat: 1,0: OCDE*: 12,3	
				
t CO2 / hab (2011)	2,07	4,50	EUA: 16,94; China 5,92; Índia:1,41; A.Lat.:2,36 ; OCDE*:9,95	

Recirculação de água no Brasil: grandes empresas de Mineração > 70%; Siderurgia > 95%	(1) Exclusive petróleo e gás e derivados. Inclusive compostos químicos inorgânicos.
(p) Preliminar.

GEOLOGIA	unid.	2011	2012	2013 p	13/12 (%)	
Investimentos CPRM/MME	106 US$	43,0	81,9	54,1	(33,9)	
Requerimentos Pesquisa	núm.	26.695	20.463	19.106	(6,6)	
Alvarás Pesquisa Publicados	núm.	19.583	8.860	13.562	53,1	
Invest. em Pesquisa Mineral	106 R$	556	710	862	21,4	

Nota: Combustão de energéticos, apenas. (*) OCDE sem EUA

Emissão Específica de CO2 (in situ	_ kg/t)	
Lavra mineral1	1 a 7 (ROM)	Aço bruto (todos os processos)	1.100	
Beneficiamento	~ 0,0	Aço (integrada a coque) [Br]	1.700	
Cimento	700	Aço (integrada a CV) [Br]2	2.200	
Cerâmica Vermelha2	185	FerroGusa (CV)2	3.000	
Cerâmica Revestimento	188	Alumínio	1.800	
Vidro	600	Cobre	550	
Cal	1.110	FerroLigas (CV)2	3.200	
Pelota de Fe	60	Sínter de Fe	110	

Acessível em meio eletrônico em www.mme.gov.br (na parte reservada à SGM)
Conversão: 1,0 tep (tonelada equivalente de petróleo) = 41,87 x 109J = 10,0 x 106kcal = 11.630kWh	(1) Explosivos e óleo diesel. (2) Com reflorestamento, há saldo positivo de absorção de CO2 .	Tel: (61) 2032-5291