MINERAÇÃO | unid. | 2007 | 2008 | 2009	09/08 (%)
PIB da MINERAÇÃO^1 | 10^9 US$ | 10,1 | 16,6 | 6,3 | (62,0)
Participação no PIB Industrial | % | 2,99 | 4,86 | 1,91
Participação no PIB Nacional | % | 0,67 | 1,05 | 0,40
PRODUÇÃO MINERAL | 10^9 US$ | 19,7 | 25,2 | 21,3 | (15,5)
EXPORTAÇÕES | 10^9 US$ | 12,7 | 19,5 | 15,1 | (22,6)
Participação Exp.Brasileiras | % | 7,9 | 9,9 | 9,9 |
IMPORTAÇÕES | 10^9 US$ | 5,3 | 10,6 | 5,6 | (46,2)
Participação Imp.Brasileiras | % | 4,4 | 6,1 | 4,5 |
SALDO da MINERAÇÃO | 10^9 US$ | 7,4 | 8,9 | 9,5 | 5,6
Particip. no SALDO BRASILEIRO | % | 18,5 | 35,9 | 37,0 |
INVESTIMENTOS | 10^9 US$ | 5,7 | 5,8 | 5,2 | (10,2)
EMPREGOS (MDIC/MTE) | 10^3 | 141 | 147 | 149 | 1,4
ARRECADAÇÃO CFEM ^2, ^3, ^4 | 10^6 R$ | 547 | 858 | 742 | (13,5)
CONCESSÕES Lavra Outorgadas | núm. | 324 | 268 | 404 | 50,7
CONSUMO ENERGÉTICO | | | |
% do Cons. de Energia da Indústria | % | 3,2 | 3,1 | 2,3
% do Cons. de Energia do País | % | 1,7 | 1,6 | 1,1
% do Cons. de En. Elét. da Indústria | % | 5,1 | 5,2 | 4,0
% do Cons. de En. Elétrica do País | % | 2,6 | 2,6 | 1,9

2009

2009

METALURGIA | unid. | 2007 | 2008 | 2009 | 09/08 (%)
PRODUÇÃO METAIS e LIGAS | Mt | 50,2 | 48,9 | 36,5 | (25,4)
CONSUMO METAIS e LIGAS | Mt | 33,8 | 34,5 | 25,5 | (26,1)
PIB da METALURGIA ^1 | 10^9 US$ | 37,1 | 38,1 | 30,5 | (19,9)
Participação no PIB Industrial | % | 10,98 | 11,16 | 9,23 |
Participação no PIB Nacional | % | 2,47 | 2,42 | 1,94 |
FATURAMENTO | 10^9 US$ | 64,1 | 77,2 | 59,2 ^2 | (23,3)
EXPORTAÇÕES ^3 | 10^9 US$ | 17,7 | 21,2 | 13,2 | (37,7)
Participação Exp.Brasileiras | % | 11,0 | 10,7 | 8,6 |
IMPORTAÇÕES ^3 | 10^9 US$ | 7,2 | 9,7 | 6,3 | (35,1)
Participação Imp.Brasileiras | % | 6,0 | 5,6 | 4,9 |
SALDO DA METALURGIA ^2 | 10^9 US$ | 10,5 | 11,5 | 6,9 | (40,0)
Particip. no SALDO BRASILEIRO | % | 26,3 | 46,4 | 27,2 |
INVESTIMENTOS | 10^9 US$ | 5,1 | 6,7 | 8,6 ^4 | 28,4
EMPREGOS (MDIC/MTE-MME) | 10^3 | 249 | 254 | 233 | (8,3)
CONSUMO ENERGÉTICO | | | |
% do Cons. de Energia da Indústria | % | 25,3 | 24,3 | 20,1
% do Cons. de Energia do País | % | 12,9 | 12,3 | 9,9
% do Cons. de En. Elét. da Indústria | % | 31,0 | 30,8 | 28,2
% do Cons. de En. Elétrica do País | % | 15,8 | 15,5 | 13,6

NÃO-METÁLICOS ^1 | unid. | 2007 | 2008 | 2009 | 09/08 (%)
PRODUÇÃO | Mt | 207 | 223 | 224 | 0,4
CONSUMO APARENTE | Mt | 205 | 221 | 223 | 0,9
PIB dos NÃO-METÁLICOS | 10^9 US$ | 8,8 | 11,0 | 11,8 | 7,3
Participação no PIB Industrial | % | 2,60 | 3,22 | 3,57 |
Participação no PIB Nacional | % | 0,59 | 0,70 | 0,75 |
FATURAMENTO | 10^9 US$ | 16,5 | 21,8 | 20,3 | (4,8)
EXPORTAÇÕES ^2 | 10^9 US$ | 3,29 | 3,55 | 2,52 | (28,6)
Participação Exp.Brasileiras | % | 2,1 | 1,8 | 1,6 |
IMPORTAÇÕES ^2 | 10^9 US$ | 5,14 | 9,04 | 4,36 | (51,1)
Participação Imp.Brasileiras | % | 4,2 | 5,2 | 3,4 |
SALDO dos NÃO-METÁLICOS ^2 | 10^9 US$ | (1,8) | (5,5) | (1,9) | 66,5
Particip. no SALDO BRASILEIRO | % | - | - | - |
INVESTIMENTOS | 10^9 US$ | 1,3 | 4,3 | 4,4 | (2,2)
EMPREGOS (MDIC/MTE-MME) | 10^3 | 344 | 362 | 367 | 1,4
CONSUMO ENERGÉTICO | | | |
% do Cons. de Energia da Indústria | % | 7,0 | 7,4 | 7,7
% do Cons. de Energia do País | % | 3,6 | 3,7 | 3,8
% do Cons. de En. Elét. da Indústria | % | 3,6 | 3,8 | 4,0
% do Cons. de En. Elétrica do País | % | 1,8 | 1,9 | 1,9

Inclui Pelotização.	(1) Metalurgia = Siderurgia+Não Ferrosos+Ferro Ligas+Fundição	(1) Cimento; cerâmica vermelha; cerâmica de revestimento; vidro; cal; gesso; louça sanitária;
Distribuição CFEM: Municípios=65%;Estados=23%;DNPM=10%;CT-Mineral=2%.	A Siderurgia representa ~ 50% do PIB da Metalurgia.	louça de mesa; refratários; colorifícios.
% em 2009:Fe=57,7;Cu=6,0;Bauxita=5,5;Au=3,6;R.Or.=3,6;Fosfato=3,5;Calcário=3,4;Mn=2,9.	(2) Siderurgia = 53%; não-ferrosos= 30%; fundição = 13%; ferro-ligas = 5,6%; gusa = 3,7%.	(2) Considera manufaturados e compostos químicos inorgânicos (inclusive fertilizantes químicos).
% em 2009 por Estado: MG=43,1; PA=32,7; GO=5,0; SP=3,7; SE=2,5; BA=;2,4; MS=1,3; etc.	(3) Inclui manufaturados e compostos quimícos inorgânicos.
Siderurgia = 52 %; não-ferrosos = 41 %.

PRINCIPAIS PRODUTOS - 2009 | PRODUÇÃO | | EXPORTAÇÃO | SALDO
Não-Metálicos | P | P/C | Qtde | 10^6 US$ | 10^6 US$
Cimento [12º ; 1,7%] | 51,7 Mt | 1,0 | 49,3 | 8,5 | (45,9)
Cal [5º; 5,1%] | 6,6 Mt | 1,0 | 2,3 kt | 0,361 | (0,31)
Gesso [n.d.; 1,4%] | 3,5 Mt | 1,0 | 17 kt | 4,9 | (1,8)
Cerâmica Revestimento^1 [2º; 7,6%] | 715 Mm^2 | 1,1 | 61 Mm^2 | 250 | 178
Cerâmica Vermelha^2 (10^9 peças) | 76 | 1,0 | 40 kt | 4,5 | 3,7
Vidro^3 [n.d; 2%] | 2,3 Mt | 0,89 | 163 kt | 265,0 | (144)
Refratários | 542 kt | 0,67 | 63,2 kt | 45,1 | 21,4
Louças Sanitárias^4 (10^6 peças) | 21 | 1,0 | 10,1 kt | 14,7 | 10,8
Louças de Mesa^5 (10^6 peças) | 200 | 0,84 | 6,6 kt | 11,6 | (26,7)

PRINCIPAIS PRODUTOS - 2009 | PRODUÇÃO | | EXPORTAÇÃO | SALDO
Bens Minerais | P | P/C | Qtde | 10^6US$ | 10^6 US$
Ferro [2º; 17%] | 331 Mt | 5,1 | 266 Mt | 13.247 | 13.247
Minério | 299 Mt | 4,7 | 236 Mt | 10.582 | 10.582
Pelotas  [2º; 16%] | 32 Mt | 16,0 | 30 Mt | 2.665 | 2.665
Bauxita [2º; 12%] | 28 Mt | 1,14 | 3,04 Mt | 158 | 156
Alumina [3º; 8%] | 7,8 Mt | 3,4 | 5,52 Mt | 1.298 | 1.284
Ouro [9º; 2,4%] | 56,1 t | 5,1 | 45 t | 1.384 | 1.384
Cobre (Cu cont.) [14º;0,7%] | 212 kt | 1,32 | 179,2 kt | 803 | 120
Manganês (conc.) [5º; 8%] | 2,4 Mt | 2,08 | 1,61 Mt | 186 | 184
Molibdênio (conc.) | 0,0 | 0 | 2,8 kt | 41,6 * | (41,0)
Rochas Ornamentais [4º; 8%] | 7,6 Mt | 1,3 | 1,7 Mt | 724 | 687
Caulim (ben.) [ 4º; 10%] | 2,0 Mt | n.d. | 2,04 Mt | 253 | 246
Crisotila [4º ; 10%] | 288 kt | 2,2 | 156 kt | 78 | 74
Magnesita (ben.) [ 7º; 2%] | 410 kt | 1,42 | 129,3 kt | 46 | 32
Grafita [3º; 4%] | 59,4 kt | 1,2 | 13 kt | 14 | 13
Gemas (brutas e manufaturadas) | n.d. | n.d. | 19,2 kt | 112 | 104
Diamantes (brutos) | 21.359 ct | n.d. | 58 kg | 2,1 | (6,7)
Fosfato (conc.) [6º; 4%] | 6,1 Mt | 0,98 | 915 kt * | 84 * | (84)
Potássio (K_2O) [11º ; 1,2%] | 453 kt | 0,10 | 3,87 Mt * | 2.079 * | (2.070)
Enxofre (recuperado) | 444 kt ** | 0,29 | 1,51 Mt * | 197,1 * | (196,8)
Areia | 256 Mt | 1,0 | - | - | -
Pedra Britada | 216 Mt | 1,0 | - | - | -
Argila p/ Cerâmica Vermelha | 152 Mt | 1,0 | - | - | -
Calcário | 62 Mt | 1,0 | - | - | -
Carvão Energético | 5,8 Mt | 1,0 | 628 t kt | 0,44 | 0,42
Carvão Metalúrgico | 0,3 Mt | 0,01 | 14,5 Mt * | 2.261 * | (2.261)
Água Mineral  [8º; 3%] | 5,2 (10^9 L) | 1,0 | 1,14 (10^6) | 1,0 | 0,254

PRINCIPAIS PRODUTOS - 2009 | PRODUÇÃO | | EXPORTAÇÃO | SALDO
Metais e Ligas | P | P/C | Qtde | 10^6 US$ | 10^6 US$
Aço [9º; 2,5%] | 26,5 Mt | 1,33 | 8,9 Mt | 4.938 | 2.123
Aço Inox [n.d.;11%] | 274 kt | 1,14 | 83 kt | 167 | 51
Ferro-gusa* [4º; 4%] | 4,3 Mt | 4,53 | 3,16 Mt | 1.090 | 1.089
Fundidos [7º; 3,4%] | 2,3 Mt | 2,15 | 0,30 Mt | 764 | 764
Ferro-ligas [6º; 4%] | 560 kt | 1,61 | 259 kt | 1.427 | 1.301
FeNb [1º; 95%] | 49 kt | 16,3 | 45 kt | 1.060 | 1.060
FeSi [5º; 3%] | 174 kt | 3,35 | 142 kt | 227 | 213
FeMn [3º; 13%] | 154 kt | 1,05 | 36 kt | 41 | (9,5)
FeNi | 32 kt | 1,60 | 12 kt | 47 | 44
FeCr [6º; 3%] | 91 kt | 0,99 | 5 kt | 6 | (6,8)
FeMo/FeW/FeTi/FeV | 0 | 0 | 1 kt | 7 | (34)
Outras ligas | 60 kt | 1,67 | 18 kt | 39 | 35
Alumínio [6º; 5%] | 1,54 Mt | 1,55 | 914 kt | 1.687 | 1.051
Cobre [20º; 1,2%] | 227 kt | 0,64 | 122 kt | 599 | (715)
Níquel (contido) [13º; 3%] | 23,4 kt | 6,31 | 31 kt | 221 | 151
Silício (metálico) [2º; 20%] | 210 kt | 2,97 | 143 kt | 347 | 336
Zinco [12º; 3%] | 242 kt | 1,23 | 76 kt | 99 | 48
Estanho [7º ; 2,5%] | 10,4 kt | 1,42 | 3,8 kt | 49 | 42
Chumbo | 0 | 0 | 82 kt ** | 0,135 | (134)

piso=70%; parede=21%; porcelanato=7%; fachada=3%; 1 m^2= 13kg
blocos/tijolos=75%; telhas=25%; 1 peça=2 kg
embalagem=43%; planos=43%; domésticos=8%;especiais=6%.
1 peça L.S. = 15 kg; (5) 1 peça L.M. = 0,6 kg

CÂMBIO (US$/R$):  2007=1,948; 2008= 1,834; 2009=1,997.

Fontes: Sumário Mineral/DNPM; Anuário Mineral Brasileiro/DNPM; Balanço Energético Nacional-EPE/MME;
Anuário Estatístico do Setor Metalúrgico - DTTM/SGM/MME;
(*) Produção dos guseiros independentes (gusa de mercado)	Anuário Estatístico do Setor de Transformação de Não-Metálicos - DTTM/SGM/MME;
(**) Importação.	IPEAData; PNUD; Bacen; BNDES; IBGE; MDIC;
International Energy Agency-IEA; US Geological Survey; World Bank; FMI; British Geological Survey.

Notas: [Ranking e % da produção mundial]; P=Produção; C=Consumo aparente. (*) Importação; (**) Produção secundária.

PIB E ENERGIA
PIB Brasil e PIB Setorial | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009
PIB BRASIL - 10^9 US$ (2009) | 347 | 793 | 927 | 1.185 | 1.574
PIB Mineração (%) | 0,86 | 0,88 | 0,54 | 0,59 | 0,40
PIB Metalurgia (%) | 3,46 | 3,66 | 2,80 | 1,86 | 1,97
PIB Não-Metálicos (%) | 1,73 | 1,77 | 1,29 | 0,68 | 0,76
Min+Met+NM (% do Brasil) | 5,9 | 6,2 | 4,6 | 3,2 | 3,1
PIB INDÚSTRIA - 10^9 US$ (2009) | 120,5 | 287,9 | 293,0 | 277,7 | 261,3
Min+Met+NM (% da Indústria) | 16,8 | 17,1 | 14,6 | 13,5 | 18,6
Consumo Final Energético | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009
BRASIL (10^6 tep) | 60,6 | 98,7 | 117,6 | 157,7 | 206,0
Mineração (%) | 0,43 | 1,27 | 1,10 | 1,47 | 1,14
Metalurgia (%) | 6,30 | 11,1 | 14,0 | 13,2 | 12,6
Não-Metálicos (%) | 4,67 | 5,34 | 3,91 | 4,08 | 3,79
Min+Met+NM (% do Brasil) | 11,4 | 17,7 | 19,0 | 18,8 | 14,8
INDÚSTRIA (10^6 tep) | 18,7 | 43,4 | 55,6 | 74,1 | 100,7
Min+Met+NM (% da Indústria) | 37,0 | 40,2 | 40,3 | 39,9 | 30,2
Cons. de Energia Elétrica | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009
BRASIL (TWh) | 39,66 | 122,7 | 217,6 | 331,6 | 426,0
Mineração (%) | 1,14 | 2,21 | 2,74 | 2,24 | 1,93
Metalurgia (%) | 14,9 | 18,7 | 20,5 | 15,1 | 13,6
Não-Metálicos (%) | 4,02 | 4,2 | 2,20 | 2,16 | 1,94
Min+Met+NM (% do Brasil) | 20,1 | 25,1 | 25,4 | 19,5 | 17,5
INDÚSTRIA (TWh) | 21,6 | 72,4 | 119,1 | 157,2 | 204,8
Min+Met+NM (% da Indústria) | 36,8 | 42,6 | 46,4 | 41,2 | 36,3

INDICADORES DIVERSOS
Socioeconômicos | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009
PIB per capita (US$ de 2009) | 3.726 | 6.688 | 6.324 | 6.921 | 8.219
Salário Mínimo (R$ de maio/2010) | 383 | 439 | 201 | 297 | 481
IDH | n.d. | 0,684 | 0,720 | 0,785 | 0,813 *
Índice de Gini | n.d. | 0,589 | 0,614 | 0,595 | 0,548 **
População (10^6) | 93,1 | 118,6 | 146,6 | 171,3 | 191,5

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL - SGM
Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral - DTTM

(*) Base 2007; (**) base 2008.
IDH=1 é o desenvolvimento máximo. Índice de Gini=0 é a desigualdade mínima.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento da Mineração - DIPLAM

Consumo Final Energético | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009
Energia total (tep / hab) | 0,67 | 0,88 | 0,87 | 0,92 | 1,08
Energia Elétrica (kWh / hab) | 427 | 1.034 | 1.488 | 1.935 | 2.225

SINOPSE 2010

Consumo Mundial per capita (2006): energia total=1,80 tep; energia elétrica=2.659 kWh. Consumo per capita : EUA: 7,75 tep, 6.142 kWh; China:1,48 tep, 2.346 kWh;
Latina: 1,19 tep, 1.838 kWh; OCDE (sem EUA): 3,53 tep, 6.722 kWh.

Mineração & Transformação Mineral
( Metálicos e Não-Metálicos)
16,8/2011

Consumo de Materiais | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2009
Aço bruto (kg / hab) | 50 | 113 | 71 | 105 | 108
Aço inox (kg / hab) | n.d. | 0,49 | 0,55 | 1,1 | 1,4
Alumínio (kg / hab) | 1,1 | 3,0 | 2,2 | 3,9 | 5,3
Cobre (kg / hab) | 0,54 | 2,3 | 1,1 | 2,1 | 2,7
Cimento (kg / hab) | 100 | 227 | 177 | 234 | 269
Vidro (kg / hab) | n.d. | n.d. | n.d. | 11,6 | 12,0
Cer. Revestimento (m^2 / hab) | n.d. | n.d. | 1,1 | 2,3 | 3,4
Cer. Vermelha (pç / hab) | n.d. | n.d. | n.d. | 180 | 385

RESUMO M & TM | unid. | 2007 | 2008 | 2009 | 09/08 (%)
FATURAMENTO TOTAL | 10^9 US$ | 99,8 | 122,4 | 94,8 | (23,8)
PIB BRASIL | 10^9 US$ | 1.500 | 1.577 | 1.568 | (0,6)
| 2009 | | | |
PIB INDÚSTRIA | 109 US$ _2009 | 417,0 | 431,9 | 399,6 | (7,5)
PIB M&TM | 10^9 US$ | 56,0 | 65,7 | 48,6 | (26,0)
| 2009 | | | |
Particip. M&TM no PIB Industrial | % | 13,4 | 15,2 | 12,2 |
Particip. M&TM no PIB Brasileiro | % | 3,7 | 4,2 | 3,1 |
INVESTIMENTOS PRIVADOS | 10^9 US$ | 12,1 | 17,0 | 18,2 | 7,1
EMPREGOS DIRETOS | 10^3 | 490 | 516 | 525,0 | 1,7
EXPORTAÇÕES M&TM ^1 | 10^9 US$ | 33,7 | 44,2 | 30,8 | (30,3)
IMPORTAÇÕES M&TM ^1 | 10^9 US$ | 17,6 | 29,3 | 16,4 | (44,0)
SALDO COMERCIAL M&TM ^1 | 10^9 US$ | 16,1 | 14,9 | 14,4 | (3,4)
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS | 10^9 US$ | 160,6 | 197,9 | 153,0 | (22,7)
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS | 10^9 US$ | 120,6 | 173,1 | 127,6 | (26,3)
SALDO COMERC. BRASILEIRO | 10^9 US$ | 40,0 | 24,8 | 25,4 | 2,4
Particip.nas Exportações Brasileiras | % | 21,0 | 22,3 | 20,1
Particip. M&TM no Saldo Brasileiro | % | 40,3 | 60,1 | 56,7

Cons. Mundial 2009 (kg/hab): Aço=179; Aço inox=3,6 ; Al=5,9 ; Cu=2,6  ; Cimento=410.
^Autoprodução ^Energia ^Elétrica ^(% ^do ^consumo):	Cer.Revestimento=1,3 m^2/hab.
^Mineração=57%; ^Metalurgia=29%; ^Não-Metálicos ^(cimento ^e ^cerâmica)=14%.	População mundial 2009: 6,823 x 10^6.

Cons. Específico de Energia | total (tep / t)   elétrica (kWh/t) elétrica (% do total)
Aço (usina integrada) | 0,55 | 500 | 9,0
Aço (semi-integrada) | 0,18 | 1.700 | 81
Gusa (de mercado) | 0,70 | 75 | 1,0
FerroLigas | 1,3 | 7.200 | 48
Fundidos | 0,17 | 1.000 | 50
Bauxita | n.d. | 13 | n.d.
Alumina | 0,15 | 300 | 18
Alumínio | 1,7 | 14.800 | 76
Silício | 1,5 | 12.000 | 67
Zinco | n.d. | 3.800 | n.d.
Cobre | 0,32 | 1.560 | 42
Estanho | 0,52 | 5.200 | 86
Pedra Britada | n.d. | 2,5 | n.d.
Minério de Ferro | n.d. | 17 | n.d.
Pelota de Fe | 0,027 | 41 (17- 50) | 13
Sínter de Fe | 0,042 | 30 | 6,0
Cerâmica Vermelha | 0,049 | 17 (34 /mil peças) | 5,0
Cerâmica Revestimento | 0,089 | 98 (1,5 /m^2) | 10
Cimento | 0,076 | 100 | 12
Vidro | 0,24 | 550 | 20
Cal (virgem) | 0,104 | 15 | 2,0

Reciclagem | Brasil | Mundo | Outros
Alumínio [Latas de Al] | 38%  [96%] | 29% | EUA:35%;China:18%[Japão:86%;EUA:52%]
Aço [Latas de aço] | 44%  [47%] | n.d. | EUA:51%;EU:40%[Japão:92%;EUA:60%]
Chumbo [Baterias] | 58%  [80%] | 57% | EUA:77%
Cobre | 32% | 13% | EUA:29%
Vidro [Embalagens] | 20%  [46%] | n.d. | [Alemanha:87%; EUA:40%]

CONS. ENERGÉTICO TOTAL M&TM - 2009: % da Indústria = 30; % do Brasil = 15 CONSUMO ELÉTRICO M&TM - 2009: % da Indústria = 36; % do Brasil = 17
Recirculação de água no Brasil: grandes empresas de Mineração > 70%; Siderurgia > 95%	(1) Exclusive petróleo e gás e derivados. Inclusive compostos químicos inorgânicos.

Emissão de CO_2 | Brasil | Mundo | Outros
10^9 t CO  (2007) | 0,347 | 29,0 | EUA:5,8;China:6,1;Índia:1,3;A.Lat.:1,0;OCDE*:7,2.
2 | | |
t CO_2 / hab (2007) | 1,76 | 4,38 | EUA:19,1;China:4,6;Índia:1,2;A.Lat.:2,2;OCDE*:8,2.

GEOLOGIA | unid. | 2007 | 2008 | 2009 | 09/08 (%)
INVESTIMENTOS CPRM/MME | 10^6 US$ | 27,6 | 38,7 | 39,8 | 2,8
REQUERIMENTOS Pesquisa | núm. | 23.561 | 26.871 | 16.037 | (40,3)
ALVARÁS Pesquisa Publicados | núm. | 13.901 | 18.269 | 14.004 | (23,3)
INVEST.EM PESQUISA MINERAL | 10^6 US$ | 378 | 482 | _250 1, 2 | (48,1)

Nota: Combustão de energéticos, apenas. (*) OCDE sem EUA

Emissão Específica de CO_2 (in situ _ kg/t)
Lavra mineral^1	^1 ^a ^7 ^(ROM) | Aço bruto (todos os processos) 1.100
Beneficiamento	~ 0,0 | Aço (integrada a coque) [Br]	1.700
Cimento	900 | Aço (integrada a CV) [Br]^2	^2.200
Cerâmica Vermelha^2	^185 | FerroGusa (CV)^2	^3.000
Cerâmica Revestimento	188 | Alumínio	1.800
Vidro	600 | Cobre	550
Cal	1.110 | FerroLigas (CV)^2	^3.200
Pelota de Fe	60 | Sínter de Fe	110

Em áreas de alvarás de pesquisa = US$ 220 milhões
Nas minas = US$ 30 milhões

(1) Explosivos e óleo diesel. (2) Com reflorestamento, há saldo positivo de absorção de CO_2 . Conversão: 1,0tep(tonelada equivalente de petróleo) = 41,87 x 10^9J = 10,0 x 10^6kcal = 11.630kWh	^(3) ^Emissão ^indireta ^pela ^geração ^off-site ^de ^eletricidade.

Acessível em meio eletrônico em www.mme.gov.br (na parte reservada à SGM) Tel: (61) 3319-5291