MINERAÇÃO	unid.	2008	2009	2010	10/09 (%)		METALURGIA	unid.	2008	2009	2010	10/09 (%)		NÃO METÁLICOS 1	unid.	2008	2009	2010	10/09 (%)	
PIB da MINERAÇÃO1	109 US$ 2010	20,5	7,77	17,8	129		PRODUÇÃO METAIS e LIGAS	Mt	48,9	36,5	43,6	19,5		PRODUÇÃO	Mt	227	226	257	13,7	
Participação no PIB Industrial	%	3,83	1,57	3,18			CONSUMO METAIS e LIGAS	Mt	34,5	25,4	37,2	46,5		CONSUMO APARENTE	Mt	226	226	258	14,2	
Participação no PIB Nacional	%	1,05	0,40	0,85			PIB da METALURGIA1	109 US$ 2010	47,3	38,9	45,7	17,5		PIB dos NÃO METÁLICOS	109 US$ 2010	13,7	14,8	16,3	10,1	
PRODUÇÃO MINERAL	109 US$	23,3	26,3	41,0	55,9		Participação no PIB Industrial	%	8,83	7,88	8,17			Participação no PIB Industrial	%	2,56	3,00	2,91		
EXPORTAÇÕES	109 US$	19,5	15,1	31,6	109		Participação no PIB Nacional	%	2,42	2,00	2,19			Participação no PIB Nacional	%	0,70	0,76	0,78		
Participação Exp.Brasileiras	%	9,9	9,9	15,7			FATURAMENTO	109 US$	84,2	57,9	73,1 2	26,3		FATURAMENTO	109 US$	21,9	20,3	30,2	48,8	
IMPORTAÇÕES	109 US$	10,6	5,6	7,7	37,5		EXPORTAÇÕES 3	109 US$	21,2	13,1	16,0	22,1		EXPORTAÇÕES 2	109 US$	3,55	2,52	3,17	25,8	
Participação Imp.Brasileiras	%	6,1	4,4	4,2			Participação Exp.Brasileiras	%	10,7	8,6	7,9			Participação Exp.Brasileiras	%	1,8	1,6	1,6		
SALDO da MINERAÇÃO	109 US$	8,9	9,5	23,9	152		IMPORTAÇÕES 3	109 US$	9,7	6,3	11,3	79,4		IMPORTAÇÕES 2	109 US$	9,04	4,36	5,86	34,4	
Particip. no SALDO BRASILEIRO	%	36,0	37,4	118			Participação Imp.Brasileiras	%	5,6	4,9	6,2			Participação Imp.Brasileiras	%	5,2	3,4	3,2		
INVESTIMENTOS	109 US$	5,3	3,1	5,7	84,5		SALDO DA METALURGIA 3	109 US$	11,5	6,8	4,7	(30,9)		SALDO dos NÃO METÁLICOS 2	109 US$	(1,65)	(1,90)	(2,69)	41,6	

(1)	
						
EMPREGOS (MDIC/MTE)	103	178	181	182	0,6		Particip. no SALDO BRASILEIRO	%	46,4	27,2	23,2			Particip. no SALDO BRASILEIRO	%	-	-	-		
ARRECADAÇÃO CFEM 2, 3, 4	106 R$	858	742	1.083	46,0		INVESTIMENTOS	109 US$	6,9	8,9	6,7 4	(24,7)		INVESTIMENTOS	109 US$	1,4	1,5	1,5	0,0	
CONCESSÕES Lavra Outorgadas	núm.	268	404	205	(49,3)		EMPREGOS (MDIC/MTE-MME)	103	282	263	288	9,5		EMPREGOS (MDIC/MTE-MME)	103	362	367	402	9,5	
CONSUMO ENERGÉTICO
% do Cons. de Energia da Indústria	

%	

3,1	

2,3	

2,9			CONSUMO ENERGÉTICO
% do Cons. de Energia da Indústria	

%	

24,3	

20,1	

21,6			CONSUMO ENERGÉTICO
% do Cons. de Energia da Indústria	

%	

7,4	

7,7	

7,8		
% do Cons. de Energia do País	%	1,6	1,1	1,5			% do Cons. de Energia do País	%	12,3	12,6	10,1			% do Cons. de Energia do País	%	3,7	3,8	3,9		
% do Cons. de En. Elét. da Indústria	%	5,2	4,0	4,8			% do Cons. de En. Elét. da Indústria	%	30,8	28,2	28,6			% do Cons. de En. Elét. da Indústria	%	3,8	4,0	4,3		
% do Cons. de En. Elétrica do País	%	2,6	1,9	2,3			% do Cons. de En. Elétrica do País	%	15,5	13,6	13,9			% do Cons. de En. Elétrica do País	%	1,9	1,9	2,1		

Inclui Pelotização.	(1) Metalurgia = Siderurgia+Não Ferrosos+Ferro Ligas+Fundição	(1)Cimento; cerâmica vermelha; cerâmica de revestimento; vidro; cal; gesso; louça sanitária;
(2)	Distribuição CFEM: Municípios=65%; Estados=23%; DNPM=10%;CT-Mineral=2%.	(2) Siderurgia = 50%; não-ferrosos= 25%; fundição = 14,6%; ferro-ligas = 7%; gusa = 3,4%.	louça de mesa; refratários; colorifícios.
(3)	% em 2010: Fe=65; Cu=5,0; Bauxita=4,3; R.Orn.=3,3; Au=3,0; Fosfato=1,0; Calcário=2,9; Mn=2,0, etc.	(3) Inclui manufaturados e compostos quimícos inorgânicos.	(2)Considera manufaturados e compostos químicos inorgânicos (inclusive fertilizantes químicos). (4) % em 2010 por Estado: MG=49; PA=29; GO=4,5; SP=3,5; BA=2,5; MS=1,6; SE=1,5; etc.	(4) Siderurgia = 67 %; não ferrosos = 30 %.

PRINCIPAIS PRODUTOS - 2010

PRODUÇÃO	EXPORTAÇÃO

SALDO	PRINCIPAIS PRODUTOS - 2010

PRODUÇÃO	EXPORTAÇÃO

SALDO	PRINCIPAIS PRODUTOS - 2010	PRODUÇÃO	EXPORTAÇÃO	SALDO

Bens Minerais	P	P/C	Qtde	106US$	106 US$		Metais e Ligas	P	P/C	Qtde	106 US$	106 US$		Não Metálicos	P	P/C	Qtde	106 US$	106 US$	
Ferro [2º; 15%]	372 Mt	6,07	311 Mt	28.912	28.898		Aço [9º; 2,5%]	33 Mt	1,10	9,0 Mt	5.794	311		Cimento [12º ; 1,7%]	59,1 Mt	0,99	40 kt	4,1	(123,7)	
Minério	310 Mt	6,1	259 Mt	21.354	21.340		Aço Inox [n.d.;11%]	350 kt	0,94	98,7 kt	257	(130)		Cal [5º; 5,1%]	7,5 Mt	1,0	4,0 kt	0,48	(0,29)	
Pelotas  [2º; 16%]	62 Mt	6,2	52 Mt	7.558	7.558		Ferro-gusa* [4º; 4%]	5,8 Mt	1,63	2,3 Mt	971	971		Gesso [n.d.; 1,4%]	6,5 Mt	1,0	10,3 kt	3,3	(8,4)	
Bauxita [3º; 15%]	29 Mt	1,27	6,79 Mt	270	263		Fundidos [7º; 3,4%]	3,2 Mt	1,16	0,43 Mt	1.184	1.184		Cerâmica Revestimento1 [2º; 7,6%]	754 Mm2	1,0	62,3 Mm2	265	118	
Alumina [3º; 11%]	8,0 Mt	5,06	6,42 Mt	1.716	1.716		Ferro-ligas [6º; 4%]	924,7 kt	1,36	336 kt	2.039	1.788		Cerâmica Vermelha2 (109 peças)	84,8	1,0	41,5 kt	4,6	3,7	
Ouro [11º; 2,3%]	62 t	3,83	46 t	1.786	1.784		FeNb [1º; 95%]	77,2 kt	7,53	67 kt	1.557	1.556		Vidro3	2,6 Mt	1,59	212,5 kt	328	(286)	
Cobre (Cu cont.) [15º;1,4%]	213,5 kt	0,77	190 kt	1.238	198		FeSi [5º; 3%]	247,3 kt	2,47	165 kt	294	267		Colorifícios	519 kt	1,0	21,7 kt	16,2	4,70	
Manganês (conc.) [7º; 5%]	2,6 Mt	7,37	2,3 Mt	357	352		FeMn [3º; 13%]	305,8 kt	1,02	58 kt	78	(16,0)		Refratários	520 kt	0,98	66,7 kt	72,3	(22)	
Molibdênio (conc.)	0,0	0	4,7 kt *	74,4 *	(74,4)		FeNi	23,8 kt	0,31	0,1 kt	1,8	1,8		Louças Sanitárias4 (106 peças)	26	1,0	11 kt	17,8	11,1	
Rochas Ornamentais [4º; 8%]	8,9 Mt	1,3	2,24 Mt	959	905		FeCr [6º; 3%]	172,8 kt	0,99	9,6 kt	14,6	(8,0)		Louças de Mesa5 (106 peças)	231	0,78	6,2 kt	13,6	(46,8)	
Caulim (ben.) [ 4º; 12%]	2,20 Mt	n.d.	2,29 Mt	275	267		FeMo/FeW/FeTi/FeV	0,00	0	1,4 kt	12,1	(84)		(1) piso= 68%; parede= 20%; porcelanato= 9%; fachada= 3%; 1 m2= 13kg		
Crisotila [4º, 10%]	302,3 kt	1,85	156 kt	78	74		Outras ligas	97,8 kt	0	34,9 kt	61,5	350		(2) blocos/tijolos = 70%; telhas = 30%.		
Magnesita (ben.) [ 7º; 2%]	484 kt	1,44	149 kt	53	54		Alumínio [6º; 5%]	1,53 Mt	1,42	737 kt	1.766	624		(3) embalagem=37,6%; planos=50,1%; domésticos=7,0%;especiais=5,3%.		
Grafita [4º; 3,6%]	72,6 kt	1,41	22 kt	24	22		Cobre [20º; 1,2%]	246 kt	0,53	103 kt	668	(1.796)		(4) 1 peça L.S. = 15 kg; (5) 1 peça L.M. = 0,6 kg		
Gemas (brutas e manufaturadas)	n.d.	n.d.	21,9 kt	127	120		Níquel (contido) [7º; 2,4%]	41,9 kt	10,27	42 kt	430	322				
Diamantes (brutos)	n.d.	n.d.	106 kg	3,7	(12,6)		Silício (metálico) [2º; 20%]	184,1 kt	4,60	179 kt	460	446		CÂMBIO (R$/US$):   2008= 1,834; 2009=1,997; 2010 = 1,7603.		
Fosfato (conc.) [6º; 3,5%]	6,2 Mt	0,00	1,40 Mt *	135 *	(135)		Zinco [12º; 3%]	288 kt	1,16	81 kt	143	42				
Potássio (K2O) [11º ;2,1%]	418 kt	0,10	3,67 Mt *	2.234 *	(2.234)		Estanho [7º ; 2,5%]	6,5 kt	1,20	1,9 kt	32	12		Fontes: Sumário Mineral/DNPM; Anuário Mineral Brasileiro/DNPM;		
Enxofre (recuperado)	454,8 kt	0,20	1,90 Mt *	247 *	(247)		Chumbo	0	0	90 kt **	194 **	(194)		Balanço Energético Nacional-EPE/MME;		
Areia	379 Mt	1,0	-	-	-		(*) Produção dos guseiros independentes (gusa	de mercado)						Anuário Estatístico do Setor Metalúrgico - DTTM/SGM/MME;		
Pedra Britada	250 Mt	1,0	-	-	-		(**) Importação.							Anuário Estatístico do Setor de Transformação de Não Metálicos - DTTM/SGM/MME;		
Argila p/ Cerâmica Vermelha	170 Mt	1,0	-	-	-									IPEAData; PNUD; Bacen; BNDES; IBGE; MDIC;		
Calcário	70 Mt	1,0	-	-	-									International Energy Agency-IEA; US Geological Survey; World Bank; FMI;		
Carvão Energético	6,3 Mt	1,0	497 t	0,33	0,33									British Geological Survey.		
Carvão Metalúrgico	0,2 Mt	0,01	19,5 Mt *	3.579 *	(3.579)											
Água Mineral (109 L)  [8º; 3%]	7,9	0,01	0,22	0,078	(0,885)											
Notas: [Ranking e % da produção mundial]; P=Produção; C=Consumo aparente.
(*) Importação.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL - SGM
Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral - DTTM

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento da Mineração - DIPLAM	

SINOPSE 2011
Mineração & Transformação Mineral
( Metálicos e Não-Metálicos)	

													
													
Aço (semi-integrada)	0,18	1.700	81		Alumínio [Latas de Al]	38%  [96%]	29%	EUA:35%;China:18%[Japão:86%;EUA:52%]	SALDO COMERC. BRASILEIRO	109 US$	24,7	25,4	20,3	(20,1)	
Gusa (de mercado)	0,70	75	1,0		Aço [Latas de aço]	44%  [47%]	n.d.	EUA:51%;EU:40%[Japão:92%;EUA:60%]	Particip.nas Exportações Brasileiras	%	22,4	20,1	25,2		
FerroLigas	1,3	7.200	48		Chumbo [Baterias]	58%  [80%]	57%	EUA:77%	Particip. M&TM no Saldo Brasileiro	%	60,3	57,1	128,1		
Fundidos	0,17	1.000	50		Cobre	32%	13%	EUA:29%	CONS. ENERGÉTICO TOTAL M&TM - 2010: da Indústria = 32%; do Brasil = 16%.	
Bauxita	n.d.	13	n.d.		Vidro [Embalagens]	20%  [46%]	n.d.	[Alemanha:87%; EUA:40%]	CONSUMO ELÉTRICO M&TM - 2010: da Indústria = 38 %; do Brasil = 18%.	
Alumina	0,15	300	18	Recirculação de água no Brasil: grandes empresas de Mineração > 70%; Siderurgia > 95%	(1) Exclusive petróleo e gás e derivados. Inclusive compostos químicos inorgânicos.	
Alumínio	1,7	14.800	76		Emissão de CO2	Brasil	Mundo	Outros	
Silício	1,5	12.000	67		109 t CO2 (2009)	0,338	29,0	EUA: 5,2; China: 6,9; Índia:1,6; A.Lat: 0,97: OCDE*: 6,85.	GEOLOGIA	unid.	2008	2009	2010	10/09 (%)	
Zinco	n.d.	3.800	n.d.		t CO2 / hab (2009)	1,74	4,29	EUA: 16,9; China 5,13:; Índia:1,37; A.Lat.:2,16 ; OCDE*:8,07.	Investimentos CPRM/MME	106 US$	38,7	39,8	43,8	10,1	

PIB E ENERGIA							INDICADORES DIVERSOS		
PIB Brasil e PIB Setorial	1970	1980	1990	2000	2010		Socioeconômicos	1970	1980	1990	2000	2010	
PIB BRASIL - 109 US$ (2010)	430	983	1.149	1.469	2.089		PIB per capita (US$ de 2010)	4.615	8.259	7.935	8.654	11.083	
PIB Mineração (%)	0,78	0,84	0,56	0,59	0,85		Salário Mínimo real (R$ de maio/2011)	513	583	266	320	540	
PIB Metalurgia (%)	3,46	3,61	2,80	1,90	2,19		IDH	n.d.	0,549	0,600	0,665	0,715*	
PIB Não-Metálicos (%)	1,62	1,77	1,26	0,69	0,78		Índice de Gini	n.d.	0,589	0,614	0,595	0,543 **	
Min+Met+NM (% do Brasil)	5,86	6,22	4,61	3,17	3,82		População (106)	93,1	119,0	144,8	169,8	190,7	
PIB INDÚSTRIA - 109 US$ (2010)	165	395	423	408	560		(*) Nova metodologia de cálculo em 2010 ; (**) base 2009	
Min+Met+NM (% da Indústria)	15,3	15,5	12,5	11,4	14,2		IDH=1 é o desenvolvimento máximo. Índice de Gini=0 é a desigualdade mínima.	

							
							
Cobre	0,32	1.560	42	Nota: Combustão de energéticos, apenas. (*) OCDE sem EUA		Requerimentos Pesquisa	núm.	26.871	16.037	19.855	23,8	
Estanho	0,52	5.200	86			Alvarás Pesquisa Publicados	núm.	18.269	14.004	15.867	13,3	
Pedra Britada	n.d.	2,5	n.d.			Invest. em Pesquisa Mineral (alvarás)	106 US$	234	304	299	(1,6)	
Minério de Ferro	n.d.	17	n.d.			Invest. em Pesquisa Mineral (minas)	106 US$	127	140	150	7,1	
Pelota de Ferro	0,027	41 (17-50)	13									
Sínter de Fe	0,042	30	6,0									
Cerâmica Vermelha	0,049	17 (34 /mil peças)	5,0									
Cerâmica Revestimento	0,089	98 (1,5 /m2)	10									
Cimento	0,076	100	12			
Vidro	0,24	550	20			
Cal (virgem)	0,104	15	2,0	(1) Explosivos e óleo diesel. (2) Com reflorestamento, há saldo positivo de absorção de CO2 .	Acessível em meio eletrônico em www.mme.gov.br (na parte reservada à SGM)	

Emissão Específica de CO2	(in situ	_ kg/t)	
Lavra mineral1	1 a 7 (ROM)	Aço bruto (todos os processos)	1.100	
Beneficiamento	~ 0,0	Aço (integrada a coque) [Br]	1.700	
Cimento	700	Aço (integrada a CV) [Br]2	2.200	
Cerâmica Vermelha2	185	FerroGusa (CV)2	3.000	
Cerâmica Revestimento	188	Alumínio	1.800	
Vidro	600	Cobre	550	
Cal	1.110	FerroLigas (CV)2	3.200	
Pelota de Fe	60	Sínter de Fe	110	

Conversão: 1,0 tep (tonelada equivalente de petróleo) = 41,87 x 109J = 10,0 x 106kcal = 11.630kWh	Tel: (61) 3319-5291