MINERAÇÃO	unid.	2009	2010	2011 p	11/10 (%)	
PIB da MINERAÇÃO 1	109 US$ 2011	17,27	19,50	20,12	3,2	
Participação no PIB Industrial	%	2,59	2,92	2,96	
Participação no PIB Nacional	%	0,72	0,81	0,81	
PRODUÇÃO MINERAL	109 US$	21,3	39,0	53,0	35,9	
EXPORTAÇÕES	109 US$	15,1	31,6	45,1	42,7	
Participação Exp.Brasileiras	%	7,5	15,7	17,6		
IMPORTAÇÕES	109 US$	5,6	7,8	11,2	43,6	
Participação Imp.Brasileiras	%	3,1	4,3	5,0		
SALDO da MINERAÇÃO	109 US$	9,5	23,8	33,9	42,4	
Particip. no SALDO BRASILEIRO	%	37,4	117,2	113,8		
INVESTIMENTOS	109 US$	3,1	4,8	5,1	6,3	
EMPREGOS (MDIC/MTE)	103	181	182	202	11,0	
ARRECADAÇÃO CFEM 2, 3, 4	106 R$	742	1.083	1.545	42,7	
CONCESSÕES Lavra Outorgadas	núm.	404	205	192	(6,3)	
CONSUMO ENERGÉTICO					
% do Cons. de Energia da Indústria	%	2,3	2,9	3,1	
% do Cons. de Energia do País	%	1,1	1,5	1,5	
% do Cons. de En. Elét. da Indústria	%	4,0	4,8	5,1	
% do Cons. de En. Elétrica do País	%	1,9	2,3	2,5	
(1)	
METALURGIA	unid.	2009	2010	2011 p	11/10 (%)	
PRODUÇÃO METAIS e LIGAS	Mt	36,5	43,6	45,1	3,4	
CONSUMO METAIS e LIGAS	Mt	25,4	37,2	40,8	9,7	
PIB da METALURGIA1	109 US$ 2011	48,2	57,8	58,7	1,6	
Participação no PIB Industrial	%	8,02	8,66	8,64		
Participação no PIB Nacional	%	2,15	2,40	2,37		
FATURAMENTO	109 US$	57,9	73,1	83 2	13,7	
EXPORTAÇÕES 3	109 US$	13,1	15,9	21,5	35,2	
Participação Exp.Brasileiras	%	8,6	7,9	8,4		
IMPORTAÇÕES 3	109 US$	6,3	11,3	11,7	3,5	
Participação Imp.Brasileiras	%	4,9	6,2	5,2		
SALDO DA METALURGIA 3	109 US$	6,8	4,6	9,8	113,0	
Particip. no SALDO BRASILEIRO	%	27,2	22,7	32,9		
INVESTIMENTOS	109 US$	8,9	6,7	7,0	4,5	
EMPREGOS (MDIC/MTE-MME)	103	230	254	260	2,4	
CONSUMO ENERGÉTICO					
% do Cons. de Energia da Indústria	%	20,1	21,6	20,5	
% do Cons. de Energia do País	%	12,6	10,1	9,9	
% do Cons. de En. Elét. da Indústria	%	28,2	28,6	28,3	
% do Cons. de En. Elétrica do País	%	13,6	13,9	13,8	

NÃO METÁLICOS 1	unid.	2009	2010	2011 p	11/10 (%)	
PRODUÇÃO	Mt	226	257	275	7,0	
CONSUMO APARENTE	Mt	226	258	274	6,2	
PIB dos NÃO METÁLICOS	109 US$ 2011	15,3	18,8	20,3	8,0	
Participação no PIB Industrial	%	2,54	2,82	2,99		
Participação no PIB Nacional	%	0,68	0,78	0,82		
FATURAMENTO	109 US$	20,3	30,2	37,4	23,8	
EXPORTAÇÕES 2	109 US$	2,57	3,17	3,61	13,9	
Participação Exp.Brasileiras	%	1,7	1,6	1,4		
IMPORTAÇÕES 2	109 US$	4,36	5,86	9,83	67,7	
Participação Imp.Brasileiras	%	3,4	3,2	4,3		
SALDO dos NÃO METÁLICOS 2	109 US$	(1,90)	(2,69)	(6,2)	
Particip. no SALDO BRASILEIRO	%	-	-	-	
INVESTIMENTOS	109 US$	1,5	1,8	1,8	0,0	
EMPREGOS (MDIC/MTE-MME)	103	373	414	434	4,8	
CONSUMO ENERGÉTICO					
% do Cons. de Energia da Indústria	%	7,7	7,8	8,3	
% do Cons. de Energia do País	%	3,8	3,9	4,0	
% do Cons. de En. Elét. da Indústria	%	4,0	4,3	4,3	
% do Cons. de En. Elétrica do País	%	1,9	2,1	2,0	

Inclui Pelotização.	(1) Metalurgia = Siderurgia+Não Ferrosos+Ferro Ligas+Fundição	(1) Cimento; cerâmica vermelha; cerâmica de revestimento; vidro; cal; gesso; louça sanitária;
(2)	Distribuição CFEM: Municípios=65%; Estados=23%; DNPM=10%;CT-Mineral=2%.	(2) Siderurgia = 47%; não-ferrosos= 27%; fundição = 13%; ferro-ligas = 4%; gusa = 6%.	louça de mesa; refratários; colorifícios.
(3)	% em 2011: Fe=72; Cu=4,2; Bauxita=3,2; R.Orn.=4,0; Au=2,5; Calc.=2,4; Fosf.=1,2; Mn=1,2, etc.	(3) Inclui manufaturados e compostos quimícos inorgânicos.	(2) Considera manufaturados e compostos químicos inorgânicos (inclusive fertilizantes químicos). (4) % em 2011 por Estado: MG=51; PA=30; GO=3,8; SP=3,0; BA=2,2; MS=1,9; ap=1,1.

PRINCIPAIS PRODUTOS - 2011 p	PRODUÇÃO		EXPORTAÇÃO	SALDO	
Não Metálicos	P	P/C	Qtde	106 US$	106 US$	
Cimento [12º ; 1,7%]	64,2 Mt	0,96	134 kt	11,2	(172,4)	
Cal [5º; 5,1%]	8,5 Mt	1,0	4,0 kt	0,83	(1,3)	
Gesso [n.d.; 1,4%]	7 Mt	1,0	4,8 kt	2,0	(30)	
Cerâmica Revestimento1 [2º; 7,6%]	844,3 Mm2	1,0	60,1 Mm2	280	32,5	
Cerâmica Vermelha2 (109 peças)	88	1,0	47,5 kt	5,4	4,4	
Vidro3	3 Mt	1,24	163 kt	291	(492)	
Colorifícios	552 kt	1,0	19 kt	14,3	(7,0)	
Refratários	560 kt	0,96	43,8 kt	54,1	(37,7)	
Louças Sanitárias 4 (106 peças)	24	1,0	12 kt	22,0	1,3	
Louças de Mesa 5 (106 peças)	221	0,19	4,2 kt	10,5	(62)	
(1)	
PRINCIPAIS PRODUTOS - 2011 p	PRODUÇÃO		EXPORTAÇÃO	SALDO	
Bens Minerais	P	P/C	Qtde	106US$	106 US$	
Ferro [3º; 15,5%] (23%)	398 Mt	-	331 Mt	41.817	41.817	
Minério	335,6 Mt	5,5	275 Mt	31.852	31.852	
Pelotas  [2º; 16%] (28%)	62,4 Mt	9,8	56 Mt	9.965	9.965	
Bauxita [3º; 15%] (11%)	32 Mt	1,27	6,89 Mt	319	310	
Alumina [3º; 11%] (21%)	8,8 Mt	5,7	7,10 Mt	2.191	2.191	
Ouro [9º; 2,3%] ( 0,22)	65,2 t	3,75	47,8 t	2.325	2.321	
Cobre (Cu cont.) [7º;1,4%] ( 10%)	214 kt	1,34	190 kt	1.573	432	
Manganês (conc.) [2º; 18%] (10%)	3,1 Mt	3,1	2,1 Mt	306	305	
Molibdênio (conc.)	0,0	0	4,7 kt	83,3*	(83,3)	
Rochas Ornamentais [4º; 8%] (5%)	9,0 Mt	1,29	2,2 Mt	1.000	928	
Caulim (ben.) [ 5º; 7%] (20%)	1,9 Mt	n.d.	2,2 Mt	261	250	
Crisotila [3º, 15%] (n.d.)	306 kt	1,62	134 kt	80	70	
Magnesita (ben.) [ 3º; 8%] (1%)	477 kt	1,25	157,3 kt	71,5	45,3	
Grafita [3º; 8%] (9,6%)	105,2 kt	1,34	24,2 kt	34	31	
Gemas (brutas e manufaturadas)	n.d.	n.d.	24,3 kt	173	165	
Diamantes (brutos)	45.526 ct	n.d.	42 kg	6,3	(16,5)	
Fosfato (conc.) [6º; 3,5%]	6,7 Mt	0,83	1,43 Mt	207*	(207)	
Potássio (K2O) [11º ;1,2%]	423,8 kt	0,08	4,61 Mt	3.503*	(3.503)	
Enxofre (recuperado)	478 kt	0,18	2,1 Mt	442*	(442)	
Areia	347 Mt	1,0	-	-	-	
Pedra Britada	268 Mt	1,0	-	-	-	
Argila p/ Cerâmica Vermelha	180 Mt	1,0	-	-	-	
Calcário	75 Mt	1,0	-	-	-	
Carvão Energético	7,3Mt	1,0	71,8 kt	9,8	9,8	
Carvão Metalúrgico	0,0 Mt	0,01	22,2 Mt	5.240*	(5.240)	
Água Mineral	6,2 x109L	0,29	0,00	0,110	(2,4)	

PRINCIPAIS PRODUTOS - 2011 p	PRODUÇÃO	EXPORTAÇÃO	SALDO	
Metais e Ligas	P	P/C	Qtde	106 US$	106 US$	
Aço [9º; 2,5%]	35,2 Mt	3,00	10,8 Mt	8.401	4.618	
Aço Inox [n.d.;11%]	345 kt	0,99	105 kt	312	(107)	
Ferro-gusa* [4º; 4%]	5,8 Mt	2,14	3,2 Mt	1.603	1.603	
Fundidos [7º; 3,4%]	3,3 Mt	1,17	0,484 Mt	1.520	1.520	
Ferroligas [6º; 4%]	854 kt	n.d.	360,7 kt	2.495	238	
FeNb [1º; 95%]	81,9 kt	12,65	70 kt	1.841	1.841	
FeSi [5º; 3%]	211 kt	2,67	144 kt	301	278	
FeMn [3º; 13%]	296 kt	0,97	76 kt	96	(7,6)	
FeNi	45,6 kt	1,76	19,7 kt	119	119	
FeCr [6º; 3%]	145 kt	0,97	12 kt	22	(8,4)	
Outras ligas	74,5 kt	1,8	39 kt	116	28	
Alumínio [6º; 5%]	t	1,17	637 kt	1.759	123	
Cobre [20º; 1,2%]	367 kt	0,53	109 kt	934	(1.840)	
Níquel (contido) [7º; 2,4%]	43,1 kt	2,19	55 kt	602	461	
Silício (metálico) [2º; 20%]	210,4 kt	n.d.	203 kt	637	611	
Zinco [12º; 3%]	285 kt	1,16	93 kt	183	51	
Estanho [7º ; 2,5%]	7,3 kt	1,71	5,7 kt	105	50	
Chumbo (produção secundária)	116 kt	0	84 kt **	209	(209)	

piso= 68%; parede= 20%; porcelanato= 9%; fachada= 3%; 1 m2= 13kg
(2)	blocos/tijolos = 70%; telhas = 30%.
(3)	embalagem=37,6%; planos=50,1%; domésticos=7,0%;especiais=5,3%.
(4)	1 peça L.S. = 15 kg; (5) 1 peça L.M. = 0,6 kg

CÂMBIO (R$/US$):	2009 =1,9976; 2010 = 1,7603; 2011=1,6750.

Fontes: Sumário Mineral/DNPM; Anuário Mineral Brasileiro/DNPM;
(*) Produção dos guseiros independentes (gusa de mercado)	Balanço Energético Nacional-EPE/MME;
(**) Importação.	Anuário Estatístico do Setor Metalúrgico - DTTM/SGM/MME;
Anuário Estatístico do Setor de Transformação de Não Metálicos - DTTM/SGM/MME; IPEAData; PNUD; Bacen; BNDES; IBGE; MDIC;
International Energy Agency-IEA; US Geological Survey; World Bank; FMI.; Trade Map - UNCTAD.

Notas: [Ranking e % da produção do mercado mundial]; (% das exportações mundiais). P=Produção; C=Consumo aparente.
(*) Importação.

INDICADORES DIVERSOS	
Socioeconômicos	1970	1980	1990	2000	2010	2011 p	
PIB per capita (US$ de 2011)	5.238	9.373	9.004	9.857	12.632	12.688	
Salário Mínimo real (R$ maio/2012)	542	615	281	337	569	571	
IDH	n.d.	0,549	0,600	0,665	0,715*	0,718*	
Índice de Gini	n.d.	0,589	0,614	0,595	0,543	0,543	
População (106)	93,1	119,0	144,8	169,8	190,8	192,4	

PIB E ENERGIA	
PIB Brasil e PIB Setorial	1970	1980	1990	2000	2010	2011 p	
PIB BRASIL - 109 US$ (2011)	496	1.134	1.304	1.695	2.409	2.475
PIB Mineração (%)	0,78	0,84	0,56	0,51	0,81	0,81
PIB Metalurgia (%)	3,00	3,13	2,46	1,64	2,40	2,37
PIB Não-Metálicos (%)	1,41	1,54	1,11	0,60	0,78	0,82

Min+Met+NM (% do Brasil)	5,08	5,39	4,06	2,75	3,99	3,90	
PIB INDÚSTRIA - 109 US$	165	395	423	408	667 	679
(2011)	
Min+Met+NM (% da Indústria)	15,3	15,5	12,5	11,4	14,4	14,0	
Consumo Final Energético	1970	1980	1990	2000	2010	2011 p	
BRASIL (106 tep)	60,6	98,7	117,6	157,7	224,2	228,7	
Mineração (%)	0,43	1,27	1,10	1,47	1,47	1,49
Metalurgia (%)	6,30	11,1	14,0	13,2	13,20	9,90
Não-Metálicos (%)	4,67	5,34	3,91	4,08	4,08	4,01
Min+Met+NM (% do Brasil)	11,4	17,7	19,0	18,8	18,80	15,40	
INDÚSTRIA (106 tep)	18,7	43,4	55,6	74,1	74,1	110,2
Min+Met+NM (% da Indústria)	37,0	40,2	40,3	39,9	39,9	31,9	
Cons. de Energia Elétrica	1970	1980	1990	2000	2010	2011 p	
BRASIL (TWh)	39,66	122,7	217,6	331,6	458,3	481,3	
Mineração (%)	1,14	2,21	2,74	2,24	2,33	2,48
Metalurgia (%)	14,9	18,7	20,5	15,1	13,90	13,77
Não-Metálicos (%)	4,02	4,2	2,20	2,16	2,09	2,04
Min+Met+NM (% do Brasil)	20,1	25,1	25,4	19,5	18,40	18,28	
INDÚSTRIA (TWh)	21,6	72,4	119,1	157,2	223,8	233,8	
Min+Met+NM (% da Indústria)	36,8	42,6	46,4	41,2	37,6	37,7	

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL - SGM
Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral - DTTM

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento da Mineração - DIPLAM	

SINOPSE 2012	
Mineração & Transformação Mineral
( Metálicos e Não Metálicos)	

(*) Nova metodologia de cálculo em 2010.
IDH=1 é o desenvolvimento máximo. Índice de Gini=0 é a desigualdade mínima.

Consumo Final Energético	1970	1980	1990	2000	2010	2011 p	
Energia total (tep / hab)	0,67	0,88	0,87	0,92	1,18	1,19	
Energia Elétrica (kWh / hab)	427	1.034	1.488	1.935	2.403	2.398	

Consumo Mundial per capita (2008): energia total=1,83 tep; energia elétrica=2.781 kWh. Consumo per capita : EUA: 7,50 tep, 13.647 kWh; China:1,59 tep, 2.453 kWh;
A.	Latina: 1,24 tep, 1.957 kWh; OECD (sem EUA): 3,54 tep, 6.709 kWh.

Última atualização: 16/12/2013

Consumo de Materiais - Brasil	1970	1980	1990	2000	2010	2011 p	
Aço bruto (kg / hab)	50	113	71	105	152	192	
Aço inox (kg / hab)	n.d.	0,49	0,55	1,13	1,91	1,80	
Alumínio (kg / hab)	1,1	3,0	2,2	3,9	5,7	7,4	
Cobre (kg / hab)	0,54	2,3	1,1	2,1	2,3	2,1	
Cimento (kg / hab)	100	227	177	234	314	338	
Vidro (kg / hab)	n.d.	n.d.	n.d.	11,6	16,2	18,6	
Cer. Revestimento (m2 / hab)	n.d.	n.d.	1,1	2,3	3,7	4,0	
Cer. Vermelha (pç / hab)	n.d.	n.d.	n.d.	180	446	457	
Agregados - Areia e Brita (t/ hab)	n.d.	n.d.	n.d.	2,2	3,2	2,8	

RESUMO M & TM	unid.	2009	2010	2011 p	11/10 (%)	
FATURAMENTO TOTAL	109 US$	99,5	142,3	173,4	21,9	
PIB BRASIL	109 US$ 2011	2.241	2.409	2.475	2,7	
PIB INDÚSTRIA	109 US$ 2011	601,3	667,2	679,2	1,8	
PIB M&TM	109 US$	80,7	96,1	99,1	3,1	
	2011					
Particip. M&TM no PIB Industrial	%	13,4	14,4	14,6		
Particip. M&TM no PIB Brasileiro	%	3,6	4,0	4,0		
INVESTIMENTOS PRIVADOS	109 US$	13,5	13,3	13,9	4,5	
EMPREGOS DIRETOS	103	706	849	876	3,2	
EXPORTAÇÕES M&TM 1	109 US$	30,7	50,7	70,1	38,3	
IMPORTAÇÕES M&TM 1	109 US$	16,3	24,9	32,7	31,3	
SALDO COMERCIAL M&TM 1	109 US$	14,4	25,8	37,4	45,0	
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS	109 US$	153,0	201,9	256,0	26,8	
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS	109 US$	127,6	181,6	226,2	24,6	
SALDO COMERC. BRASILEIRO	109 US$	25,4	20,3	29,8	46,8	
Particip.nas Exportações Brasileiras	%	20,1	25,1	27,4	
Particip. M&TM no Saldo Brasileiro	%	56,7	127,1	125,5	

Cons. Específico de Energia	total (tep / t)	elétrica (kWh/t)	elétrica (% do total)	
Aço (usina integrada)	0,55	500	9,0	
Aço (semi-integrada)	0,18	1.700	81	
Gusa (de mercado)	0,70	75	1,0	
FerroLigas	1,3	7.200	48	
Fundidos	0,17	1.000	50	
Bauxita	n.d.	13	n.d.	
Alumina	0,15	300	18	
Alumínio	1,7	14.800	76	
Silício	1,5	12.000	67	
Zinco	n.d.	3.800	n.d.	
Cobre	0,32	1.560	42	
Estanho	0,52	5.200	86	
Pedra Britada	n.d.	2,5	n.d.	
Minério de Ferro	n.d.	17	n.d.	
Pelota de Ferro	0,027	41 (17-50)	13	
Sínter de Fe	0,042	30	6,0	
Cerâmica Vermelha	0,049	17 (34 /mil peças)	5,0	
Cerâmica Revestimento	0,089	98 (1,5 /m2)	10	
Cimento	0,076	100	12	
Vidro	0,24	550	20	
Cal (virgem)	0,104	15	2,0	

Autoprodução Energia Elétrica (% do consumo):	Cons. Mundial 2011 (kg/hab): Aço=192; Aço inox=4,6; Al=6,0; Cu=2,9; Cimento=487. Mineração=40%; ferro-gusa=50%; não ferrosos=31%; não-metálicos (cimento e cerâmica)=15% .	Cer.Revestimento = 1,4m2/hab (2010).
População mundial 2011: 7 bilhões.

Reciclagem	Brasil	Mundo	Outros	
Alumínio [Latas de Al]	38%  [96%]	29%	EUA:35%;China:18%[Japão:86%;EUA:52%]	
Aço [Latas de aço]	44%  [47%]	n.d.	EUA:51%;EU:40%[Japão:92%;EUA:60%]	
Chumbo [Baterias]	58%  [80%]	57%	EUA: 77%	
Cobre	32%	13%	EUA: 29%	
Vidro [Embalagens]	20%  [46%]	n.d.	[Alemanha:87%; EUA:40%]	

CONS. ENERGÉTICO TOTAL M&TM - 2011: da Indústria = 31,9 %; do Brasil = 15,4%.
CONSUMO ELÉTRICO M&TM - 2011: da Indústria = 37,7 %; do Brasil = 18,3%.
(1)	Exclusive petróleo e gás e derivados. Inclusive compostos químicos inorgânicos.
Recirculação de água no Brasil: grandes empresas de Mineração > 70%; Siderurgia > 95%	(p) Preliminar.

Emissão de CO2	Brasil	Mundo	Outros	
109 t CO2 (2009)	0,338	29,0	EUA: 5,2; China: 6,9; Índia:1,6; A.Lat: 0,97: OCDE*: 6,85	
t CO2 / hab (2009)	1,74	4,29	EUA: 16,9; China 5,13; Índia:1,37; A.Lat.:2,16 ; OCDE*:8,07.	

GEOLOGIA	unid.	2009	2010	2011 p	11/10 (%)	
Investimentos CPRM/MME	106 US$	39,8	43,8	43	-1,8	
Requerimentos Pesquisa	núm.	16.037	19.855	26.695	34,4	
Alvarás Pesquisa Publicados	núm.	14.004	15.867	19.583	23,4	
Invest. em Pesquisa Mineral (alvarás)	106 US$	215	299	582	94,6	
Invest. em Pesquisa Mineral (minas)	106 US$	69	94	118	25,8	

Nota: Combustão de energéticos, apenas. (*) OCDE sem EUA

Emissão Específica de CO2	(in situ	_ kg/t)	
Lavra mineral1	1 a 7 (ROM)	Aço bruto (todos os processos)	1.100	
Beneficiamento	~ 0,0	Aço (integrada a coque) [Br]	1.700	
Cimento	700	Aço (integrada a CV) [Br]2	2.200	
Cerâmica Vermelha2	185	FerroGusa (CV)2	3.000	
Cerâmica Revestimento	188	Alumínio	1.800	
Vidro	600	Cobre	550	
Cal	1.110	FerroLigas (CV)2	3.200	
Pelota de Fe	60	Sínter de Fe	110	

Acessível em meio eletrônico em www.mme.gov.br (na parte reservada à SGM)
Conversão: 1,0 tep (tonelada equivalente de petróleo) = 41,87 x 109J = 10,0 x 106kcal = 11.630kWh	(1) Explosivos e óleo diesel. (2) Com reflorestamento, há saldo positivo de absorção de CO2 .	Tel: (61) 2032-5291